RESULTAT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
 
relative à l'amendement à la prescription C1/107 (version 05.2014) et
 
la nouvelle prescription G3/03 'Appareil périphérique sur compteur de gaz'
 
L'objet principal de l'amendement à la prescription C1/107 est double:
- préciser formellement que, dans le local de comptage et les locaux traversés par le câble de raccordement, il revient à l'URD de veiller au respect des exigences légales en matière de protection contre l'incendie, en tenant compte du type de câble precrit pour le raccordement;
- autoriser formellement la fixation d'appareil externes sur le coffret de comptage avec un compteur classique (électro-mécanique), à certaines conditions.
 
L'objet principal de la nouvelle prescription G3/03 est d'autoriser formellement la fixation d'appareils externes sur le compteur de gaz, à certaines conditions. 
 
Cette consultation s'est déroulée du 24 novembre 2016 au 19 janvier 2017. 
 
Les documents soumis pour consultation sont les suivants :
 
- Texte de l'amendement C1/107 et nouvelle prescription G3/03 – FR



 


L'amendement à la prescription C1/107 et la nouvelle prescription G3/03 ont été publiés sur le site web de Synergrid en juillet 2017.
 
 
(16.08.2017)
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24.11.2016 


Amendement à la prescription C1/107 (version de mai 2014) 
Nouvelle prescription G3/03 « Appareil périphérique sur compteur de gaz » 


Textes de projet 


Texte de l’amendement à la prescription C1/107 (version de mai 2014) 1 


§5.1. Généralités 2 


Un sous-titre « §5.1. Généralités » est inséré entre le titre de la section §5 (« 5. Exploitation et entretien : 3 
responsabilités du GRD et de l’URD ») et le texte lui-même, qui commence par « La responsabilité du GRD 4 
(…) ». 5 


§5.2. Protection contre l’incendie 6 


Une nouvelle sous-section « §5.2. Protection contre l’incendie » est insérée après le dernier alinéa du §5 7 
actuel (devenu §5.1) se terminant par « (…) ainsi que de sa déconnexion physique. ».  Le texte de cette 8 
nouvelle sous-section §5.2 est le suivant : 9 


« Le local de comptage et les locaux traversés par un nouveau câble de raccordement doivent permettre 10 
l’utilisation des câbles spécifiés par le GRD. Typiquement, les câbles spécifiés par le GRD ne seront pas du 11 
type  F2 ou SD ou SA (cfr. RGIE art 104). Le raccordement et les câbles de raccordement ne satisfont 12 
généralement pas aux exigences applicables à un circuit vital en cas d’incendie. 13 


Le stockage de matériaux inflammables à proximité de l’équipement de mesure ou du câble de 14 
raccordement est interdit. 15 


Il est de la responsabilité de l’URD de s’assurer que les locaux prévus pour l’équipement de mesure ou qui 16 
sont traversés par le câble de raccordement et/ou le câble de liaison sont et restent adaptés pour le 17 
raccordement. A cette fin, l’URD tient compte des matériaux du raccordement spécifiés par le GRD et de 18 
l’article 104 du RGIE. 19 


En cas de changement d’affectation ou de rénovation de ces locaux, l’URD doit faire une analyse des 20 
risques pour s’assurer que, même après ces modifications, les locaux resteront adaptés pour les câbles 21 
spécifiés par le GRD.  22 


Sans préjudice de ce qui précède, l’URD est responsable pour prendre les mesures nécessaires en ce qui 23 
concerne d’éventuels facteurs d'influence externes dans les locaux empruntés par le câble de raccordement 24 
et en ce qui concerne l’alimentation de ses éventuels circuits vitaux. » 25 


§5.3. Fixation d’objet sur l’équipement de mesure ou sur un autre élément du 26 
raccordement 27 


Une nouvelle sous-section « §5.3. Fixation d’objet sur l’équipement de mesure ou sur un autre élément du 28 
raccordement » est insérée après le nouveau §5.2 (voir ci-dessus).  Le texte de cette nouvelle sous-section 29 
§5.3 est le suivant : 30 


« L’équipement de mesure ainsi que le coffret de comptage et les autres éléments du raccordement sont la 31 
propriété du GRD (cf. notamment la prescription C1/117 de Synergrid). Aucun objet ne peut y être fixé ou 32 
accroché. 33 


Cette interdiction a pour but d’assurer l’intégrité du dispositif de comptage, indispensable pour que le GRD 34 
puisse exercer les droits et devoirs exclusifs que la réglementation lui confère en matière de comptage dans 35 
le cadre du fonctionnement du marché: ces droits et devoirs du GRD incluent notamment le placement du 36 
compteur, sa relève périodique et la validation des données de comptage.  Pour le GRD, il est essentiel de 37 
pouvoir accomplir ces missions sans entrave, suivant ses procédures standard et dans le respect des rôles 38 
respectifs des différents acteurs du marché de l’énergie. 39 
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La fixation de certains objets sur la face extérieure de l’équipement de mesure est néanmoins tolérée, 40 
uniquement dans le cas de compteurs classiques (électro-mécaniques) et aux conditions ci-après : 41 


• Aucune adaptation du compteur, de l’équipement de mesure et/ou du coffret de comptage n’est 42 
permise : les parties scellées doivent toujours rester scellées ;  l’équipement de mesure du GRD doit 43 
être conservé intact ; les compteurs et/ou coffrets de comptage mêmes ne peuvent pas être 44 
endommagés lors de la pose ou l’utilisation d’objets supplémentaires. Ceci implique que les 45 
compteurs et/ou coffrets de comptage peuvent toujours être remis dans leur état d’origine, une 46 
fixation permanente n’est donc pas autorisée. Les objets complémentaires doivent pouvoir être 47 
enlevés de façon simple et sans utilisation d’outils. 48 


• Les missions confiées au GRD doivent pouvoir être exécutées sans encombre : 49 


• Le releveur de compteurs doit pouvoir effectuer aisément et de manière précise la lecture du 50 
(numéro de) compteur ou de l’index selon les règles standard du GRD.   51 


• Le releveur de compteurs ou le technicien doit toujours être en mesure de scanner le code bar 52 
du compteur sans être gêné par la présence d’un objet périphérique. 53 


• Les techniciens doivent pouvoir effectuer toutes les interventions techniques sur et autour du 54 
compteur sans entrave. 55 


• Si, en raison de l’objet périphérique, des paramètres/index de compteurs ne sont pas ou pas 56 
suffisamment lisibles ou que d’autres activités du GRD sont entravées (y compris la détection 57 
de tentatives de fraude, ou d’autres interventions sur le coffret de comptage ou sur le 58 
raccordement), le personnel compétent du GRD enlèvera cet objet. Le GRD n’est pas tenu d’en 59 
informer l’URD ni aucune autre partie. 60 


• La remise en place correcte de cet objet ne relève pas de la responsabilité du GRD (aussi bien 61 
lors du relevé des compteurs que lors des remplacements de compteurs ou autres 62 
interventions). 63 


• En aucun cas, le GRD ne peut être tenu responsable pour un éventuel dommage à cet objet ou 64 
pour sa remise en place. 65 


• Le fonctionnement correct du compteur du GRD ne peut pas être perturbé par l’appareillage 66 
périphérique (par exemple par un champ magnétique). Le GRD se réserve le droit de contrôler 67 
l’objet périphérique se trouvant sur ou à proximité de l’équipement de mesure, éventuellement dans 68 
un laboratoire, afin de détecter les influences possibles sur le fonctionnement du compteur. A cette 69 
fin, le GRD peut également réclamer un prototype de l’objet périphérique. 70 


• Les câbles de l’objet périphérique et leurs attaches ne peuvent pas être fixés sur les éléments du 71 
raccordement en amont du compteur (tuyauterie, câble,…). 72 


• Le GRD n’est en aucun cas responsable du bon fonctionnement de l’objet périphérique ni de 73 
l’exactitude des données qui sont éventuellement fournies au client final par ce biais. Le GRD ne 74 
peut pas être tenu pour responsable si, après une intervention du GRD, l’objet ne fonctionne plus ou 75 
que l’information n’est plus disponible. 76 


• La législation et la réglementation existantes ne peuvent en aucun cas être violées (entre autres les 77 
règlements techniques, les règlements de raccordement, le RGIE, les présentes prescriptions 78 
C1/107 de Synergrid, les prescriptions techniques du GRD …). 79 


• La garantie du compteur ne peut pas devenir caduque en raison du placement de l’objet 80 
périphérique. 81 


• Seules les données de comptage validées par le GRD sur base de ses propres relevés font foi dans 82 
le cadre du fonctionnement du marché de l’énergie.  Aucun processus de marché ne peut se 83 
développer sur base de données qui ne sont pas prélevées et validées par un GRD. Les données 84 
éventuellement communiquées à l’URD sur base d’un objet extérieur ne peuvent en aucun cas être 85 
utilisées pour contester les index transmis par le GRD conformément aux procédures de marché.  A 86 
ce sujet, les éléments suivants doivent être pris en considération : 87 


• capter l’impulsion d’un compteur qui tourne à l’envers fournit des résultats difficilement 88 
exploitables (au risque de conduire à des plaintes inutiles chez le GRD) ; aucun bilan d’énergie 89 
n’est possible 90 


• lors du remplacement d’un compteur, certains paramètres techniques peuvent changer, tel que 91 
le nombre de rotations de disque par kWh. 92 


Une éventuelle adaptation des règles actuellement en vigueur ne confèrera aucun droit à l’URD ni à aucune 93 
autre partie sur les compteurs et autres installations du GRD, et notamment aucun droit sur le maintien de 94 
compteurs et installations compatibles avec le placement d’objets extérieurs ou avec le fonctionnement de 95 
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ceux-ci.  A fortiori, aucune exclusivité ni priorité ne peut être donnée par le GRD à un acteur particulier, par 96 
rapport à d’autres acteurs qui souhaiteraient installer des objets similaires. » 97 


§7.3. Emplacement prévu pour l’équipement de mesure 98 


L’alinéa suivant est supprimé : « Le stockage de matériaux inflammables à proximité de l’équipement de 99 
mesure est interdit. Aucun objet ne peut être fixé ou accroché  à l’équipement de mesure ou aux 100 
canalisations auxquelles celui-ci est raccordé. » 101 


§8.2. Types de canalisation 102 


Au premier alinéa, les mots « ou XGB » sont insérés entre « de type XVB » et « , sauf en cas de tracé 103 
souterrain » 104 


 105 


Texte de la nouvelle prescription G3/03 - Appareil périphérique sur compteur de gaz 106 


Les GRD constatent que certains URD placent (ou font placer par un tiers) des appareils périphériques sur 107 
le compteur de gaz. Il s’agit en particulier de systèmes ayant pour but de lire les index ou de compter les 108 
rotations du dernier rouleau du compteur de gaz.  109 


Le placement de tels appareils sur le compteur de gaz n’est, en principe, pas autorisé. 110 
Cette interdiction a pour but d’assurer l’intégrité du dispositif de comptage, indispensable pour que les GRD 111 
puissent exercer les droits et devoirs exclusifs que la réglementation leur confère en matière de comptage 112 
dans le cadre du fonctionnement du marché du gaz : ces droits et devoirs du GRD incluent notamment le 113 
placement du compteur, sa relève périodique et la validation des données de comptage.  114 
Pour les GRD, il est essentiel de pouvoir accomplir ces missions sans entrave, suivant leur procédure 115 
standard et dans le respect des rôles respectifs des différents acteurs du marché de l’énergie. 116 


Les GRD sont néanmoins disposés à tolérer l’installation de certains appareils sur la face extérieur de leur 117 
équipement de mesure, sous certaines conditions. Sur base de leur analyse actuelle, ces conditions sont 118 
reprises dans la liste ci-après. Les GRD se réservent le droit de revoir cette liste de conditions à tout moment 119 
si nécessaire : 120 


• l’intégrité du compteur ne peut être mise en cause par la présence d’un appareillage périphérique. 121 


• Aucune adaptation du compteur, de l’équipement de mesure et/ou du coffret de comptage n’est 122 
permise : les parties scellées doivent toujours rester scellées ; l’équipement de mesure du GRD doit 123 
être conservé intact ; les compteurs et/ou coffrets de comptage mêmes ne peuvent pas être 124 
endommagés lors de la pose ou l’utilisation d’appareils supplémentaires. Ceci implique que les 125 
compteurs et/ou coffrets de comptage peuvent toujours être remis dans leur état d’origine, une 126 
fixation permanente n’est donc pas autorisée. Les appareils complémentaires doivent pouvoir être 127 
enlevés de façon simple et sans utilisation d’outils.  128 


• Les missions confiées aux GRD doivent pouvoir être exécutées sans encombre : 129 


o Le releveur de compteurs doit pouvoir effectuer aisément et de manière précise la lecture du 130 
(numéro de) compteur ou de l’index selon les règles standard du GRD.   131 


o Le releveur de compteurs ou le technicien doit toujours être en mesure de scanner le code-132 
barres du compteur sans être gêné par la présence d’appareillage périphérique.  133 


o Les techniciens doivent pouvoir effectuer toutes les interventions techniques sur et autour 134 
du compteur sans entrave.  135 


o Si, en raison de l’appareillage périphérique, des paramètres/index de compteurs ne sont pas 136 
ou pas suffisamment lisibles ou que d’autres activités du GRD sont entravées (y compris la 137 
détection de tentatives de fraude, ou d’autres interventions sur le coffret de comptage ou sur 138 
le raccordement), le personnel compétent du GRD enlèvera cet appareillage. Le GRD n’est 139 
pas tenu d’en informer l’URD ni aucune autre partie. 140 


o La remise en place correcte de cet appareillage ne relève pas de la responsabilité du GRD 141 
(aussi bien lors du relevé des compteurs que lors des remplacements de compteurs ou 142 
autres interventions).  143 


o En aucun cas, le GRD ne peut être tenu responsable pour un éventuel dommage à cet 144 
appareillage ou pour sa remise en place. 145 
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• Le fonctionnement correct du compteur du GRD ne peut pas être perturbé par l’appareillage 146 
périphérique (par exemple par un champ magnétique). Le GRD se réserve le droit de contrôler 147 
l’appareillage périphérique se trouvant sur ou à proximité de l’équipement de mesure,  148 
éventuellement dans un laboratoire, afin de détecter les influences possibles sur le fonctionnement 149 
du compteur. A cette fin, le GRD peut également réclamer un prototype de l’appareillage 150 
périphérique. 151 


• Pour le contrôle de l’étanchéité de l’installation intérieure à la pression de service, la lecture précise 152 
des indications qui se trouvent sur le dernier rouleau est indispensable pour le GRD. Pour le surplus, 153 
les prescriptions du GRD relatives au compteur de gaz doivent être strictement respectées 154 


• Les câbles de l’appareillage périphérique et leurs attaches ne peuvent pas être fixés sur les 155 
éléments du raccordement en amont du compteur (tuyauterie, robinets…). 156 


• Le GRD n’est en aucun cas responsable du bon fonctionnement de l’appareillage périphérique ni de 157 
l’exactitude des données qui sont éventuellement fournies au client final par ce biais. Le GRD ne 158 
peut pas être tenu pour responsable si, après une intervention du GRD, l’appareillage ne fonctionne 159 
plus ou que l’information n’est plus disponible. 160 


• La législation et la réglementation existantes ne peuvent en aucun cas être violées entre autres les 161 
règlements techniques, les règlements de raccordement, les prescriptions techniques de pose, de 162 
construction et de locaux du GRD… 163 


• Le point réfléchissant n’est pas présent sur tous les compteurs de gaz et n’est pas exigé dans les 164 
spécifications d’achat des GRD ni dans la norme européenne 165 


• La garantie du compteur ne peut pas devenir caduque en raison du placement de l’appareillage 166 
périphérique. 167 


• Seules les données de comptage validées par le GRD sur base de ses propres relevés font foi dans 168 
le cadre du fonctionnement du marché de l’énergie. Aucun processus de marché ne peut se 169 
développer sur base de données qui ne sont pas prélevées et validées par un GRD. Les données 170 
éventuellement communiquées à l’URD sur base d’un appareillage extérieur ne peuvent en aucun 171 
cas être utilisées pour contester les index transmis par le GRD conformément aux procédures de 172 
marché.  A ce sujet, l’élément suivant doit être pris en considération : lors du remplacement d’un 173 
compteur, certains paramètres techniques peuvent changer (présence d’un miroir sur le dernier 174 
rouleau). 175 


Enfin, une éventuelle adaptation des règles actuellement en vigueur ne confèrera aucun droit à l’URD ni à 176 
aucune autre partie sur les compteurs et autres installations du GRD, et notamment aucun droit sur le 177 
maintien de compteurs et installations compatibles avec le placement de dispositifs extérieurs ou avec le 178 
fonctionnement de ceux-ci. A fortiori, aucune exclusivité ni priorité ne peut être donnée par le GRD à un 179 
acteur particulier, par rapport à d’autres acteurs qui souhaiteraient installer des appareils similaires. 180 
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