Amendement à la prescription C10/11 (version 06.2012)
 
Plusieurs fabricants ont mis récemment sur le marché des systèmes de stockage avec batteries, couplés à un onduleur pouvant réunjecter l'énergie stockée vers le réseau. Ces systèmes présentent les mêmes risques, pour le réseau de distribution, qu'une installation de production décentralisée de même puissance. L'objectif principal de cet amendement était donc d'étendre le champ d'application à ces systèmes.
 
Cette consultation s'est déroulée du 24 novembre 2016 au 10 janvier 2017.
 
Les documents soumis pour consultation sont les suivants :
 
- Amendement C10/11 - FR



 
Les régulateurs n'ont pas accepté l'amendement soumis par Synergrid suite à cette consultation.  
 
 
(16.08.2017)
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Amendement à la prescription C10/11 (version 06.2012) 
Texte de projet 


Titre 1 


Le titre de la prescription C10/11 est remplacé par le titre suivant : « PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 2 
SPECIFIQUES POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION OU D’INJECTION D’ELECTRICITE, 3 
FONCTIONNANT EN PARALLELE SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION » 4 


§0. Terminologie 5 


Un §0 « Terminologie » est ajouté avant le §1, avec le contenu suivant :  6 
« Dans le présent document, les termes ‘installation de production décentralisée’ et ‘installation de 7 
production’ réfèrent non seulement à toute installation capable de générer de l’électricité, mais également à 8 
toute installation capable de réinjecter de l’électricité qui a été stockée (typiquement via un onduleur). » 9 


§2.1. Accord de raccordement 10 


A la fin du deuxième bullet (qui commence par « Pour un raccordement monophasé au réseau (…) », la 11 
phrase suivante est ajoutée : « En outre, dans ce cas, il est autorisé de raccorder un ou plusieurs onduleurs 12 
supplémentaires, représentant une puissance totale maximale de 5 kVA, à condition que seules des 13 
batteries (et donc en aucun cas des générateurs d’électricité) soient connectées du côté DC de ces 14 
onduleurs supplémentaires. »  15 






