Modelovereenkomst tussen de FSP en de DNB 
In het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers
 
Synergrid heeft een nieuwe modelovereenkomst FSP-DNB opgesteld en lanceert hiervoor een openbare raadpleging.
Het betreft een generieke overeenkomst voor de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij de distributienetgebruikers.
 
In bijgevoegd document vindt u meer details met betrekking tot deze raadpleging.  




Modaliteiten van deze consultatie
Deze consultatie loop van 21 februari tot 19 maart 2020.
Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op 19 maart (einde werkdag) te sturen naar het e-mailadres consult@synergrid.be.
 
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het Excel-antwoordformulier 




te gebruiken.
 
Documenten
Hierbij vindt u de link naar de relevante documenten:
· NL: Modelcontract FSP DNB – 2020


Voor de respondenten die de Synergrid draft documenten C8/06 en C8/07 wensen te raadplegen, verwijzen wij naar de Synergrid-website – Technische voorschriften elektriciteit
 
Resultaten:
Synergrid heeft op 19 maart 2020 meerdere opmerkingen ontvangen van verschillende stakeholders op de tekst van de modelovereenkomst FSP-DNB en die u in het compilatiedocument (Excel) kunt terugvinden: 




Op basis van deze opmerkingen heeft Synergrid een nieuwe versie van de overeenkomst opgemaakt en op 1 april 2020 aan de gewestelijke regulatoren bezorgd.
Vervolgens hebben de gewestelijke regulatoren op deze nieuwe versie tussen 15 en 20 mei 2020 hun gemeenschappelijke algemene, fundamentele en detailopmerkingen gestuurd. Deze opmerkingen werden door Synergrid bestudeerd en hebben geleid heeft tot een aangepaste versie van de overeenkomst FSP-DNB 




en die op 18 juni 2020 terug werd ingediend bij de gewestelijke regulatoren ter goedkeuring.
 
De gewestelijke regulatoren hebben de modelovereenkomst FSP-DNB goedgekeurd (CWaPE op 26 augustus 2020, VREG op 1 september 2020 en Brugel op 2 september 2020), onder bepaalde voorwaarden. De DNB’s hebben rekening gehouden met deze voorwaarden en de nodige aanpassingen verwerkt in een definitieve versie van de modelovereenkomst FSP-DNB die ter beschikking is gesteld op de website in de rubriek Technische voorschriften/Elektriciteit. Bovendien werd een machtigingsdocument (van de DNG aan de FSP) opgesteld en eveneens op dezelfde plaats ter beschikking gesteld. 
 
 

image3.emf
Modelovereenkoms t_FSP_DNB_flex_draft_20200221.docx


Modelovereenkomst_FSP_DNB_flex_draft_20200221.docx
DRAFT



Overeenkomst 

tussen

de DNB en de FSP

in het kader van 

de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers 





		Tussen:

		Naam FSP



		

		Maatschappelijke zetel:XXXXXXX



		

		Ondernemingsnummer: XXXXXXXXX



		

		BTW-nummer:XXXXXXXXX



		

		Vertegenwoordigd door XXXXXXXXXX



		

		hierna “de FSP” genoemd



		

		Enerzijds



		

		



		En

		Naam DNB of Werkmaatschappij



		

		Maatschappelijke zetel: XXX



		

		Ondernemingsnummer XXX



		

		BTW-nummer.: XXXX



		

		Vertegenwoordigd door XXX  en XXX, gevolmachtigden



		

		en handelend in naam en voor rekening van de volgende distributienetbeheerders: XXX, XXX

Invoeging lijst (+ EAN/GLN-codes)



hierna “de DNB” genoemd, 



Anderzijds









en beiden hierna eveneens, zonder onderscheid, afzonderlijk “Partij” of samen “Partijen” genaamd,






Overwegende 







1) dat een groeiend aantal netgebruikers hun flexibiliteit wensen te valoriseren in de elektriciteitsmarkten;



2) dat de DNB, als marktfacilitator en databeheerder, de ontwikkeling van de flexibiliteit van netgebruikers aangesloten op zijn net wil bevorderen;



3) dat een nieuwe marktrol is ontstaan, namelijk die van Dienstverlener van flexibiliteit, met als doel de valorisatie van flexibiliteit van netgebruikers te faciliteren via de Aanvragers van flexibiliteit;



4) dat de simultane activatie van flexibiliteit bij meerdere DNG’s in bepaalde gevallen de operationele veiligheid van het distributienet in gevaar kan brengen;



5) dat, in het licht van de voorgaande elementen, een FSP-DNB overeenkomst noodzakelijk blijkt om onder andere volgende zaken vast te leggen: 

de voorwaarden voor deelname van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit aan de verschillende Flexibiliteitsdiensten;

de informatie die de FSP ter beschikking moet stellen van de DNB om hem toe te laten de impact van de flexibiliteit op zijn net te analyseren et de flexibele volumes te berekenen;

de praktische modaliteiten om de lijst met punten die de FSP kan activeren, samen te stellen en te wijzigen;

de respectieve rollen van Partijen met betrekking tot de activering van de flexibiliteit, het beheer van meetgegevens et de berekening van de flexibele volumes;

de voorwaarden volgens dewelke de DNB  de meetgegevens aan de FSP kan overmaken;

de respectieve verantwoordelijkheden van Partijen.

6) dat deze verschillende elementen het onderwerp zijn van de onderhavige overeenkomst, voor de Flexibiliteitsdiensten opgenomen in bijlage;



7) dat, gezien deze lijst met Flexibiliteitsdiensten in de toekomst regelmatig kan evolueren, de onderhavige overeenkomst de algemene toepasbare regels voorziet voor huidige en toekomstige Flexibiliteitsdiensten;



8) dat de onderhavige overeenkomst via Synergrid aan de Belgische gewestelijke regulatoren voor energie werd voorgelegd; dat deze laatsten hun positief advies aan Synergrid hebben bezorgd op XX;  









wordt overeengekomen hetgeen volgt:




Voorwerp van de overeenkomst - Definities

Voorwerp van de overeenkomst

Onderhavige overeenkomst beschrijft de bijzondere wederzijdse rechten en plichten van de DNB en de FSP, met betrekking tot het gebruik door de FSP van flexibiliteit van distributienetgebruikers aangesloten op het distributienet beheerd door de DNB in het kader van een of meerdere Flexibiliteitsdiensten zoals bepaald in de dienstencatalogus in Bijlage 1.  



De Partijen erkennen dat de onderhavige overeenkomst, die werd goedgekeurd door de bevoegde gewestelijke regulator volledig wordt onderworpen aan het toepasselijke RTDE alsook aan al zijn eventuele toekomstige wijzigingen. 



Het contract afgesloten tussen de FSP en de DNG mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen in onderhavige overeenkomst. In geval van incompatibiliteit aanvaardt de FSP dat de voorwaarden van de huidige overeenkomst doorslaggevend zijn.



Onderhavige overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de DNB in het kader van de MIG (Message Implementation Guide), allocatie, reconciliatie en settlement processen van de marktwerking, met inbegrip van de taken van de DNB voor het ter beschikking stellen van de gevalideerde meetgegevens aan de partijen die in de reglementering voorzien zijn. 

Definities 

In het kader van de huidige overeenkomst, zijn de volgende definities van toepassing:



(1) [bookmark: _Hlk30506692]Een Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP-F) is een element, verbonden aan een aansluitingspunt, dat kan gebruikt wordt in het kader van één of meerdere Flexibiliteitsdiensten. Het wordt geïdentificeerd door het meetpunt dat gebruikt wordt voor de controle en/of berekening van de beschikbaarheid en/of activatie van de flexibiliteit in het kader van de Flexibiliteitsdiensten bedoeld in de onderhavige overeenkomst. 



(2) Flexibiliteitsdienst: dienst die erin bestaan om op vraag van een Flexibiliteitsaanvrager en binnen een duidelijk afgebakend tijdsvenster het energievolume te laten stijgen of dalen, op het Dienstverleningspunt voor flexibiliteit van één of meerdere distributienetgebruikers. De lijst met Flexibiliteitsdiensten, waarvoor de onderhavige overeenkomst geldig is, is opgenomen in de dienstencatalogus (Bijlage 1).



(3) Flexibiliteitsaanvrager (FRP): marktspeler die een overeenkomst heeft gesloten met een of meerdere Dienstverleners van flexibiliteit met het oog op de levering van een Flexibiliteitsdienst. In het geval de Flexibiliteitsaanvrager zelf één van de Partijen is in onderhavige overeenkomst, zullen zijn rechten en plichten in zijn hoedanigheid van Flexibiliteitsaanvrager geen voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst



(4) Dienstverlener van flexibiliteit (FSP): marktspeler die een of meer Flexibiliteitsdiensten via een of meerdere Dienstverleningspunten voor flexibiliteit levert. De FSP, Partij in de onderhavige overeenkomst, is een Dienstverlener van flexibiliteit.  



(5) Pool: geheel van de Dienstverleningspunten voor flexibiliteit die de FSP mag activeren in het kader van de Flexibiliteitsdiensten. Voor elk Dienstverleningspunt van flexibiliteit die deel uitmaakt van de Pool, bevat deze alle administratieve en technische informatie met het oog op een correcte uitvoering van de onderhavige overeenkomst (o.a. EAN, adres, plaats van het meetpunt, betrokken Flexibiliteitsdiensten, beperkingen, de flexibiliteitsmiddelen, meet- en telmodaliteiten, …)  

Acroniemen

In het kader van de huidige overeenkomst, zijn de volgende acroniemen van toepassing:



(1) DNG: Distributienetgebruiker; 

(2) FRP: Flexibiliteitsaanvrager (Flexibility Requesting Party)

(3) SDP – F: Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (Service Delivery Point of Flexibility)

(4) TRDE: Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit

Lijst van de bijlagen 



Alle bijlagen van deze overeenkomst maken integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst.



		Dienstencatalogus

		Bijlage 1



		Formulier voor de aanvraag van een identificatie voor een nieuw SDP-F

		Bijlage 2



		Pool 

		Bijlage 3



		Contactpersonen

		Bijlage 4





Vergunning voor de levering van Flexibiliteitsdiensten

Voor zover de gewestelijke wetgeving het oplegt, moet de FSP beschikken over een vergunning voor de levering van Flexibiliteitsdiensten en dit minimaal voor de duur van onderhavige overeenkomst. 

In voorkomend geval, door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst bevestigt de FSP te beschikken over een geldige vergunning.



De FSP verbindt zich ertoe om de DNB zonder verwijl te informeren indien hij niet meer over dergelijke vergunning beschikt.

Voorwaarden voor deelname van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit

1.1. Voorwaarden van toepassing op alle Flexibiliteitsdiensten

Elk Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP–F) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

· Het toegangspunt dat gelinkt is met het SDP-F moet gedekt zijn door een geldig toegangscontract tussen de toegangshouder (DNG of leverancier van de DNG) en de DNB. 



· Indien het aansluitingspunt gelinkt aan het SDP-F verbonden is met het hoogspannings-distributienet, moet dit gedekt zijn door een geldig aansluitingscontract tussen de betrokken DNG en de DNB. 



· Een SDP–F kan slechts opgenomen worden in de Pool van één enkele Dienstverlener van flexibiliteit.



· Indien de FSP beschikt over meerdere SDP-F’s gelinkt aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten al deze SDP-F’s zich bevinden op het hoofd van de installatie of op afzonderlijke elektrische circuits. Het is niet toegelaten om een SDP-F te hebben op het hoofd van de installatie en een andere SDP-F op een specifiek circuit van deze installatie, tenzij eventueel anders vermeld in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E). 



· Als meerdere Dienstverleners van flexibiliteit aanwezig zijn op een elektrische installatie gelinkt aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten de SDP-F’s van elk van deze Dienstverleners van flexibiliteit zich in afzonderlijke elektrische circuits bevinden. Geen enkele SDP-F mag zich aan het hoofd van de installatie bevinden.     



· De toegangshouder (DNG of leverancier van de DNG) moet een geldig toegangscontract hebben met de DNB op het toegangspunt dat gelinkt is met het (de) Dienstverleningspunt(en) voor flexibiliteit. 

Specifieke voorwaarden voor elke Flexibiliteitsdienst

Om te kunnen deelnemen aan een bepaalde Flexibiliteitsdienst moet het SDP-F voldoen aan de specifieke voorwaarden voor die Flexibiliteitsdienst. Deze voorwaarden zijn aangegeven in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom D).

Procedure voor samenstelling en wijziging van de Pool 

1. Algemeen

De FSP erkent uitdrukkelijk het feit dat om een SDP–F in de Pool op te nemen, de verplichting meebrengt minstens:

 

· Een flexibiliteitsovereenkomst voor de levering van Flexibiliteitsdiensten met de betrokken DNG onderschreven te hebben, die onder andere voorziet dat de betrokken overeenkomst beëindigd wordt, in geval van verandering van de DNG op de SDP-F. Het is de verantwoordelijkheid van de FSP om een flexibiliteitsovereenkomst met de nieuwe betrokken DNG te onderschrijven, of om het SDP–F te verwijderen uit zijn Pool. De DNB komt op geen enkele manier tussen in dit proces en kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.



· De DNG ervan op de hoogte te brengen dat hij via zijn facturatie de eventuele financiële gevolgen van de activering van de flexibiliteit (bijvoorbeeld: nieuwe afnamepiek als gevolg van de activatie van flexibiliteit, eventuele degradatie van de cos φ, …) desgevallend zal dragen, op basis van de (gereguleerde) tarieven voor de distributie van elektriciteit.

[bookmark: _Hlk28961939]

Bovendien, indien de FSP eenzelfde SDP–F wenst te gebruiken voor meerdere flexibiliteitsdiensten dient hij dit desgevallend voorafgaandelijk na te gaan of en onder welke voorwaarden deze combinatie mogelijk is. 

Samenstelling van de Pool en wijziging ervan op vraag van de FSP

Bij het ondertekenen van de overeenkomst, bevat de Pool initieel geen enkele SDP–F. Het samenstellen van de Pool voor de eerste maal komt neer op het wijzigen van de samenstelling ervan door één of meerdere SDP–F toe te voegen. 



Alvorens een SDP-F in de Pool toe te voegen, voor dewelke de DNB nog geen specifieke identificatie (EAN) heeft gecreëerd, moet de FSP aan de DNB vragen om een identificatie de creëren door gebruik te maken van het formulier, opgenomen in bijlage 2. 

 

Een keer per maand kan de samenstelling van de Pool gewijzigd worden, door één of meerdere SDP–F toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor communiceert de FSP aan de DNB, uiterlijk 5 werkdagen voor het einde van de maand, de lijst van de SDP–F waarvan hij de flexibiliteit wenst te kunnen activeren tijdens de volgende maand en dit volgens het formaat van bijlage 3. Deze communicatie gebeurt via e-mail op het adres vermeld in bijlage 4 (Contactpersonen).



De DNB verbindt zich ertoe om, binnen de 5 werkdagen volgend op de ontvangst van deze e-mail, een update van de Pool aan de FSP te bezorgen. Deze update treedt in werking op de eerste dag van de volgende maand. Tijdens deze periode van 5 werkdagen zal de DNB voor elk SDP–F die de FSP wil wijzigen of aan zijn Pool wil toevoegen of hij voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van de onderhavige overeenkomst



Indien niet aan elk van deze voorwaarden is voldaan, kan de DNB de aanvraag weigeren.



Indien een FSP een SDP-F wenst toe te voegen aan zijn Pool die reeds opgenomen is in een pool van een andere Dienstverlener van flexibiliteit, zal de DNB deze laatste verwittigen door het verwijderen van deze SDP-F uit zijn pool. In deze context behoudt de DNB zich het recht om aan de FSP een exclusiviteitsattest van de DNG voor het betrokken SDP–F te vragen.  



Wijziging van de Pool op aanvraag of initiatief van de DNB 

De DNB mag het (de) SDP–F(‘s) verbonden aan een aansluiting onmiddellijk en tijdelijk verwijderen uit de Pool in de volgende gevallen:

· indien hij niet-conforme installaties bij de DNG vaststelt; 

· indien niet meer voldaan wordt aan een van de voorwaarden opgenomen in artikel 4.



De DNB zal de FSP van de verwijdering van het (de) SDP–F(‘s) uit de Pool informeren via een aanpassing van de bijlage 3 en hij zal zijn beslissing motiveren.  



De DNB kan de levering van flexibiliteit via één of meerdere SDP–F tijdelijk beperken als de levering de operationele veiligheid van zijn elektriciteitsdistributienet in het gedrang kan brengen. 

De DNB legt de technische criteria vast waaraan voldaan moet zijn opdat sprake kan zijn van het in het gedrang komen van de operationele veiligheid van het elektriciteitsdistributienet. 

De DNB zal de FSP van deze beperking informeren via een aanpassing van de bijlage 3 en hij zal zijn beslissing motiveren. 



De DNB kan een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijderen als de andere Dienstverlener van flexibiliteit een aanvraag voor toevoeging van dit SDP-F indient voor toevoeging ervan aan zijn eigen pool. In deze context behoudt de DNB zich het recht om aan de FSP een exclusiviteitsattest van de DNG voor het betrokken SDP–F te vragen.

Activering van de flexibiliteit 

De FSP verbindt zich ertoe enkel de flexibiliteit te activeren bij de SDP–F die deel uitmaken van de Pool, en de beperkingen en limieten opgenomen in bijlage 3 te respecteren. De FSP verbindt zich er ook toe enkel de flexibiliteitsmiddelen te gebruiken die zijn opgenomen in bijlage 3.



De DNB is op geen enkele wijze betrokken in de communicatie tussen FSP en DNG om de flexibiliteit te activeren.  

[bookmark: _Hlk28962176]

Bij elke activering van de flexibiliteit in het kader van onderhavige overeenkomst, verbindt de FSP  zich ertoe om dit ten laatste de eerste werkdag na de activering te melden aan de DNB volgens de modaliteiten vermeld in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E).  Daarenboven zullen de FSP en de DNB samenwerken om de tijd die nodig is voor het verstrekken van deze informatie te verminderen.  

Meting, berekening en communicatie van de flexibiliteitsvolumes 

Dit artikel is van toepassing op alle Flexibiliteitsdiensten, behalve als de DNB niet betrokken is bij de meting, de berekening en de communicatie aan de FRP van de flexibiliteitsgegevens. Desgevallend wordt dit verduidelijkt in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E)).



De DNB is verantwoordelijk voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes (beschikbaar en/of geactiveerd) van elk SDP–F aangesloten op zijn net en hun communicatie aan de FRP (onder al of niet geaggregeerde vorm, volgens de van toepassing zijnde marktprocessen). De tel- en/of meetgegevens die hiervoor gebruikt worden komen van een of meer tel- en/of meetinstrumenten zoals vermeld in de Pool voor elk SDP-F afzonderlijk. In het geval van gebruik van een privé tel- of meetinstrument of de communicatie van deze gegevens aan de DNB, zal de FSP waken over de goede werking ervan.



Indien de FSP wenst te beschikken over de meetgegevens met betrekking tot de SDP–F van de Pool, sluiten de FSP en de DNB hiervoor een afzonderlijk datatoegangscontract af. Opdat de DNB-meetgegevens kan overmaken aan de FSP, moet deze laatste vooraf het bewijs leveren aan de DNB dat de betrokken DNG aanvaardt dat de nodige meetgegevens aan de FSP overgemaakt worden. Dit bewijs zal geleverd worden onder de vorm van een officieel mandaat van de DNG volgens een model dat vastgelegd is door de DNB. 



Indien voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes andere informatie nodig is dan de meetgegevens dan worden deze per SDP-F en per Flexibiliteitsdienst gepreciseerd onder de rubriek ‘Informatie voor de settlement van de Pool. De FSP is verantwoordelijk voor hun juistheid en het ter beschikking stellen binnen de noodzakelijke termijnen. 

Aansprakelijkheid

De Partijen zullen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst de nodige en redelijke maatregelen nemen om eventuele schade van de ene Partij aan de andere te voorkomen en, in voorkomend geval, te beperken. 



Behoudens schade die het gevolg is van bedrog of opzet door de FSP, waarvoor de FSP steeds volledig aansprakelijk is, is de FSP enkel aansprakelijk voor elke rechtstreekse materiële of lichamelijke schade, ten gevolge van fout, veroorzaakt door elke actie die hij heeft ondernomen, gevraagd of nagelaten heeft te ondernemen, en die in strijd zijn met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst. 



De FSP zal de DNB vrijwaren voor claims van derden, met betrekking tot de schade veroorzaakt door zijn fout bedoeld in de vorige paragraaf, in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.



Behoudens schade die het gevolg is van bedrog of opzet door de DNB, waarvoor de DNB steeds volledig aansprakelijk is, is de DNB enkel aansprakelijk voor elke rechtstreekse materiële of lichamelijke schade, ten gevolge van fout, veroorzaakt door elke actie die hij heeft ondernomen, gevraagd of nagelaten heeft te ondernemen, en die in strijd zijn met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst. 



De DNB zal de FSP vrijwaren voor claims van derden, met betrekking tot de schade veroorzaakt door zijn fout bedoeld in de vorige paragraaf, in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 



[bookmark: _Hlk33191100]Deze aansprakelijkheid, zowel van de FSP als van de DNB, kan nooit leiden tot een hogere vergoeding dan de integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade. De aansprakelijkheid is beperkt tot 2.000.000 euro per incident en tot 5.000.000 euro per jaar voor het geheel van incidenten. Dit maximumbedrag geldt niet voor schade aan personen. 



In elk geval kan de FSP geen aanspraak maken op een schadevergoeding van de DNB:



· In geval van gegronde weigering om een SDP-F toe te voegen in de Pool van de FSP of bij wijziging van een Pool op aanvraag van de DNB volgens de procedure beschreven in artikel 5;



· In geval de DNG een onderbreking ondervindt ten gevolge van een overschrijding van zijn aansluitingsvermogen.



· Indien een geplande onderbreking die werd gecommuniceerd aan de DNG binnen de wettelijke termijnen, de activering van de flexibiliteit bij deze DNG verhindert. 



· Indien een ongeplande onderbreking de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert.



· Indien een situatie van overmacht of noodsituatie – zoals gedefinieerd in het TRDE en met inbegrip van de activering door de TNB van het afschakelplan bij energieschaarste – de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert, zelfs al kon dit op voorhand voorzien worden en er geen rechtstreekse communicatie is gebeurd tussen DNB en DNG.



· Indien de DNB een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijdert bij een van de aanleidingen beschreven in artikel 5.3.



· Indien de activatie van flexibiliteit op het betrokken SDP-F niet mogelijk is, omdat de flexibele toepassing op dit punt systematisch slechts gedurende een deel van de tijd onder spanning staat, doordat:

· deze toepassing is aangesloten op het uitsluitend-nacht circuit van de netgebruiker; 

· er een schakellogica wordt toegepast die de voeding naar de flexibele toepassing onderbreekt gedurende bepaalde tijdsblokken of tariefperiodes.



· In geval van een gemotiveerde opschorting van onderhavige overeenkomst voor schending door de FSP, op voorwaarde dat de procedure als beschreven in artikel 11 gevolgd werd.



De FSP vrijwaart de DNB voor elke claim met betrekking tot de inbreuk op de confidentialiteit van de gegevens of privacy van de betrokken DNG’s, tenzij de DNB de bepalingen uit artikel 9 niet heeft nageleefd.

Confidentialiteit

De bepalingen uit het TRDE met betrekking tot vertrouwelijkheid evenals de vigerende reglementering inzake privacy, zijn van toepassing op alle gegevens en informatie uitgewisseld tussen de Partijen in het kader van onderhavige overeenkomst. 

Bij uitbreiding, en in afwachting van een eventuele specifieke reglementering voor de flexibiliteitsmarkt, worden de vertrouwelijkheidsregels met betrekking tot de meetgegevens, die van toepassing zijn op de meters gebruikt in het kader van de werking van de energiemarkt, eveneens toegepast op de meetgegevens van privémeters die worden gebruikt in het kader van onderhavige overeenkomst.  



De informatie die door de FSP wordt uitgewisseld met de DNB in het kader van deze overeenkomst, of die reeds in het bezit is van de DNB, dient beschouwd te worden als confidentiële informatie, met uitzondering van de informatie die reeds publiek bekend is. Als uitzondering op deze bepaling, mag de DNB de betrokken informatie doorgeven aan de bevoegde overheden of aan elke andere instantie die kan aantonen dat zij nood heeft aan deze gegevens of dat zij het recht heeft om over deze gegevens te beschikken. 



In elk geval blijven de DNG’s eigenaar van hun meetgegevens. De DNB maakt slechts gegevens over aan de FSP van een individuele DNG indien de FSP over een bewijs beschikt dat de DNG dit aanvaardt.  

Vergoeding van de DNB



De kosten van de DNB veroorzaakt door de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zullen slechts aan de FSP worden gefactureerd, voor zover de toerekening van deze kosten wordt voorzien in de distributienettarieven goedgekeurd door de bevoegde regulator. 

Procedure voor niet respecteren van contractuele verplichtingen

Wanneer een van de Partijen vaststelt dat de andere Partij (hierna genoemd: de “Partij in gebreke”) een of meerdere clausules van onderhavige overeenkomst niet respecteert, zullen de Partijen samen overleggen om zo snel mogelijk een einde te stellen aan de vastgestelde inbreuk.  



Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om een oplossing te vinden voor de fout en/of de inbreuk, heeft de andere Partij het recht om de schuldige Partij aan te manen zijn verplichtingen te respecteren en het bewijs te leveren dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft.



Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om dit bewijs te leveren en/of de vastgestelde inbreuk zich herhaalt, heeft de andere Partij het recht om, zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen die van toepassing zijn met betrekking tot de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de contracten en andere gevallen van opschorting en/of opzegging voorzien door de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, onderhavige overeenkomst op te schorten, zolang de Partij in gebreke geen bewijs aanvoert dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft. Deze opschorting wordt gemeld aan de Partij in gebreke door eenvoudig aangetekend schrijven. Nadat de Partij in gebreke het gevraagde bewijs geleverd heeft, zal de andere Partij de opschorting van de overeenkomst zo snel mogelijk ongedaan maken door middel van een aangetekend schrijven. 



Bij uitzondering op de hierboven beschreven procedure zal onderhavige overeenkomst onmiddellijk opgeschort worden van zodra de FSP niet meer beschikt over de vergunning waarvan sprake in artikel 3. 

Duur van het contract - einde van het contract

Deze overeenkomst treedt in werking op XXX voor onbepaalde duur. 



De FSP kan onderhavige overeenkomst beëindigen mits een vooropzeg van 3 maanden betekend bij aangetekend schrijven. De DNB kan onderhavige overeenkomst beëindigen om juiste redenen mits een vooropzeg van 6 maanden.



Indien de DNB zich genoodzaakt ziet om, ten gevolge van wijzigingen van het regulatoir kader, in het bijzonder het TRDE, de overeenkomst op te zeggen, zal hij een nieuwe overeenkomst ter ondertekening aanbieden die beantwoordt aan de op dat moment geldende regelgeving. 



De datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent, doet dienst als datum voor de onderhavige overeenkomst.



































____________________________



De Partijen gaan onherroepelijk akkoord met de clausules van de onderhavige overeenkomst waarvan ze erkennen kennis te hebben genomen.







Opgemaakt in twee exemplaren. Elk van de Partijen verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.



Gedaan te __________, op ________







Voor de DNB,	  					Voor de FSP,
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Bijlage 1

		Dienstencatalogus









		A

		B

		C

		D

		E



		Flexibiliteitsdienst

		FRP

		Algemene voorwaarden voor Flexibiliteits-diensten 

		Specifieke voorwaarden voor deelname aan de Flexibiliteitsdienst 

		Bijkomende informatie



		Frequentie-begrenzingsreserve (FCR)

		Elia Transmission Belgium

		Zie www.elia.be



		· Voor SDP-F’s aangesloten op het HS-net: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Customer Contract Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. De DNB levert dit document af binnen een termijn van maximaal 15 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

· Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F’s aangesloten op HS betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.



		· De DNB is niet betrokken bij de meting van deze Flexibiliteitsdienst noch bij het ter beschikking stellen en overmaken van de meetgegevens aan de FRP.

· In uitzondering op het artikel 4.1, kan het SDP-F gebruikt voor deze Flexibiliteitsdienst zich bevinden in een specifiek circuit van de installatie, zelfs indien een andere SDP-F zich op het hoofd van de installatie bevindt.

· De activeringen van de flexibiliteit moeten niet aan de DNB worden gecommuniceerd.





		Automatische frequentieherstel-reserve (aFRR)

		Elia Transmission Belgium

		Zie www.elia.be



		· Enkel de SDP-F’s aangesloten op het HS-net mogen worden toegevoegd aan de Pool van de FSP.

· De hoofdmeter van de DNB moet van het type AMR zijn.

· Alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet het aansluitingspunt, gelinkt aan deze SDP-F worden geprekwalificeerd volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid.

· Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval het geprekwalificeerd vermogen overschrijden. 

· De teller moet conform zijn aan de vereisten van het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment ter plaatse een ad-hoc audit uit te voeren.

· Er moet een gateway worden geregistreerd en geplaatst volgens de vereisten in het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment ter plaatse een ad-hoc audit uit te voeren.



		· De ‘business processen’, met inbegrip van de communicatie van de activeringen van de flexibiliteit worden toegelicht in het document C8/07 van Synergrid. 



		Manuele frequentieherstel- reserve (mFRR)

		Elia Transmission Belgium

		Zie www.elia.be



		· Enkel de SDP-F’s aangesloten op het HS-net mogen worden toegevoegd aan de Pool van de FSP.

· De hoofdmeter van de DNB moet van het type AMR zijn.

· Alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet het aansluitingspunt, gelinkt aan deze SDP-F worden geprekwalificeerd volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid.

· Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval het geprekwalificeerd vermogen overschrijden. 

· Als het SDP-F zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), moeten de modaliteiten voor de telling conform zijn met het document C8/02 van Synergrid.



		· De activeringen van de flexibiliteit moeten aan de DNB worden gecommuniceerd per e-mail, met aanduiding van de volgende informatie:  

· EAN

· Tijdstip activatie

· Tijdstip vrijgave

· Geactiveerd vermogen (indien beschikbaar)





		Strategische reserve (SDR)

		Elia Transmission Belgium

		Zie www.elia.be



		· Enkel de SDP-F’s aangesloten op het HS-net mogen worden toegevoegd aan de Pool van de FSP.

· De hoofdmeter van de DNB moet van het type AMR zijn.

· Alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet het aansluitingspunt, gelinkt aan deze SDP-F worden geprekwalificeerd volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid.

· Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval het geprekwalificeerd vermogen overschrijden. 

· Als het SDP-F zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), moeten de modaliteiten voor de telling conform zijn met het document C8/02 van Synergrid.



		· De activeringen van de flexibiliteit moeten aan de DNB worden gecommuniceerd per e-mail, met aanduiding van de volgende informatie:  

· EAN

· Tijdstip activatie

· Tijdstip vrijgave

· Geactiveerd vermogen (indien beschikbaar)

· De Flexibiliteitsdienst SDR mag met geen enkele andere Flexibiliteitsdienst worden gecombineerd op eenzelfde SDP-F.

















		
Bijlage 2

		Formulier voor de aanvraag van een identificatie voor een nieuw SDP-F























		
Bijlage 3

		Pool









De SDP-F’s  (en de bijbehorende flexibiliteitsmiddelen) opgenomen in de hierna vermelde lijst maken deel uit van de Pool. Deze Pool kan in overeenstemming met artikel 5 van onderhavige overeenkomst worden gewijzigd.

Annuleert en vervangt de vorige versies te beginnen vanaf XXX



   














		Bijlage 4

		Contactpersonen









		DNB



		Naam

		Telefoon

		Fax

		GSM

		E-mail

		Toelichting



		Defecten Algemeen nr.

		-



		-

		-

		-

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		









		FSP



		Naam

		Telefoon

		Fax

		GSM

		E-mail

		Toelichting
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Bijlage 2  Identificatie aanvraag nieuwe SDP-F.xlsx




Bijlage 2 Identificatie aanvraag nieuwe SDP-F.xlsx

SDP-F aanvraag


									* verplicht in te vullen


									Kolommen in rood zijn voor het exclusieve gebruik van de DNB


						Item			Algemene informatie aansluiting						Aanvraag Service Delivery Point Flex																		Antwoord DNB


									EAN-afname *			EAN injectie
 (indien aanwezig)			Op welk meetpunt zal de flexibiliteitsdienst geleverd worden? *			Deelname FCR? *			Deelname mFRR? *			Deelname aFRR? *			Deelname aan SDR? *			Bijkomende informatie			Toegekende EAN 
SDP flex
(Beslissing DNB)


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


															Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:


															(zelfde meetpunt als) hoofdmeter			Ja			Ja			Ja			Ja


															(zelfde meetpunt als) submeter			Nee			Nee			Nee			Nee


															(zelfde meetpunt als) virtuele berekening = verschil tussen hoofd- en submeter


															Ander meetpunt  - ik voeg een eendraadschema toe








Verklarende lijst


			Kolom			Omschrijving


			EAN-afname			EAN van het afnamepunt


			EAN injectie			EAN van het injectiepunt


			Onder welk meetpunt zal de flexibiliteitsdienst geleverd worden?			Duid aan welk meetpunt gebruikt wordt voor de controle en/of berekening van de beschikbaarheid en/of activatie van de flexibiliteit in het kader van de flexibiliteitsdiensten. 
Indien er een privé-meter gebruikt wordt die bevindt op een meetpunt dat niet gekend is bij de DNB, voeg een eendraadschema toe van de binneninstallatie van de distributienetgebruiker waarop aangeduid is:
1) het meetpunt waarvoor een SDP Flex wordt aangevraagd
2) de meetpunten waarvoor reeds een SDP Flex werd toegekend en gekend door de FSP


			Deelname FCR?			Duid aan of de SDP Flex ingezet zal worden voor FCR


			Deelname mFRR?			Duid aan of de SDP Flex ingezet zal worden voor mFRR


			Deelname aFRR?			Duid aan of de SDP Flex ingezet zal worden voor aFRR


			Deelname SDR?			Duid aan of de SDP Flex ingezet zal worden voor SDR


			Eventuele bijkomende informatie


			Toegekende EAN SDP Flex			De DNB kent een EAN toe aan de SDP Flex















































































image2.emf

Bijlage 3 Pool.xlsx




Bijlage 3 Pool.xlsx

Pool FCR


									* verplicht in te vullen


						Langue / Taal						NL			Duid aan in het geel welke velden gewijzigd zijn


						Item			Algemene informatie aansluiting												Realisatie van Flexibiliteit									Periode deelname SDP Flex in pool


									Nieuw/Bestaand/
Te verwijderen *			EAN-afname *			EAN-injectie 
(indien aanwezig)			Laagspanning/
Middenspanning *			EAN SDP Flex *			Flexibel vermogen (kW) *			Maximale duur per activatie (h)			Startdatum *			Einddatum *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Keuze:									Keuze:


									Nieuw									Laagspanning


									Bestaand									Middenspanning


									Te verwijderen








Pool mFRR


									* verplicht in te vullen


						Langue / Taal			NL			Duid aan in het geel welke velden gewijzigd zijn


						Item			Algemene informatie aansluiting															Informatie voor Settlement																																				Recuperatie van de energie									Periode deelname SDP Flex in pool


									Nieuw/Bestaand/
Te verwijderen *			EAN-afname *			EAN-injectie 
(indien aanwezig)			Toegekend flexibel vermogen UP *
(kW)			Toegekend flexibel vermogen DOWN *
(kW)			EAN SDP Flex *			mFRR UP *
(kW)			mFRR DOWN *
(kW)			Deelname aan mFRR *			Deelname mogelijk aan
mFRR Standard *			Deelname aan mFRR non-reserved slow *			Bron informatie voor de berekening van de volumes *			Baseline *			DP_mFRR_CB_UP *
(kW)			Maximale duur per activatie (h)			Maximaal aantal activaties			Mogelijk uurrooster van activatie *
(resultaat kwalificatie)			Type van energie recuperatie			Periode van de energie recuperatie *
(resultaat kwalificatie)			Duur en amplitude van de energie recuperatie			Startdatum *			Einddatum *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Keuzes:																								Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:


									Nieuw																								Ja			Ja, zowel mFRR Flex als mFRR Standard			Ja			Hoofdmeter			High X of Y


									Bestaand																								Nee			Nee, enkel mFRR Flex			Nee			Submeter			High X of Y with Monday


									Te verwijderen																																	Virtuele berekening			Last QH








Pool aFRR


									* verplicht in te vullen


						Langue / Taal			NL			Duid aan in het geel welke velden gewijzigd zijn


						Item			Algemene informatie aansluiting															Informatie voor settlement																														Recuperatie van de energie									Periode deelname SDP Flex in pool


									Nieuw/Bestaand/
Te verwijderen *			EAN-afname *			EAN-injectie 
(indien aanwezig)			Toegekend flexibel vermogen UP * 
(kW)			Toegekend flexibel vermogen DOWN *
(kW)			EAN SDP Flex *			Endpoint ID 
(indien reeds gekend)			aFRR UP *
(kW)			aFRR DOWN*
(kW)			Deelname aan aFRR *			DP_aFRR_CB_UP *			DP_aFRR_CB_DOWN *			Maximale duur per activatie (h)			Maximaal aantal activaties			Mogelijk uurrooster van activatie *
(resultaat kwalificatie)			Type van energie recuperatie			Periode van de energie recuperatie *
(resultaat kwalificatie)			Duur en amplitude van de energie recuperatie			Startdatum *			Einddatum *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Keuzes:																											Keuzes:


									Nieuw																											Ja


									Bestaand																											Nee


									Te verwijderen








Pool SDR


									* verplicht in te vullen


						Langue / Taal			NL			Duid aan in het geel welke velden gewijzigd zijn


						Item			Algemene informatie aansluiting									Informatie voor Settlement																								Recuperatie van de energie									Periode deelname SDP Flex in pool


									Nieuw/Bestaand/
Te verwijderen *			EAN-afname *			EAN-injectie 
(indien aanwezig)			EAN SDP Flex *			Deelname aan SDR4 *			Deelname aan SDR12 *			Bron informatie voor de berekening van de volumes *			Baseline *			Maximale duur per activatie (h)			Maximaal aantal activaties			Mogelijk uurrooster van activatie *
(resultaat kwalificatie)			Type van energie recuperatie			Periode van de energie recuperatie * (resultaat kwalificatie)			Duur en amplitude van de energie recuperatie			Startdatum *			Einddatum *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Keuzes:												Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:			Keuzes:


									Nieuw												Ja			Ja			Hoofdmeter			High X of Y


									Bestaand												Nee			Nee			Submeter			High X of Y with Monday


									Te verwijderen																		Virtuele berekening			Last QH








Verklarende lijst


			Onderdeel			Kolom			Omschrijving


			Algemeen			Nieuw/Bestaand/Te verwijderen			Duid aan of het gaat om een SDP Flex die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw pool voor de betreffende dienst, of als de SDP Flex reeds is opgenomen in de pool.


						EAN-afname			EAN van het afnamepunt


						EAN-injectie			EAN van het injectiepunt


						Toegekend flexibel vermogen UP			Het gekwalificeerd flexibel vermogen UP dat door de DNB werd toegekend ten gevolge van de Network Flexibility Study.


						Toegekend flexibel vermogen DOWN			Het gekwalificeerd flexibel vermogen DOWN dat door de DNB werd toegekend ten gevolge van de Network Flexibility Study.


						EAN SDP flex			De EAN die door de DNB werd toegekend voor de SDP Flex


						Maximale duur per activatie (h)			Zie terminologie Network Flexibility Study


						Maximaal aantal activaties			Zie terminologie Network Flexibility Study


						Type van energie recuperatie			Zie terminologie Network Flexibility Study


						Duur en amplitude van de energie recuperatie			Zie terminologie Network Flexibility Study


						Startdatum			De datum vanaf wanneer de SDP Flex aan de pool mag toegevoegd worden


						Einddatum			De datum vanaf wanneer de SDP Flex uit de pool mag verwijderd worden


			FCR			Laagspanning/middenspanning			Laagspanning: ≤ 1 kV
Middenspanning: > 1 kV - 36 kV


						Flexibel vermogen			Het vermogen dat u wenst in te zetten voor FCR. Dit vermogen mag het contractueel aansluitingsvermogen (het maximum van het contractuele afname- of injectievermogen) niet overschrijden.


			mFRR			mFRR UP			Het vermogen UP dat u wenst in te zetten in het kader van mFRR. Dit vermogen mag het toegekend flexibel vermogen UP niet overschrijden.


						mFRR DOWN			Het vermogen DOWN dat u wenst dat u wenst in te zetten in het kader van mFRR. Dit vermogen mag het toegekend flexibel vermogen DOWN niet overschrijden.


						Deelname aan mFRR			Duid aan of de SDP Flex deelneemt aan mFRR 


						Deelname mogelijk aan mFRR standard			Duid aan of de SDP Flex ook kan deelnemen aan mFRR Standard of enkel aan mFRR Flex. 


						Deelname aan mFRR non-reserved slow			Duid aan of de SDP Flex deelneemt aan mFRR non-reserved slow.


						Bron informatie voor de berekening van de volumes			Duid aan op welke manier het volume van de geleverde flexibiliteit berekend kan worden.


						Baseline			Duid aan op welke manier de baseline berekend dient te worden. Zie ook contract met Flexibility Requesting Party.


						DP_mFRR_CB_UP			De contributie van de SDP Flex aan de pool voor mFRR capaciteit; deze waarde is positief. Zie ook contract met Flexibility Requesting Party.


						Endpoint ID			De ID van het Endpoint zoals die geregistreerd werd in het Communicatie Platform


			aFRR			aFRR UP (kW)			Het vermogen UP dat u wenst in te zetten in het kader van aFRR. Dit vermogen mag het toegekend flexibel vermogen UP niet overschrijden.


						aFRR DOWN (kW)			Het vermogen DOWN dat u wenst dat u wenst in te zetten in het kader van aFRR. Dit vermogen mag het toegekend flexibel vermogen DOWN niet overschrijden.


						Deelname aan aFRR			Duid aan of de SDP Flex deelneemt aan aFRR.


						DP_aFRR_CB_UP			De contributie van de SDP Flex aan de pool voor aFRR capaciteit; deze waarde is positief. Zie ook contract met Flexibility Requesting Party.


						DP_aFRR_CB_DOWN			De contributie van de SDP Flex aan de pool voor aFRR capaciteit; deze waarde is positief. Zie ook contract met Flexibility Requesting Party.


			SDR			Deelname aan SDR4			Duid aan of de SDP Flex deelneemt aan SDR4.


						Deelname aan SDR12			Duid aan of de SDP Flex deelneemt aan SDR12. 


						Bron informatie voor de berekening van de volumes			Duid aan op welke manier het volume van de geleverde flexibiliteit berekend kan worden.


						Baseline			Duid aan op welke manier de baseline berekend dient te worden. Zie ook contract met Flexibility Requesting Party.
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES SUR LE PROJET DE MODELE DE CONTRAT 												OPMERKINGENFORMULIER OP HET ONTWERP VAN DE MODEL OVEREENKOMST 

				entre le FSP et le GRD dans le cadre de la livraison de services de flexibilité 												tussen de FSP en de DNB in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten 

				par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution												door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers

				21/02/2020												21/02/2020



				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du contrat  												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de overeenkomst 

		4		Article (ou annexe) du contrat sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) van de overeenkomst waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du contrat sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de overeenkomst waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.
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		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid



		1		Febeg		NL						G		We begrijpen dat EAN SDP Flex code geïnstalleerd zal worden. Wordt er een nieuwe EAN nummer gecreëerd bovenop de bestaande EAN nummer voor afname/injectie of voor de submeter?  				Het invoeren van de 'SDP-F' verandert in principe niets aan de bestaande gegevensstromen. Het gaat enkel om de identificatie van het punt waar de service wordt geleverd. Er worden geen extra EAN-nummers gecreëerd. Als het SDP-F (met eigen submeter) zich ter hoogte van de hoofdmeter bevindt, wordt er geen nieuwe EAN gecreëerd, maar wordt die van de hoofdmeter gebruikt. Als er een submeter ergens anders in de installatie wordt geplaatst (waar er nog geen EAN nummer bestaat) wordt er een nieuwe EAN toegekend. Het gaat om een locatiegebonden toekenning. 

		2		Febeg		NL						G		Het is ons niet duidelijk hoe deze EAN SDP Flex gebruikt moet worden in de communicatie flows met Elia (Acknowledgement message for R3/mFRR or baselining messages for R2/aFRR). Die issue vereist uitklaring omwille van de impact op IT-systemen. 				De toegekende EAN aan het SDP-F wordt in alle systemen verder gebruikt, zowel voor communicatie naar de DNB's als naar Elia (Elia zal dezelfde identificator (EAN) gebruiken als de DNB's). De SDP-F heeft de EAN als een unieke identificator. Het formaat van de EAN die aan de SDP-F wordt toegekend komt volledig overeen met de bestaande EAN-structuur. Indien het SDP-F hetzelfde is voor vb. aFRR en mFRR, dan zal dit hetzelfde EAN hebben. 
Elke netbeheerder zal deze toekennen voor punten aangesloten op zijn net.  
Voor elke communicatie waar Elia informatie nodig heeft  i.v.m. SDP-F, zal dezelfde identificator in het bericht voorkomen (energy bid nomination, annex, prequalificatie test, availaility test…).  

		3		Febeg		NL						G		In de huidige regelgeving voor mFRR (ELIA, sinds 4 feb 2020) worden ook aansluitpunten op MS en LS niveau toegelaten in de pool.
Gezien deze draft modelovereenkomst tussen de FSP en de DNB (actief op de MS en LS niveaus) geldt en voor de diensten mFRR en aFRR, is het vrij ondenkbaar enkel aansluitpunten op het HS-net toe te laten (zoals volgens de oude regelgeving voor aFRR en mFRR).
De bedoeling is net om een ruimer aanbod te creëren aan punten die kunnen deelnemen aan de mFRR (nu al het geval) en aFRR (weldra voor non-CIPU) ; Dit is hoofdzakelijk mogelijk door ook aansluitpunten op het MS-net en LS-net toe te laten in de pool van de FSP. 				Het gaat hier om een misvatting. De vermelding van de term 'HS' betekent dat het gaat om alle spanningen ≥ 1kV (cf. TRDE). Er is dus geen onderscheid tussen MS en HS in de overeenkomst.
Voor FCR is voorzien dat zowel HS- en LS-punten kunnen deelnemen (cf. bijlage 1, die niets specifieks (meer) oplegt voor LS punten voor FCR, maar die ze dus niet uitsluit). 
Voor aFRR, mFRR en SDR worden momenteel effectief enkel HS punten voorzien (zie ook verdere toelichting in punt nr.30). 

		4		Febeliec		?		Gen.				G		Febeliec would like to thank Synergrid for this consultation on the FSP-DNB/FSP-GRD agreement. Febeliec has at this point already a number of comments, but also wants to highlight that this document will have to be revisited in the future based upon upcoming changes in the balancing but also energy markets.				Duly noted. 
Indeed, the contract FSP-DSO will evolve with future developments in the flexibility market.

		5		Febeliec		?		Whereas		4		T		With respect to the whereas of the document, while Febeliec understands that the DSOs are concerned with point 4 on the simultaneous activation of flexibility by several distribution grid users, Febeliec wants to reiterate its longstanding position with respect to demand side response related to this topic: as it is not allowed to force any distribution grid user to consume electricity (in other words, any grid user can freely decide when he wants to consume electricity), Febeliec would not accept this argument towards demand side response (as opposed to generation, where indeed concerns may arise), as the grid has to be dimensioned to allow grid users to not consume (and also consume of course) when they want. 				The statement in point 4 of the Whereas section of the contract merely points out 'a potential risk'. It does not say how this risk will be mitigated and surely does not state that customers will be asked to consume more. 

		6		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		1		1		G		CBS demande aux GRD de clarifier le champ d'application du contrat FSP-GRD:
• Dans la description de l'objet du contrat, il n'apparaît pas clairement si le contrat présentement consulté et valable pour l'ensemble des réserves FCR, aFRR, mFRR et SDR a vocation à remplacer le(s) FSP-GRD contrats existant(s)
• Ou, le cas échéant, de quelle manière ce nouveau contrat s'articulera avec le(s) contrat(s) FSP-GRD existant(s)				Le présent contrat remplacera tous les contrats FSP-GRD existants. 
Si le FSP a signé plusieurs contrats (existants) avec le GRD, il faudra convenir avec le GRD une manière pratique et pragmatique de transiter des anciens vers le nouveau contrat.  
>> Nous proposons d'ajouter une phrase qui reprend clairement l'idée de remplacement des anciens contrats FSP-GRD (art. 12).

		7		Febeg		NL		1.2		82		E		SDP-F wordt omschreven als "een element, verbonden aan een aansluitingspunt (…)". We vinden deze omschrijving vaag. Zit ook submetering hierin inbegrepen? 				In de vorige overeenkomsten werd reeds een analoge definitie opgenomen (cf. toegangspunt tot flexibiliteit). 
Een SDP-F is in feite eender welk meetpunt in de installatie van de DNG, ofwel op het hoofdpunt (met hoofdmeter) ofwel via submeter ergens in de installatie.

		8		Febeliec		?		4				T		With respect to article 4, Febeliec strongly wants to urge Synergrid and its members to allow more than one flexibility service provider per delivery point. The proposed limitation forces the owner of the delivery point to select one single FSP, while it could be that different FSPs offer better solutions for the different flexibility products (e.g. FSP A for FCR, FSP B for mFRR, …), thus allowing competition to play more freely. This will presumably lead to cheaper solutions as well as more participation of grid users, which will also help system operators to better cope with current and future challenges. As such, Febeliec adamantly asks to relax this limitation and if the limitation would be maintained that this could only be for technical reasons (e.g. systems not yet adapted), in which case a clear and firm deadline should be decided in coordination with the regulators and the grid users for removing this limitation, and this as soon as feasible.				The contract does not allow for more than one FSP to be active on the same SDP-F. One FSP can be active on the same SDP-F for several flexibility services. The owner of the installations can however decide to have more than one FSP to be active in his installations, but in that case this is only possible on different SDP-F. 
More than one FSP active on the same SDP-F would make the system to support and manage these services very complex, neither has this complxity be foreseen in the electricity market.
Even if the context is different, but very comparable, we would also like to refer to Elia's study regarding the possibility of having more than one FSP active per SDP-F in the frame of ToE and DA/ID (one FSP offering ToE and DA/ID and another one offering mFRR or aFRR) which shows the complexity of a possible implementation. Indeed Elia studied the whole chain (ex ante registration & prequalification, operations, ex post settlement) for the case of more than one FSP per SDP-F.
The conslusions were: 
- important implementation complexity at all levels: flex registers need complete remake, splitting rules needed for DPmax capacity (high/low), necessity for specific settlement rules (dynamic baseline implicating that each FSP needs to know if the other offers flex and if it is activated or not), penalty split without possibility to identify which FSP did a wrong activation, ...
- the abovementioned complexities are not only diffcult to implenent for the TSO and the DSO, but also impose a close coordination and full transparency between the FSP's and the GU at the level of the access point >> this may lead to FSP's avoiding this kind of situations and on the contrary they could try to enforce in their contract with the GU to be the only FSP active on that SDP-F.
- Furthermore, the autorisation of multiple FSPs active on one SDP-F is in fact comparable with a 'combo', but with another complexity layer. Elia observes however that very little use is made of combo's on a SDP-F at the moment.
- Finally, as mentioned above there are solutions with submetering that authorise more FSPs behind a connection point with a full independency and confidentiality.

		9		Febeliec		?		5				T		With respect to a.o. article 5, Febeliec insists that in case of modification not only the flexibility service provider but also in parallel the concerned grid users(s) are informed, to ensure that they are at any point aware of what is happening with the service delivery points.				We suppose that the remark is regarding the article 5.3. since it is a change in the pool at the request or the decision of the DSO.
>> a phrase will be added in the art. 5.3, to state that the DGU will also be informed.

		10		Next Kraftwerke - Thermovault		NL		5.1		165 tot 167		T		The model contract shall not interfere with the bilateral contract between FSP and DNG. If the of the DNG does indeed result in technical or regulatory situation that the SDP-F does indeed not prequalify for the service anymore, the point should be excluded by the DSO and the FSP cannot deliver the service via that point anymore. This should be bilaterally agreed on between DSO and FSP and not between DNG and FSP. On the contrary if the new DNG and the FSP agree that the new DNG will offer flexibility with the FSP via this delivery point and the point is still fulfilling the requirements by Elia and the DSO and if there are no technical changes to the asset or process delivering the flexibility, then the point should be allowed to further participate in the service. Otherwise the model contract would artificially reduce the flexibility offered on the market. 		We suggest to delete the paragraph. 		We do not see any interference with the contract between the FSP and the DGU.
Regarding the first point of the remark, this aspect is treated in art. 5.3 and indeed it is only between FSP and the DSO.
Concerning the second part of the remark, it seems that we are not saying something contradictory. 
Hence we do not see the need for deleting this paragraph. See also point 11.

		11		Next Kraftwerke - Thermovault		NL		5.1		172 tot 175		T		This requirement interferes with the contract between FSP and DNG while that is not necessary. The DNG has  signed a contract with the DSO in which it is clearly regulated that the DNG will be invoiced the costs which are also linked to the "afname piek". This applies to any change of production and consumption whether on the reserve power market or on other markets. If the DSO considers it useful to remind the grid users again of this liability to bear grid fees, such communication can be made within the contractual arrangement of the DSO and the DNG. This communication should not be an obligation by the FSP to the DNG.
To avoid misunderstandings: We do of course agree that the FSP should point out possible impact on the costs by steering flexibility. And at all times we clearly communicate on this eventual impact and takes it into account when the product remunerations are stipulated. 		We suggest to delete the paragraph. 		We would like to react to your statement: 'The DNG has signed a contract with the DSO .... "afname piek".' This statement is wrong, this is not part of the connection contract. The actions of the FSP will have an impact on the supply contract of the DGU. So we want to stress that the DGU needs to be aware of the fact that activating flexibility has an impact on his supplier contract (and his invoice). So it seems logical that the FSP bares a certain responsability and that the DGU is informed by the FSP about the possible impact.
However, we propose to reformulate the paragraphe, taking into account the remarks from the regulators (ADV-2016-08 - 11/10/2016) on the former the R3 & SDR contract (2016) between the FSP and the DSO. 
>> see modified text in the new model contrat FSP-DSO (art. 5.1)

		12		Febeg		NL		5.3		214		T		Momenteel wordt voorzien dat de DNB een SDP-F onmiddellijk mag verwijderen, en dat hij hiervan de FSP op de hoogte brengt. Er is echter niet voorzien in een voorafgaande afstemming tussen DNB en FSP + DNG. Ook wordt geen timing voorzien waarbinnen de DNB de FSP op de hoogte brengt, noch in een mogelijkheid tot wederwoord/beroep tegen een verwijdering		Voorzien (i) dat verwijdering pas kan na voorafgaandelijke afstemming met FSP en DNG, (ii) timing  waarbinnen DNB de FSP van de verwijdering op de hoogte brengt, en (iii) mogelijkheid tot wederwoord/beroep door FSP en DNG		Een voorafgaande afstemming lijkt ons niet nodig gezien het hier gaat om een aantal duidelijke ondubbelzinnige voorwaarden die de DNB objectief kan vaststellen, en zoals genoemd in art. 5.3 en in artikel 4.
Wat de timing betreft lijkt er in principe geen onduidelijkheid. De beschreven werkwijze bestaat erin een punt uit de pool te halen door het versturen van de aangepaste bijlage 3, de 'informatie over het verwijderen' en het 'verwijderen zelf uit de pool' gebeurt dus op hetzelfde moment. Zolang de aangepaste bijlage 3 niet is gestuurd, zit het bewuste punt nog in de pool. 
Natuurlijk kan de FSP dan nog niet akkoord gaan met de beslissing.
>> voor dit laatste punt stellen we voor een kleine toevoeging te doen in de tekst die de FSP toelaat een herevaluatie te vragen aan de DNB (art. 5.3).

		13		Febeg		NL		5.3		219		T		De technische criteria waarbinnen de operationele veiligheid van het elektriciteitsdistributienet in het gedrang komt, moeten op voorhand gepubliceerd worden door de DNB. 		"De DNB legt de technische criteria vast waaraan voldaan moet zijn opdat sprake kan zijn van het in het gedrang komen van de operationele veiligheid van het elektriciteitsdistributienet. Deze technische criteria worden voorafgaandelijk bekendgemaakt op de website van Synergrid."		De overeenkomst tussen de DNB en de FSP lijkt niet de plaats om deze criteria op te nemen. 
Voor deze criteria (en het eventueel publiek maken ervan) verwijzen we naar de respectievelijke gewestelijke technische reglementen. 

		14		Febeg		NL		5.3		221		T		We begrijpen dat een voorafgaande afstemming tussen DNB en FSP + DNG in dergelijke gevallen moeilijk kan zijn. Maar ook hier moet een timing worden voorzien waarbinnen de DNB de FSP op de hoogte brengt, en een mogelijkheid tot wederwoord/beroep tegen de verwijdering		(i) timing voorzien waarbinnen DNB de FSP van de verwijdering op de hoogte brengt, en (ii) mogelijkheid tot wederwoord/beroep door FSP en DNG		Zie antwoord voor punt nr. 12

		15		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		6				T		CBS suggère d'améliorer la coordination FSP-GRD-GRT concernant la communication des activations:
• L'article 6 du nouveau contrat FSP-DSO prévoit que "lors de chaque activation de la flexibilité dans le cadre du présent contrat, le FSP s'engage à le communiquer au GRD au plus tard le premier jour ouvrable après l'activation suivant les modalités précisées dans le catalogue de services. En outre, le FSP et le GRD collabreront en vue de réduire le temps nécessaire à la transmission de ces informations."
• L'annexe 1 précise que "les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD par e-mail, indiquant les informations suivantes : EAN; Heure de début de l’activation; Heure de fin de l’activation; Puissance activée (si disponible)".
• Dans un souci d'efficacité, CBS suggère fortement de repenser la coordination entre FSP, GRD et GRT. En effet, ces informations, disponibles auprès du GRT, pourraient être transmises directement aux GRD tout en garantissant l'utilisation des formats appropriés, ce qui permettrait de rationaliser le processus pour l'ensemble des parties prenantes, d'assurer un degré d'efficacité plus élevé et de réduire les coûts totaux pour le consommateur final.				En principe nous sommes d'accord qu'une manière rationelle et de préférence standardisée d'échanges d'information entre parties doit être privilégiée.
Par contre, on ne peut pas oublier que le FRP (dans le futur) ne sera pas toujours Elia, on peut s'attendre à d'autres FRP. 
Il s'agit d'un contrat entre le FSP et le GRD, il est donc logique  d'y indiquer les échanges d'information nécessaires entre le FSP et le GRD.  
Cette rationalisation est déjà prévue dans le cas du aFRR, les GRD recevront les informations nécessaires de manière automatique.  
De surcroit, vu le nombre très limité d'activations pour le mFRR et le SDR, la charge administrative nous semble très limitée.

>> nous proposons néanmoins de donner la possibilité pour mFRR/SDR de ne pas seulement communiquer via e-mail - voir adaptation dans l'annexe 1 - colonne E. 

		16		Next Kraftwerke - Thermovault		NL		6		236 tot 239		T		It is a  more efficient and cost saving if such information about an activation and the participation is directly made available by the TSO towards the DSO, because the TSO has the data of all FSPs and of all activations centrally available. From system perspective the direct communication from the TSO to the DSO is less costly and possibly also faster. Furthermore any possible future changes  of this communication can then directly be most efficiently implemented "centrally" by Elia.  		We suggest to remove this obligation. 		See answer for point 15.

		17		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		7				T		CBS émet des préoccupations quant au rôle des GRT dans le calcul et la communication des volumes de flexibilité:
• Selon l'article 7 du nouveau contrat FSP-GRD, les GRD s'octroient la responsabilité pour "le calcul des volumes de flexibilité (à disposition et/ou activés) de chaque SDP-F raccordé sur son réseau et leur communication au FRP (sous forme agrégée ou non, selon les processus de marché en vigueur). Les données de mesure et/ou de comptage utilisées à cette fin proviennent du ou des dispositif(s) de mesure et/ou de comptage mentionné(s) dans le Pool pour chaque SDP-F séparément".
Au-delà de la demande d'éclaircissement sur la question de savoir s'il est de la prérogative des GRD de mesurer, calculer et communiquer les volumes d'un service acheté par Elia, CBS s'alarme quant au manque de transparence sur ces processus de mesure, calcul et communication de volumes.				Conformément à la legislation en vigueur les GRD sont 'flexibility data manager'. Cela entre dans les prérogatives de facilitateur de marché et dès lors dans les missions des GRD. Les GRD appliqueront strictement les règles dans le cadre des services à Elia et respecteront les règles ('functioning rules') de calcul établies et publiées sur le site internet d'Elia. Elia et les GRD collaborent étroitement dans ce cadre, en vue de faciliter la participation de la flexibilité dans le marché. 

		18		Next Kraftwerke - Thermovault		NL		7		245 tot 250		T		It is unclear why the  DSO should calculate the provision of flexibility volumes for a product that is de facto not delivered to the DSO but to Elia. We consider that this might a) be an additional administrative cost b) delay the calculation of the product provision. If however indeed the DSO can perform this task more efficiently and faster than the TSO, one can of course chose for this option. We therefore think that it should remain open whether the calculation is in the end done by the DSO or by the TSO 		De DNB en Elia zullen samen bekijken wie verantwoordelijk is voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes (beschikbaar en/of geactiveerd) van elk SDP–F aangesloten op zijn net en hun communicatie aan de FRP  (onder al of niet geaggregeerde vorm, volgens de van toepassing zijnde marktprocessen). De tel- en/of meetgegevens die hiervoor gebruikt worden komen van een of meer tel- en/of meetinstrumenten zoals vermeld in de Pool voor elk SDP-F afzonderlijk. In het geval van gebruik van een privé tel- of meetinstrument of de communicatie van deze gegevens aan de DNB , zal de FSP waken over de goede werking ervan.		See answer for point 17.

		19		Febeliec		?		7				G		On the document itself, Febeliec is not convinced that the document takes sufficiently into account the situation of closed distribution system connected to the DSO grid. Indeed, for several articles, in particular for example article 7, it will be the closed distribution grid operator who will have to perform certain tasks (e.g. metering data), while the closed distribution grid operator will most likely not be the flexibility service provider.				>> We propose to add at the end of article 7 an additional sentence to cover this concern

		20		Febeg		NL		8		285		T		Dit is aangepast tav huidig contract: in huidig contract is er voor bedrog of opzet wel volledige aansprakelijkheid en dus geen beperking tot 2 miljoen. Ook nieuw is maximum voor geheel van 5 miljoen. Wat is de motivatie voor de gedane wijzigingen? 				In de bestaande contracten is de limiet van 2.000.000 reeds opgenomen. De 5.000.000 werd bijkomend opgenomen om zowel de DNB als de FSP een duidelijker kader te geven in hun relatie met hun verzekeraars. 

		21		Febeg		NL		8		301		T		Een vergoeding voor de FSP wordt sowieso uitgesloten indien een ongeplande onderbreking de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert. Het lijkt ons vreemd om in deze situatie een schadevergoeding per default uit te sluiten want hier kunnen heel veel instanties onder vallen. In welke situaties is er dan wel mogelijkheid tot schadevergoeding? 		Deze bullet te verwijderen 		In de energiemarkt heeft de leverancier normaal gezien geen recht op een schadevergoeding  ingeval van ongeplande onderbrekingen, de DNG daartegen wel (geregeld via de gewestelijke wetgeving). Het lijkt dus niet logisch om een schadevergoedingsysteem op te zetten voor de FSP in de flexibiliteitsmarkt. 

		22		Febeg		NL		8		321		T		We vermoeden dat dit tot discussies gaat leiden, gelet op lijn 336-337		Deze paragraaf te verwijderen		In het geval van een klacht komt het aan elke partij toe uit te leggen welke informatie werd bezorgd en de nodige rechtvaardiging hiervoor te leveren.

		23		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		12				T		CBS demande aux GRD de clarifier la durée d'applicabilité du contrat:
• Les durées des contrats existants étaient limitées à un an (dans le cas de la FCR), voire illimitées (dans le cas de la mFRR). Nous notons que le document actuellement consulté semble s'appliquer à l'ensemble des réserves (cf. commentaire sur l'article 1.1 ci-dessus) et indique une "durée indéterminée".				En vue de remplacer tous les contrats existants FSP-GRD par ce nouveau contrat, il a été opté pour une durée indeterminée du contrat. 

		24		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		Annexe 1						CBS réitère sa demande d'accélérer sensiblement le processus de qualification décrit dans le document C8/01:
• Cette demande renvoie aux discussions entamées en mai 2019 sur la proposition de Synergrid concernant l'extension des modèles d'accord commun entre GRD et FSP pour la participation des actifs connectés au réseau de distribution au produit FCR d'Elia
• En effet, le catalogue des services en Annexe 1 du nouveau contrat FSP-GRD se réfère à "la procédure [de préqualification] décrite dans le document C8/01 de Synergrid" pour les réserves aFRR, mFRR et SDR
• Ledit document C8/01 semble pour sa part avoir été adapté le 11 mars 2020 (consultable ici: https://bit.ly/2QjXLIH) et décrit, entre autre, l'introduction des demandes de qualification, ainsi que les modalités des études Network Flexibility Study (NFS).
•  CBS note que le document C8/01 reste inchangé sur le calendrier du processus de préqualification, décrit aux article 3 et 4.1 : "Toute demande de qualification recevable introduite auprès du GRD au plus tard le premier jour du mois de mars, juin, septembre ou décembre, sera prise en compte dans le cadre de l’étude NFS du mois correspondant. " et "L’étude NFS est effectuée, sur une base trimestrielle, respectivement aux mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année."
• Là où Elia a accéléré le rythme auquel elle se procure de la flexibilité (en Réserve Tertiaire : passage d'un rythme annuel à mensuel et – depuis début février de cette année –  quotidien), la procédure de préqualification d’un actif flexible auprès des GRD est donc restée trimestrielle. 
• En l’occurrence, lorsque l’un de nos partenaires souhaite mettre à disposition sa flexibilité en janvier, il lui faut attendre jusque fin mars pour que le GRD examine son dossier.
• Il nous paraît indispensable d’accélérer cette procédure, qui n'est plus adaptée à l'évolution du marché vers des appels d'offres quotidiens.				La consultation se limite en principe au contrat FSP-GRD et ses annexes et concernent les droits et obligations des parties dans ce cadre . 
Les autres documents auxquels il est fait référence dans les annexes du contrat ne font pas l'objet de la présente consultation. 
Il s'agit ici du document C8/01.
Nous notons bien les remarques et nous les évaluerons  avec les GRD et Elia.

		25		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		Annexe 1				T		CBS souhaite confirmer que les critères de délimitation entre la procédure de notification et la procédure de demande pour la flexibilité d'utilisateurs sur le réseau de distribution basse tension sont bien retranscrites dans le cadre du nouveau contrat FSP-GRD: 
• Le contrat FSP-GRD existant dans le cadre de la livraison de FCR à Elia par l'utilisation de flexibilité d'utilisateurs du réseau de distribution sur le réseau de distribution basse tension (consultable ici: https://bit.ly/2wgndbj) établie que "Si les points de livraison de service FCR BT satisfont à chacune des deux conditions suivantes, le FSP peut choisir de notifier les points de livraison de service auprès du GRD, sans que l’approbation de celui-ci ne soit nécessaire : (i) la puissance flexible par point de livraison de service FCR BT est au maximum égale à 5 kW ; (ii) il y a au maximum 15 point de livraison de service FCR BT dans le pool FCR BT du FSP à l’intérieur de chaque cercle d’un rayon de 100m."
• Le nouveau contrat FSP-GRD décrit les conditions spécifiques de participation à la FCR pour des SDP-F raccordés au réseau HT, mais ne fait plus mention explicite des critères de délimitation entre la procédure de notification et la procédure de demande dans le cadre de la livraison de FCR par l'utilisation de flexibilité BT. Si le nouveau contrat FSP-GRD a vocation de remplacer le contrat existant (cf. commentaire sur l'article 1 ci-dessus), ces critères de délimitation doivent être clairement formulés dans le document.				Ces contraintes, qui sont prévues dans le contrat FCR BT actuellement en vigueur, ont été supprimées dans le nouveau contrat FSP-GRD proposé.

		26		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		Annexe 1				T		CBS demande aux GRD de confirmer l'acceptation de Grid User Declaration (GUD) en lieu et place d'un mandat spécifique du client pour satisfaire à l'exigence du Customer Contract Check (CCC), y compris pour les SDP-F raccordés en BT:
• L'annexe 1 du nouveau contrat FSP-GRD mentionne la fourniture du CCC par le GRD dans un délai maximal de 15 jours ouvrables après la date de la demande
• Comme confirmé au cours de discussions bilatérales avec les GRD, CBS demande de documenter dans le nouveau contrat FSP-GRD que les GRD acceptent la GUD en lieu et place d'un mandat spécifique du client pour satisfaire à l'exigence du CCC
• Par ailleurs, CBS demande aux GRD de fournir un modèle de GUD pour les SDP-F raccordés en BT				En principe le GUD est uniquement utilisé entre Elia et le grid user. En ce moment le GUD ne contient pas d'information pour le GRD (e.a. info CCC), cela explique la nécessité d'un mandat séparé.  
Néanmoins, les GRD et Elia étudieront les possibilités d'utiliser un document commun qui contient les informations nécessaires pour Elia et les GRD. 

		27		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		Annexe 1				T		CBS demande aux GRD d'appliquer de manière harmonisée la prise en considération des compteurs existants à l'ensemble des réserves visées par le contrat FSP-GRD:
• L'annexe 1 du nouveau contrat FSP-GRD renvoie à plusieurs reprises vers les documents C8/02 et C8/06 concernant le dispositif de mesure et les modalités de comptage en aFRR, mFRR et SDR.
• Contrairement au document C8/06, les modalités C8/02 font mention d'un droit discrétionnaire de prendre en considération des compteurs privés existants: "Si, à la date de publication du présent document, l’URD dispose déjà d’un compteur dédié et souhaite utiliser celui-ci dans le cadre d’un des produits d’Elia faisant appel à la flexibilité des URD (à l’exception des réserves primaires), le GRD s’engage à évaluer la conformité de ce compteur dédié avec le règlement technique et avec ses propres exigences techniques et à rechercher, si possible, la solution optimale d’un point de vue technico-économique permettant d’utiliser ce compteur dédié existant, de l’intégrer dans les systèmes end-to-end du GRD, tout en offrant à celui-ci toutes les garanties nécessaires pour qu’il puisse assumer l’ensemble de ses responsabilités. Chaque situation étant différente, le GRD effectuera cette analyse au cas par cas.".
• Afin d'éviter toute distortion potentielle et garantir des conditions équitables, ce droit discrétionnaire doit s'appliquer de manière harmonisée à l'ensemble des réserves.				L'ajout proposé n'a pas de valeur en ce moment.
Lors du lancement du service aFRR (sans ToE) les GRD n'offriront pas eux-mêmes le service de mesure et donc d'office des appareils de mesure privé seront utilisés.      

		28		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		Annexe 1				T		CBS demande aux GRD de mettre en adéquation les spécifications techniques pour le sous-comptage avec les possibilité du marché, et ce afin de lever tout obstacle à la valorisation de la flexibilité:
• L'annexe 1 du nouveau contrat FSP-GRD renvoie à plusieurs reprises vers les documents C8/02 et C8/06 concernant les exigences en termes de mesure et de modalités de comptage en aFRR, mFRR et SDR.
• Conformément à sa lettre datant de février 2019 et aux discussions qui ont suivi, CBS réitère ses vives préoccupations concernant les exigences actuelles en matière de sous-comptage, qui limitent la flexibilité pouvant être offerte au marché belge. Ce point de vue a été partagé à plusieurs reprises par les consommateurs industriels, comme lors du dernier Forum de l'énergie de la FEBELIEC en janvier 2020.
• Dans un contexte de tension croissante sur la sécurité d'approvisionnement en Belgique, CBS reste convaincu que l'exploitation du potentiel de flexibilité à des niveaux de tension toujours plus bas est un facteur clé pour une transition énergétique sûre, durable et économique. Cela nécessite, entre autres, des modalités de comptage adéquates. En effet, la mesure de la flexibilité est plus précise lorsqu'elle est effectuée au niveau des sous-compteurs. 
• Cependant, les exigences actuelles en termes de précision des sous-compteurs ne sont pas alignées pour les actifs connectés aux réseau des GRD et GRT, et imposent par ailleurs des niveaux de précision très élevés, ce qui nécessite des coûts d'investissement importants et de longues durées pour la mise à niveau de l'infrastructure existante, et ce sans l'obtention d'avantages matériels pour le réseau.
• En pratique, au lieu d'utiliser le sous-comptage, les exigences actuelles de précision des GRD et du GRT conduisent souvent les FSP à utiliser le compteur de tête du site pour collecter les données nécessaires au règlement des activations, par exemple en mFRR. D'une part, un large pan du potentiel de flexibilité demeure ainsi inexploitée. D'autre part, cette situation est préjudiciable à la précision globale, puisque l'utilisation du compteur de tête doit tenir compte de l'imprécision de la "baseline" utilisée pour calculer l'énergie fournie lors d'une activation, qui est nettement plus élevée qu'une solution permettant un sous-comptage avec des niveaux de précision raisonnables.
• CBS demande donc aux GRD et GRT:
   - une révision des exigences existantes en matière de précision des sous-compteurs
   - la possibilité d'utiliser des sous-compteurs existants (cf. commentaire ci-dessus)
   - des délais plus courts pour l'installation des sous-compteurs, qui en pratique s'avèrent souvent supérieurs à 30 jours
   - une standardisation des solutions de sous-comptage, afin de garantir l'extensibilité des processus à de multiples configurations et à tous les niveaux du réseau				La présente consultation se limite en principe au contrat FSP-GRD et ses annexes et concernent les droits et obligations des parties dans ce cadre . 
Les autres documents auxquels il est fait référence dans les annexes du contrat ne font pas l'objet de cette consultation. 
Il s'agit ici des documents C8/02 et C8/06.
Dans ces documents, les GRD ne font que reprendre les exigences imposées par le FRP. Les exigences sur les compteurs/appareils de mesure sont également mentionnées dans les règlements techniques. 
De plus, mettre des exigences differentes entre les compteurs/appareils de mesure dans le marché de la fournuture d'électricité et le marché de la flexibilité, serait une source de discrimination entre les acteurs de marché. 
Les exigences sur la présicion doivent donc être les mêmes. 
En ce qui concerne l'utilisation des compteurs existants, le document C8/02 prévoit la possibilité de les utiliser; pour aFRR il n'existe pas encore de compteurs existants.
Au sujet des délais, les GRD n'ont pas connaissance des problèmes mentionnés.  Lors des contacts dans le passé, il était apparu qu'un problème de délai pour le placement du compteur était surtout lié à e.a. l'impossibilité de mettre les processus industriels à l'arrêt pendant une longue période (arrêt de production, e.a.). 

		29		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		Annexe 1				T		CBS demande aux GRD, en coordination avec le GRT, de confirmer le champ d'application ainsi que le calendrier de mise en place d'un "gateway" en aFRR, et d'harmoniser le document de référence faisant foi pour les exigences techniques de ce dernier:
• Le catalogue des services dans l'annexe 1 du nouveau contrat FSP-GRD fait état du placement et de l'enregistrement d'un "gateway" en aFRR, conformément aux exigences du document C8/06.
• Ce document (consultable ici: https://bit.ly/3cZlmIu) étant qualifié comme "DRAFT - WORK IN PROGRESS", il est à ce stade difficile de se prononcer de manière définitive sur le champ d'application, le calendrier ou les exigences techniques exactes proposées par les GRD.
• CBS note par ailleurs que le document C8/06, bien que proche du document "Technical Guide for Gateway Management" publié par Elia en janvier 2020, n'est pas identique en tout point et constitue par conséquence une référence distincte pour les acteurs de marché.				Les exigences des gateway individuels ne seront d'application qu'en juillet 2021.
La prescription C8/06 est en construction et évoluera en fonction des changements envisagés par Elia (gateway centralisé). 
Tant qu'il n'y a pas de ToE en aFRR, les exigences des GRD au sujet de gateway resteront identiques à celles d'Elia. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de différences entre les documents. 

		30		Centrica Business Solutions (CBS)		FR		Annexe 1				T		CBS demande aux GRD de clarifier qu'à moyen terme, l'ensemble des services de flexibilité seront ouverts aux SDP-F raccordés en BT:
• Le catalogue des services dans l'annexe 1 du nouveau contrat FSP-GRD mentionne que "seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP"
• CBS est de l'avis que les  services de flexibilité doivent, à terme, être ouverts à tous les niveaux du réseau, y compris aux SDP-F raccordés en BT
• CBS est d'ailleurs fortement impliqué, aux côtés des GRD et du GRT ainsi que d'autres parties prenantes, à l'élaboration de solutions innovantes permettant d'accéder à la flexibilité en BT (cf. projets IO.Energy & SOTERIA)				Pour FCR les SDP-F peuvent être raccordés en BT et en HT, mais en effet pour aFRR, mFRR et SDR les GRD ne prévoient pas encore de possibilités de services en BT à court et moyen terme. 
Le risque de mettre en péril la sécurité des réseaux suite à un déploiement massif des services de flexibilité est nettement plus élevé en réseau BT, qu'en HT.  
Les réseaux basse tension ont été dimensionnés avec beaucoup moins de marge technique que les réseaux HT. On peut faire référence au taux de foisonnement (0.25 - 0.30), qui limite fortement la liberté d'utiliser des installations des URD dans un schéma de flexibilité pour des services identiques ou similaires au même moment. 
De plus, si il y lieu de prévoir la possibilité pour le développement de ces services un jour, il n'est pas convevable de le faire sans smart meter. A ce jour il n'y en a pas encore beaucoup.
Il s'agit également de la complexité de la gestion du régistre d'accès, avec e.a. des déménagements fréquents.
Nous voyons en outre que le potentiel de flexibilité à HT (moyenne tension) est très peu exploité pour le moment.  Il semble logique et nécessaire de veiller au déploiement effectif de la flexibilité à HT, et donc de construire une certaine expérience à ce niveau, avant de vouloir développer la flexibilité en basse tension.  

		31		Febeliec		?		Annex 1				T		With respect to annexe 1, Febeliec opposes the limitation of most of the mentioned services (FCR, aFRR, mFRR, strategic reserve, …) to the high voltage grid, as it believes that with the on-going changes in the market in combination with the ever-wider roll-out of smart meters and AMRs, the scope should be extended to the medium voltage and even low voltage grids, if the DSOs indeed want to advance the development of flexibility (whereas point 2). Febeliec also refers to its first comment, as it believes that the proposed list of services might have to be substantially extended in the future. Febeliec also wants to refer to its comment on article 4.				There must be a misunderstanding. Where 'HS' is mentioned this means voltages ≥ 1kV (cf. TRDE). 
There is no distinction between MS and HS in the contract.
See also explanation in point 30.

		32		Febeg		NL		Bijlage 1				T		aFRR & mFRR: enkel punten aangesloten op HS-net mogen worden toegevoegd. Op termijn moeten ook andere punten kunnen deelnemen. 				See explanation in point 30.

		33		Febeg		NL		Bijlage 1				T		Alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet het aansluitingspunt, gelinkt aan deze SDP-F worden geprekwalificeerd volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid. Deze procedure is bijzonder zwaar, met name moet een Connection Contract Check (CCC) betreffende het aansluitingspunt aan de DNB overhandigd worden terwijl dit CCC document van de DNB zelf komt. We vragen om deze procedure te vereenvoudigen. 				De consultatie is beperkt tot de overeenkomst FSP-DNB et haar bijlagen en betreft de rechten en plichten van partijen in dit kader.  
De andere documenten waarnaar wordt verwezen vanuit de (bijlagen aan de) overeenkomst liggen niet voor ter consultatie. 
Het gaat hier dus om document C8/01. 
De DNB's engageren zich om het proces (in haar verschillende stappen) en de erin opgenomen frequentie te heroverwegen. 

		34		Next Kraftwerke - Thermovault		NL		Bijlage 1				T		The DSO excludes with this document the provision of flexibility services with assets on low voltage level and therefore all households . This approach is not in line with the system envisaged by the European Commission and neither in line with the promise of Elia of a to create a consumer centric system. Thermovault and Next Kraftwerke are of the opinion that households should be having access to the flexiblity markets if they can prequalfiy according to the requirements set by Elia. The flexiblity is well spread and distributed and it can hardly be assumed that there will be large system impact. We further think that even though the volumes might be small in the beginning it is important to think about the integration of households already now, because this will also help to avoid putting barriers for households when designing the system having larger assets on higher voltages in mind. This for instance holds for the local gateway which would immediately kill the business case for all household flexiblity for which a gateway is required.  		There shall be no such limitation to certain voltage levels be made unless it can be technically justified. 		See explanation in point 29 and 30.

		35		Next Kraftwerke - Thermovault		NL		Bijlage 1				T		The annex claims that for aFRR a local gateway shall be installed fulfilling the requirements stipulated in C8/06. There are several comments to be made here. The most important are: 
1. It remains unclear why the DSO should enforce a local gateway for a service that is de facto delivered to the TSO. We are aware that Elia also considers to ask for a local gateway. If the latter is the case, then it should - if at all - remain an obligation in the contract between the TSO and FSP. There is no need to copy the obligations between the different contracts in particular to copy the obligation to a contract of the DSO to whom the service of aFRR is not delivered. 
2. There is no technical justification given for a local gateway (neither by TSP, nor by the DSO) . It could not be explained how a local gateway can improve data autheticity, how it could avoid a lock-in with one aggregator, how the TSO/DSO can verify that a gateway is in place and for what reason it is better suited for aFRR the local communication of this data (which can also centrally be communicated in real-time and per delivery point). The FSP (but also the manager of the local gateway e.g. the TSO or DSO) has to bear development costs, maintenance costs and data communication costs. These costs will eventually go to the end user as they will be propagated to the costs of aFRR to the grid fees and imbalance costs. The development of this special solution for the provision of control power in Belgium will furthermore put a high entry barrier for new aggregators and aggregators from other countries, which will lower competition and additionally lead to higher control power prices (which already today today are very high in comparision with other countries.)  
We think that all parties agree that in a regulated market anything that cannot be technically justified but creates costs, creates a market entry barrier and lowers competition on the market  should not be implemented. 
3. The approach of a local gateway is not compatible with allowing household flexibility on the aFRR market in the future. This was clearly stated by various aggregators that are active on that level. Thermovault has proven this with a first cost assessement. The extra costs for a local gateway "kills" the business case of flexibility services on household level. Voltalis stated in billateral discussions with Thermovault and Next Kraftwerke that they would not enter the Belgium market if a local gateway should be put as a requirement. 
A  solution proposed was to suggest that there might be different rules for different voltage levels. This idea is of course not acceptable, because a) this would eventually mean that a local gateway is finally not necessary for the service provision and  b) because to allow household flexibility without a local gateway on the aFRR market is certainly not a neutral non-discriminatory approach and is in our opinion not in line with the Belgian or EU regulation. In other words: the implementation of a local gateway as described by Elia and the DSO would finally and forever exclude household participation in aFRR. 
Please note that these comments refer to a "local" gateway compared to a central gateway. Via the latter still all required data can be send including all data of local delivery points. To send all this data "centrally" would also keep the business case on household level alive. 		De DNB zal bekijken of in de toekomst naar goedkeuring door de regulator een gateway geregistreerd en geplaatst moet worden volgens de vereisten in het document C8/06 van Synergrid. In dit geval behoudt zich de DNB behoudt het recht voor om op elk moment ter plaatse een ad-hoc audit uit te voeren.		The consultation is limited to the contrat FSP-DSO and its annexes and concerns the rights and obligations of parties in this frame.   
The other documents to which reference is made are not in consultation at the moment.  
It concerns document C8/06.  
In document C8/06 the DSOs have simply taken over the requirements concerning the gateway from the FRP. The C8/06 will evolve (hence the remarks this was a draft) as already stated above and will reflect the changes proposed by the FRP, if any.
See also explanation in point 29.

		36		Next Kraftwerke - Thermovault		NL		Bijlage 1				T		These comments above  concern the fact that the gateway is supposed to be local. Next Kraftwerke and Thermovault explained in several meetings with and consultations by the TSO that a central gateway equally fulfills all needs by Elia and the TSO. In fact Elia or the DSO can - as long as the control box is owned by the FSP - not even control whether a data point is send locally or centrally. 

In order to avoid misunderstandings we finally want to clarify: 
a. Next Kraftwerke does not categorically reject the idea of sending data for local delivery points in real-time, we only state clearly that there is no benefit for Elia and the DSO in sending this data "locally". 
b. Next Kraftwerke does not think that a local gateway is per se a wrong approach. It might for instance serve to efficiently collect data from smart meters that might be installed in the future. We only state that the obligation to communicate data for aFRR in this manner is not advisable and only results in costs for the end consumer. 

Concerning point b) however we would not understand why the TSO should be involved in the development and maintenance of such gateway as it would be for the collection of data on DSO level. 				See explanation in point 35.
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Ondernemingsnummer XXX
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Vertegenwoordigd door XXX— en XXX, gevolmachtigden

en handelend in naam en voor rekening van de volgende
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Invoeging lijst (+ EAN/GLN-codes)

hierna “de DNB” genoemd,

Anderzijds

en beiden hierna eveneens, zonder onderscheid, afzonderlijk “Partij” of samen “Partijen” genaamd,
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Overwegende

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

dat een groeiend aantal netgebruikers hun flexibiliteit wensen te valoriseren in de
elektriciteitsmarkten;

dat de DNB, als marktfacilitator en databeheerder, de ontwikkeling van de flexibiliteit van
netgebruikers aangesloten op zijn net wil bevorderen;

dat een nieuwe marktrol is ontstaan, namelijk die van Dienstverlener van flexibiliteit, met als
doel de valorisatie van flexibiliteit van netgebruikers te faciliteren via de Aanvragers van
flexibiliteit;

dat de simultane activatie van flexibiliteit bij meerdere DNG’s in bepaalde gevallen de
operationele veiligheid van het distributienet in gevaar kan brengen;

dat, in het licht van de voorgaande elementen, een FSP-BNB-DNB-overeenkomst noodzakelijk

blijkt om onder andere volgende zaken vast te leggen:

e de voorwaarden voor deelname van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit aan de
verschillende Flexibiliteitsdiensten;

e de informatie die de FSP ter beschikking moet stellen van de DNB om hem toe te laten de
impact van de flexibiliteit op zijn net te analyseren etn de flexibele volumes te berekenen;

o de praktische modaliteiten om de lijst met punten die de FSP kan activeren, samen te
stellen en te wijzigen;

e de respectieve rollen van Partijen met betrekking tot de activering van de flexibiliteit, het
beheer van meetgegevens ent de berekening van de flexibele volumes;

e de voorwaarden volgens dewelke de DNB- de meetgegevens aan de FSP kan overmaken;
e de respectieve verantwoordelijkheden van de Partijen.

dat deze verschillende elementen het onderwerp zijn van de onderhavige overeenkomst, voor
de Flexibiliteitsdiensten opgenomen in bijlage;

dat,-gezien- deze lijst met Flexibiliteitsdiensten in de toekomst regelmatig kan evolueren, onder

de vorm van aanhangsels aan de onderhavige overeenkomst-de-algemene-toepasbareregels

dat de onderhavige overeenkomst via Synergrid aan de Belgische gewestelijke regulatoren

voor energie werd voorgelegd; dat deze laatsten ze hun-pesitief-advies-aan-Synergrid-hebben
goedgekeurd op bezergd-ep-XX;

wordt overeengekomen hetgeen volgt:
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Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst - Definities

1.1. Voorwerp van de overeenkomst

Onderhavige overeenkomst beschrijft de bijzondere wederzijdse rechten en plichten van de DNB en de
FSP; met betrekking tot het gebruik door de FSP van flexibiliteit van distributienetgebruikers
aangesloten op het distributienet beheerd door de DNB in het kader van een of meerdere
Flexibiliteitsdiensten zoals bepaald in de dienstencatalogus in Bijlage 1.

De Partijen erkennen dat de onderhavige overeenkomst, die werd goedgekeurd door de bevoegde
gewestelijke regulator, volledig wordt onderworpen aan het toepasselijke TRDE, alsook aan-al zijn
eventuele toekomstige wijzigingen.

Het contract afgesloten tussen de FSP en de DNG mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met
de bepalingen in onderhavige overeenkomst. In geval van incompatibiliteit kan de DNB aanvaardi-de
FSP vragen om het contract DNG-FSP te regulariseren ten aanzien van dat-de-voornaarden-van-de
huidige-onderhavige overeenkomst doorslaggevend-zijn. Bij gebrek aan een regularisatie binnen een
redelijke termijn; behoudt de DNB zich het recht voor om de onderhavige overeenkomst op te schorten
volgens de modaliteiten voorzien in artikel 11.

Onderhavige overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de DNB in het kader van
de MIG (Message Implementation Guide), de allocatie, de reconciliatie en settlement-settlement-
processen van de marktwerking, met inbegrip van de taken van de DNB voor het ter beschikking stellen
van de gevalideerde meetgegevens aan de partijen die in de reglementering voorzien zijn.

1.2. Definities

In het kader van de huidige overeenkomst, zijn de volgende definities van toepassing:

(1) Een Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP-F) is een element, verbonden aan een
aansluitingspunt, dat kan gebruikt wordt in het kader van één of meerdere Flexibiliteitsdiensten. Het
wordt geidentificeerd door het meetpunt dat gebruikt wordt voor de controle en/of de berekening
van de beschikbaarheid en/of activatie van de-flexibiliteit in het kader van de Flexibiliteitsdiensten
bedoeld in de onderhavige overeenkomst.

)

: de lijst met
FIeX|b|I|te|tsd|ensten waarvoor de onderhawge overeenkomst geldlg is, is opgenomen in de
dienstencatalogus (Bijlage 1).

(3) Flexibiliteitsaanvrager (FRP): marktspeler die een overeenkomst heeft gesloten met een of
meerdere Dlenstverleners van erX|b|I|te|t met het oog op de Ievenng van een FIeX|b|I|te|tsd|enst m

(4) Dienstverlener van flexibiliteit (FSP): marktspeler die een of meer Flexibiliteitsdiensten via een
of meerdere Dienstverleningspunten voor flexibiliteit levert. De FSP, Partij in de onderhavige
overeenkomst, is een Dienstverlener van flexibiliteit.

(5) Pool: geheel van de Dienstverleningspunten voor flexibiliteit die de FSP mag activeren in het kader
van de Flexibiliteitsdiensten. Voor elk Dienstverleningspunt van flexibiliteit datie deel uitmaakt van
de Pool, bevat deze alle administratieve en technische informatie met het oog op een correcte
uitvoering van de onderhavige overeenkomst (0.a. EAN, adres, plaats van het meetpunt, betrokken
Flexibiliteitsdiensten, beperkingen, de flexibiliteitsmiddelen, meet- en telmodaliteiten, ...).

1.3. Afkortingencroniemen

In het kader van de huidige overeenkomst, zijn de volgende afkortingen acreniemen-van toepassing:
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(1) DNG: Distributienetgebruiker;

(2) FRP: Flexibiliteitsaanvrager (Flexibility Requesting Party)

(3) SDP—F: Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (Service Delivery Point of Flexibility)
(4) TRDE: Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit

Artikel 2 Lijst van de bijlagen

Alle bijlagen van deze overeenkomst maken integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst.

Dienstencatalogus Bijlage 1
Formulier voor de aanvraag van een identificatie voor een nieuw SDP-F Bijlage 2
Pool Bijlage 3
Contactpersonen Bijlage 4

Artikel 3 Vergunning voor de levering van Flexibiliteitsdiensten

Voor zover de van toepassing zijnde gewestelijke wetgeving het oplegt, moet de FSP beschikken over
een vergunning voor de levering van Flexibiliteitsdiensten en dit minimaal voor de geldigheidsduur van
onderhavige overeenkomst.

In voorkomend geval, door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst, bevestigt de FSP te
beschikken over een geldige vergunning.

De FSP verbindt zich ertoe om de DNB zonder verwijl te informeren indien hij niet meer over dergelijke
vergunning beschikt.

Artikel 4 Voorwaarden voor deelname van Dienstverleningspunten voor
flexibiliteit

4.1. Voorwaarden van toepassing op alle Flexibiliteitsdiensten

Elk Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP—F) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
e Het toegangspunt dat gelinkt is met het SDP-F moet gedekt zijn door een geldig
toegangscontract tussen de toegangshouder (DNG of leverancier van de DNG) en de DNB.

e Indien het aansluitingspunt gelinkt aan het SDP-F verbonden is met het hoogspannings-
distributienet, moet dit gedekt zijn door een geldig aansluitingscontract, gesloten met de DNB.

e De installaties van de DNG zijn conform aan-de geldende technische reglementering (TRDE,
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

e Een SDP-F kan slechts opgenomen worden in de Pool van één enkele Dienstverlener van
flexibiliteit, voor de Flexibiliteitsdiensten opgenomen in Bijlage 1.

e Indien de FSP beschikt over meerdere SDP-F’s gelinkt aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten
al deze SDP-F’s zich bevinden op het hoofd van de installatie of op afzonderlijke elektrische
circuits. Het is niet toegelaten om een SDP-F te hebben op het hoofd van de installatie en een
andere SDP-F op een specifiek circuit van deze installatie, tenzij eventueel anders vermeld in
de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E).
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o Als meerdere Dienstverleners van flexibiliteit aanwezig zijn op een elektrische installatie gelinkt
aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten de SDP-F’s van elk van deze Dienstverleners van
flexibiliteit zich in afzonderlijke elektrische circuits bevinden. Geen enkele SDP-F mag zich aan
het hoofd van de installatie bevinden.

4.2, Specifieke voorwaarden voor elke Flexibiliteitsdienst

Om te kunnen deelnemen aan een bepaalde Flexibiliteitsdienst moet het SDP-F voldoen aan de
specifieke voorwaarden voor die Flexibiliteitsdienst. Deze voorwaarden zijn aangegeven in de
dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom D).

Artikel 5 Procedure voor samenstelling en wijziging van de Pool

5.1. Algemeen

De FSP erkent uitdrukkelijk het feit dat om een SDP-F in de Pool op te nemen, de verplichting
meebrengt—bestaat minstens effectief een flexibiliteitsovereenkomst met de betrokken DNG
onderschreven te hebben dat verenigbaar is met het aansluitingscontract en met de kwalificatie van het
aansluitingspunt afgeleverd door de DNB.

Dit artikel is een tijdelijke bepaling, die vervalt op de dag waarep-dat er hieromtrent hogere regelgeving
in werking treedt.

Bovendien, indien de FSP eenzelfde SDP—F wenst te gebruiken voor meerdere fElexibiliteitsdiensten
komt het hem toe zich ervan te verqu|ssen dat de Algemene voorwaarden voor FIeX|b|I|te|tsd|ensten
(zie Bijlage 1, kolom C) een dergelijke dienth
welke-voorwaarden-deze-combinatie toelatenmegelﬂk—is De DNB voort deze controle niet U|t

5.2. Samenstelling van de Pool en wijziging ervan op vraag van de FSP

Bij het ondertekenen van de overeenkomst; bevat de Pool initieel geen enkele SDP-F. Het
samenstellen van de Pool voor de eerste maal komt neer op het wijzigen van de samenstelling ervan
door één of meerdere SDP—F toe te voegen.

Alvorens een SDP-F in de Pool toe te voegen, moet de FSP aan de DNB vragen om een identificatie
(EAN) toe te kennen door gebruik te maken van het formulier, opgenomen in bijlage 2.

Een keer per maand kan de samenstelling van de Pool gewijzigd worden, door één of meerdere SDP—
F’s toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor communiceert de FSP aan de DNB, uiterlijk 5
werkdagen voor het einde van de maand, de lijst van de SDP-F’s waarvan hij de flexibiliteit wenst te
kunnen—activeren tijdens de volgende maand en dit volgens het formaat van bijlage 3. Deze
communicatie gebeurt via e-mail op het adres vermeld in bijlage 4 (Contactpersonen).

De DNB verbindt zich ertoe om, binnen de 5 werkdagen volgend op de ontvangst van deze e-mail, een
update van de Pool aan de FSP te bezorgen. Deze update treedt in werking op de eerste dag van de
volgende maand. Tijdens deze periode van 5 werkdagen zal de DNB voor elk SDP—F datie de FSP wil
wijzigen of aan zijn Pool wil toevoegen, nagaan of hij voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in
artikel 4 van de onderhavige overeenkomst.

Indien niet aan elk van deze voorwaarden is voldaan; kan de DNB de aanvraag weigeren.

Indien een FSP een SDP-F wenst toe te voegen aan zijn Pool datie reeds opgenomen is in een Ppool
van een andere Dienstverlener van flexibiliteit, zal de DNB deze laatste verwittigen door het verwijderen
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van deze SDP-F uit zijn peselPool. In deze context behoudt de DNB zich het recht voor om aan de FSP
een exelusiviteitsattest van de DNG voor het betrokken SDP-F te vragen.

5.3. Wijziging van de Pool op aanvraag of op initiatief van de DNB

De DNB mag het (de) SDP-F('s) verbonden aan een aansluiting onmiddellijk en tijdelijk verwijderen uit

de Pool- in-de-volgende-gevallen:
indien niet meer voldaan wordt aan een van de voorwaarden opgenomen in artikel 4.

De DNB zal de FSP van de verwijdering van het (de) SDP-F(‘s) uit de Pool informeren via een
aanpassing van de bijlage 3 en hij zal zijn beslissing motiveren;-; bovendien zal de DNB de betrokken
DNG informeren._ De FSP kan opnieuw het (de) verwijderde SDP—F(‘s) toevoegen van zodra opnieuw
voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 4.

De DNB kan, volgens het geldende wettelijk kader, de levering van flexibiliteit via één of meerdere
SDP-F’s tijdelijk beperken als de levering de operationele veiligheid van zijn elektriciteitsdistributienet
in het gedrang kan brengen.

Volgens het geldende wettelijk kader past Bde DNB legt-de technische criteria vasttoe waaraan voldaan
moet zijn opdat sprake kan zijn van het in het gedrang komen van de operationele veiligheid van het
elektriciteitsdistributienet.

De DNB zal de FSP van deze beperking informeren via een aanpassing van de bijlage 3 en hij zal zijn
beslissing motiveren;-; bovendien zal de DNB de betrokken DNG informeren?,

In geval de FSP niet akkoord gaat met één van de bovenvermelde beslissingen van de DNB; kan hij
de DNB vragen om zijn beslissingen opnieuw te evalueren.

De DNB kan een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijderen als de andere Dienstverlener van flexibiliteit
een aanvraag voor toevoeging van dit SDP-F indient voor toevoeging ervan aan zijn eigen pestPool. In
deze context behoudt de DNB zich het recht voor om aan de FSP een exclusiviteitsattest van de DNG
voor het betrokken SDP-F te vragen.

Artikel 6 Activering van de flexibiliteit

De FSP verbindt zich ertoe enkel de flexibiliteit te activeren bij de SDP-F’s die deel uitmaken van de
Pool, en de beperkingen en limieten opgenomen in bijlage 3 te respecteren. De FSP verbindt zich er
ook toe enkel de flexibiliteitsmiddelen te gebruiken die zijn opgenomen in bijlage 3.

De DNB is op geen enkele wijze betrokken in de communicatie tussen FSP en DNG om de flexibiliteit
te activeren.

Bij elke activering van de flexibiliteit in het kader van onderhavige overeenkomst, verbindt de FSP- zich
ertoe om dit, ten laatste de eerste werkdag na de activering, te melden aan de DNB, volgens de
modaliteiten vermeld in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E).— Daarenboven zullen de FSP en de
DNB samenwerken om de tijd die nodig is voor het verstrekken van deze informatie te verminderen.

Artikel 7 Meting, berekening en communicatie van de flexibiliteitsvolumes

Dit artikel is van toepassing op alle Flexibiliteitsdiensten, behalve als de DNB niet betrokken is bij de
meting, de berekening en de communicatie aan de FRP van de flexibiliteitsgegevens. Desgevallend
wordt dit verduidelijkt in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E)).

De DNB is verantwoordelijk voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes (beschikbaar en/of
geactiveerd) van elk SDP—F aangesloten op zijn net en hun communicatie aan de FRP (onder al of niet

1 De FSP of de DNG heeft de mogelijkheid om de beslissing van de DNB aan te vechten bij de gewestelike ombuds- of
geschillendiensten.
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geaggregeerde vorm, volgens de van toepassing zijnde marktprocessen). De tel- en/of meetgegevens
die hiervoor gebruikt worden komen van een of meer tel- en/of meetinstrumenten zoals vermeld in de
Pool voor elk SDP-F afzonderlijk. In het geval van het gebruik van een privé tel- of meetinstrument of
de communicatie van deze gegevens aan de DNB, zal de FSP waken over de goede werking ervan.

Indien voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes andere informatie nodig is dan de meetgegevens
dan worden deze per SDP-F en per Flexibiliteitsdienst gepreciseerd onder de rubriek ‘Informatie voor
de settlement van de Pool (Bijlage 3). De FSP is verantwoordelijk voor hun juistheid en het ter
beschikking stellen binnen de noodzakelijke termijnen.

De FSP kan beschikken over de meetgegevens met betrekking tot de SDP-F’s van de Pool die nodig
zijn voor de uitvoering van zijn activiteiten. Daartoe moet hij vooraf het bewijs leveren aan de DNB dat

de betrokken DNG toestemming verleent om deze gegevens over te maken aan de FSP. Dit bewijs zal
geleverd worden onder de vorm van een officieel mandaat van de DNG volgens een model dat

vastgelegd is door de DNB.
De DNB streeft naar eenzelfde beschikbaarheid als deze bepaald voor de leveringsmarkt in het TRDE.

Indien de FSP wenst te beschikken over andere dan de wetteliik bepaalde meetgegevens met

betrekking tot de SDP-F van de Pool, sluiten de FSP en de DNB hiervoor een afzonderlijk
datatoegangscontract af.
Deze gegevens worden gecommuniceerd per e-mail of elke andere manier van communicatie

In geval de SDP-F zich bij een DNG van een gesloten distributienet€bS, aangesloten op het
distributienet, bevindt, wordt de uitvoering van onderhavig artikel overeengekomen tussen de DNB en
de beheerder van het betrokken gesloten distributienet€bS_in overeenstemming met het geldende
reglementair kader.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De Partijen zullen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst de nodige en redelijke
maatregelen nemen om eventuele schade van de ene Partij aan de andere te voorkomen en, in
voorkomend geval, te beperken.

Behoudens schade die het gevolg is van bedrog of opzet door de FSP, waarvoor de FSP steeds volledig
aansprakelijk is, is de FSP enkel aansprakelijk voor elke rechtstreekse materiéle of lichamelijke schade,
ten gevolge van een fout, veroorzaakt door elke actie die hij heeft ondernomen, gevraagd of nagelaten
heeft te ondernemen, en die in strijd zijr-is met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

De FSP zal de DNB vrijwaren voor claims van derden, met betrekking tot de schade veroorzaakt door
zijn fout bedoeld in de vorige paragraaf, in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Behoudens schade die het gevolg is van bedrog of opzet door de DNB, waarvoor de DNB steeds
volledig aansprakelijk is, is de DNB enkel aansprakelijk voor elke rechtstreekse materiéle of lichamelijke
schade, ten gevolge van een fout, veroorzaakt door elke actie die hij heeft ondernomen, gevraagd of
nagelaten heeft te ondernemen, en die in strijd zijp—is met de bepalingen van de onderhavige
overeenkomst.

De DNB zal de FSP vrijwaren voor claims van derden, met betrekking tot de schade veroorzaakt door
zijn fout bedoeld in de vorige paragraaf, in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Deze aansprakelijkheid, zowel van de FSP als van de DNB, kan nooit leiden tot een hogere vergoeding
dan de integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade. Behoudens schade die het gevolg is van
bedrog of opzet, is Bde aansprakelijkheid is-beperkt tot 2.000.000 euro per incident en tot 5.000.000
euro per jaar voor het geheel van incidenten. Dit maximumbedrag geldt niet voor schade aan personen.
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Onverminderd het specifiek schadevergoedingsregime dat geldig is op gewestelijk niveau, tr-elk-geval
kan de FSP geen aanspraak maken op een schadevergoeding van de DNB:

e In geval van een gegronde weigering om een SDP-F toe te voegen in de Pool van de FSP of bij
wijziging van een Pool op aanvraag van de DNB volgens de procedure beschreven in artikel 5;

e In geval de DNG een onderbreking ondervindt ten gevolge van een overschrijding van zijn
aansluitingsvermogen.

¢ Indien een geplande onderbreking die werd gecommuniceerd aan de DNG binnen de wettelijke
termijnen, de activering van de flexibiliteit bij deze DNG verhindert.

¢ Indien een ongeplande onderbreking de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert.

e Indien een situatie van overmacht of een noodsituatie — zoals gedefinieerd in het TRDE en met
inbegrip van de activering door de TNB van het afschakelplan bij energieschaarste — de activering
van de flexibiliteit bij een DNG verhindert. ;zelfs-al-kon-ditop-voorhand-voorzien-worden-en-ergeen

S | .

e Indien de DNB een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijdert bij een van de aanleidingen
beschreven in artikel 5.3.

e Indien de activatie van flexibiliteit op het betrokken SDP-F niet mogelijk is; omdat de flexibele
toepassing op dit punt systematisch slechts gedurende een deel van de tijd onder spanning staat,
doordat:

o deze toepassing is aangesloten op het uitsluitend-racht-nacht-circuit van de netgebruiker;
e er een schakellogica wordt toegepast die de voeding naar de flexibele toepassing
onderbreekt gedurende bepaalde tijdsblokken of tariefperiodes.

¢ In geval van een gemotiveerde opschorting van onderhavige overeenkomst voor schending door
de FSP, op voorwaarde dat de procedure als beschreven in artikel 11 gevolgd werd.

De FSP vrijwaart de DNB voor elke claim met betrekking tot de inbreuk op de confidentialiteit van de
gegevens of op de privacy van de betrokken DNG’s, tenzij de DNB de bepalingen uit artikel 9 niet heeft
nageleefd.

Artikel 9 Confidentialiteit en bescherming van persoonsgegevens

De bepalingen uit het TRDE met betrekking tot vertrouwelijkheid, evenals de vigerende reglementering
inzake privacy, zijn van toepassing op alle gegevens en informatie uitgewisseld tussen de Partijen in
het kader van onderhavige overeenkomst.

Bij uitbreiding, en in afwachting van een eventuele specifieke reglementering voor de flexibiliteitsmarkt,
worden de vertrouwelijkheidsregels met betrekking tot de meetgegevens, die van toepassing zijn op de
meters gebruikt in het kader van de werking van de energiemarkt, eveneens toegepast op de
meetgegevens van privémeters die worden gebruikt in het kader van onderhavige overeenkomst.

De informatie die door de FSP wordt uitgewisseld met de DNB in het kader van deze overeenkomst, of
die reeds in het bezit is van de DNB, dient beschouwd te worden als confidentiéle informatie, met
uitzondering van de informatie die reeds publiek bekend is. Als uitzondering op deze bepaling; mag de
DNB de betrokken informatie doorgeven aan de bevoegde overheden of aan elke andere instantie die
kan aantonen dat zij nood heeft aan deze gegevens of dat zij het recht heeft om over deze gegevens
te beschikken.

In elk geval blijven de DNG'’s eigenaar van hun meetgegevens. De DNB maakt slechts gegevens over
aan de FSP van een individuele DNG indien de FSP over een bewijs beschikt dat de DNG dit aanvaardt.

Vooraleer over te gaan tot enige verwerking van persoonsgegevens tussen de Partijen, zullen zij
overleg voeren over de toepasselijkheid, de gevolgen en de implementatie van de daarop van
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toepassing zijnde wetgeving en reglementering en in het bijzonder de Europese “Algemene
Verordening Gegevensbescherming” — (EU) 2016/679 en de mogelijkheid tot verwerking. In geen geval
zullen persoonsgegevens verwerkt worden zonder dat de Partijen hierover voorafgaandelijk een
overeenkomst hebben afgesloten waarin, onder meer maar niet hiertoe beperkt, voorwaarden en
maatregelen zullen opgenomen worden voor deze verwerking en de bescherming van de betrokken
gegevens, rekening houdende met de respectievelijke rol(len) van iedere Partij.

Artikel 10 Vergoeding van de DNB

De kosten van de DNB veroorzaakt door de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zullen slechts
aan de FSP worden gefactureerd, voor zover de toerekening van deze kosten wordt voorzien in de
distributienettarieven goedgekeurd door de bevoegde regulator.

Artikel 11  Procedure voor het niet—niet-respecteren van contractuele
verplichtingen

Wanneer een van de Partijen vaststelt dat de andere Partij (hierna genoemd: de “Partij in gebreke”)
een of meerdere clausules van onderhavige overeenkomst niet respecteert, zullen de Partijen samen
overleggen om zo snel mogelijk een einde te stellen aan de vastgestelde inbreuk.

Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om een oplossing te vinden voor de fout en/of de inbreuk,
heeft de andere Partij het recht om de schuldige-Partij in gebreke aan te manen zijn verplichtingen te
respecteren en het bewijs te leveren dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft.

Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om dit bewijs te leveren en/of de vastgestelde inbreuk zich
herhaalt, heeft de andere Partij het recht om, zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen die
van toepassing zijn met betrekking tot de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de contracten en
andere gevallen van opschorting en/of opzegging voorzien door de van kracht zijnde wetgeving en
reglementen, onderhavige overeenkomst op te schorten, zolang de Partij in gebreke geen bewijs
aanvoert dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft. Deze opschorting wordt gemeld
aan de Partij in gebreke door eenvoudig aangetekend schrijven. Nadat de Partij in gebreke het
gevraagde bewijs geleverd heeft, zal de andere Partij de opschorting van de overeenkomst zo snel
mogelijk ongedaan maken door middel van een aangetekend schrijven. Indien de Partij in gebreke het
gevraagde bewijs niet aanlevert, kan de andere Partii de onderhavige overeenkomst beéindigen
overeenkomstig de voorzieningen in artikel 12.

Bij uitzondering op de hierboven beschreven procedure zal onderhavige overeenkomst onmiddellijk
opgeschort worden van zodra de FSP niet meer beschikt over de vergunning waarvan sprake in artikel
3.

Artikel 12 Duur van het contract - einde van het contract

Deze overeenkomst treedt in werking op XXX voor onbepaalde duur, in voorkomend geval volgens de
gewestelijke reglementering.

Deze overeenkomst en haar bijlagen vervangen en vernietigen alle vorige contracten en afspraken
tussen de Partijen die hetzelfde voorwerp hebben.

De FSP kan onderhavige overeenkomst beéindigen mits een vooropzeg van 3 maanden, betekend bij
aangetekend schrijven. De DNB kan onderhavige overeenkomst be&indigen om de juiste redenen, mits
een vooropzeg van 6 maanden.

Indien de DNB zich genoodzaakt ziet om, ten gevolge van wijzigingen van het regulatoir kader, in het
bijzonder het TRDE, de overeenkomst op te zeggen, zal hij een nieuwe overeenkomst ter
ondertekening aanbieden die beantwoordt aan de op dat moment geldende regelgeving.





417

418 De datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent, doet dienst als datum voor de
419 onderhavige overeenkomst.

420
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422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439 De Partijen gaan onherroepelijk akkoord met de clausules van de onderhavige overeenkomst waarvan
440  ze erkennen kennis te hebben genomen.

441

442

443

444 Opgemaakt in twee exemplaren. Elk van de Partijen verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
445

446 Gedaan te , op
447

448

449

450  Voor de DNB, Voor de FSP,






Bijlage 1

Dienstencatalogus

A B C D E
Flexibiliteitsdienst FRP Algemene Specifieke voorwaarden voor deelname aan Bijkomende informatie
voorwaarden de Flexibiliteitsdienst
voor
Flexibiliteits-
diensten

Frequentie- Elia Zie www.elia.be De hiernavolgende voorwaarden gelden slechts voor De SDP-F’s aangesloten op het
begrenzingsreserve | Transmission zover volgens de gewestelijke reglementering de laagspanningsnet en de SDP-F’s
(FCR) Belgium onderhavige overeenkomst van toepassing is op de aangesloten op het
FCR Flexibiliteitsdienst. hoogspanningsnet kunnen
e Voor SDP-F’s aangesloten op het HS-net: alvorens deelnemen aan de FCR
een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, Elexibiliteitsdienst
moet de DNB, op vraag van de DNG, het De DNB is niet betrokken bij de
document Customer Contract Check (CCC) meting van deze
afleveren, waarin de relevante elementen van het Flexibiliteitsdienst noch bij het ter
aansluitingscontract opgenomen zijn. De DNB beschikking stellen en
levert dit document af binnen een termijn van overmaken van de
maximaal 15 werkdagen na ontvangst van de meetgegevens aan de FRP.
aanvraag. In uitzondering op het artikel 4.1,
+—Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval kan het SDP-F gebruikt voor
het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de deze Flexibiliteitsdienst zich
SDP-F’s aangesloten op HS betreft dit het bevinden in een specifiek circuit
contractueel aansluitingsvermogen. van de installatie, zelfs indien
een andere SDP-F zich op het
hoofd van de installatie bevindt.
De activeringen van de flexibiliteit
moeten niet aan de DNB worden
gecommuniceerd.
Automatische Elia Zie www.elia.be e Enkel de SDP-F’s aangesloten op het HS-net De ‘business processen’, met

frequentieherstel-
reserve (aFRR)

Transmission
Belgium

mogen worden toegevoegd aan de Pool van de
FSP.

¢ De hoofdmeter van de DNB moet kwartiergemeten
van-hettype- AMR-zijn.

e Alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te
voegen, moet het aansluitingspunt, gelinkt aan
deze SDP-F worden geprekwalificeerd volgens de

inbegrip van de communicatie
van de activeringen van de
flexibiliteit worden toegelicht in
het document C8/07 van
Synergrid.
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procedure beschreven in het document C8/01 van
Synergrid.

Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval
het geprekwalificeerd vermogen overschrijden.
De teller moet conform zijn aan de vereisten van
het document C8/06 van Synergrid. De DNB
behoudt zich het recht voor om op elk moment ter
plaatse een ad-hoc audit uit te voeren.

Er moet een gateway worden geregistreerd en
geplaatst volgens de vereisten in het document
C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het
recht voor om op elk moment ter plaatse een ad-
hoc audit uit te voeren.

Manuele Elia Zie www.elia.be Enkel de SDP-F’s aangesloten op het HS-net De activeringen van de flexibiliteit
frequentieherstel- Tran;mission mogen worden toegevoegd aan de Pool van de moeten aan de DNB worden
reserve (MFRR) Belgium FSP. gecommuniceerd per e-mail of
De hoofdmeter van de DNB moet kwartiergemeten elke andere manier van
van-hettype-AMR zijn. communicatie overeengekomen
Alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te tussen de DNB en de FSP, met
voegen, moet het aansluitingspunt, gelinkt aan aanduiding van de volgende
deze SDP-F worden geprekwalificeerd volgens de informatie:
procedure beschreven in het document C8/01 van o EAN
Synergrid. o Tijdstip activatie
Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval o Tijdstip vrijgave
het geprekwalificeerd vermogen overschrijden. o Geactiveerd vermogen
Als het SDP-F zich in een specifiek circuit van de (indien beschikbaar)
installatie bevindt (en niet op het hoofd van de
installatie), moeten de modaliteiten voor de telling
conform zijn met het document C8/02 van
Synergrid.
Strategische Elia Zie www.elia.be Enkel de SDP-F’s aangesloten op het HS-net De activeringen van de flexibiliteit
reserve (SDR) Transmission mogen worden toegevoegd aan de Pool van de moeten aan de DNB worden
Belgium FSP. gecommuniceerd per e-mail of

De hoofdmeter van de DNB moet kwartiergemeten
vop-hetbmeARE-ZIN.

Alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te
voegen, moet het aansluitingspunt, gelinkt aan
deze SDP-F worden geprekwalificeerd volgens de
procedure beschreven in het document C8/01 van
Synergrid.

elke andere manier van
communicatie overeengekomen
tussen de DNB en de FSP, met
aanduiding van de volgende
informatie:

o EAN

o Tijdstip activatie
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Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval o  Tijdstip vrijgave
het geprekwalificeerd vermogen overschrijden. o Geactiveerd vermogen
Als het SDP-F zich in een specifiek circuit van de (indien beschikbaar)
installatie bevindt (en niet op het hoofd van de e De Flexibiliteitsdienst SDR-mag
installatie), moeten de modaliteiten voor de telling met-geen-enkele-andere
conform zijn met het document C8/02 van Flexibiliteitsdienst worden
Synergrid. geeembineerd-ep-cenzelide
SDP-F.






Bijlage 2 Formulier voor de aanvraag van een
identificatie voor een nieuw SDP-F

3

Bijlage 2 nieuw
SDP-F.xlIsx

Bijlage 3 Pool

De SDP-F’s— (en de bijbehorende flexibiliteitsmiddelen) opgenomen in de hierna vermelde lijst maken
deel uit van de Pool. Deze Pool kan in overeenstemming met artikel 5 van onderhavige overeenkomst

worden gewijzigd.
Annuleert en vervangt de vorige versies te beginnen vanaf XXX

3

Bijlage 3 Pool.xlsx





Bijlage 4

Contactpersonen

DNB

Naam

Telefoon

Fax

GSM

E-mail

Toelichting

Defecten

Algemeen nr.

FSP

Naam

Telefoon

Fax

GSM

E-mail

Toelichting
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Modelovereenkomst tussen de FSP en de DNB



in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers

Toelichting & modaliteiten van de publieke consultatie









Context 



Gezien de historische ontwikkeling van verschillende balanceringsproducten en SDR gecontracteerd door Elia werden afzonderlijke overeenkomsten tussen de FSP en de DNB opgesteld voor elke flexibiliteitsdienst geleverd vanaf het distributienet. Zo zijn er vandaag een aantal overeenkomsten ter beschikking voor flexibiliteitsdiensten, namelijk één voor FCR (vanaf het hoogspanningsdistributienet), één voor FCR (vanaf het laagspanningsdistributienet) en één voor mFRR/SDR. 

Sommige FSP’s hebben dus vandaag meerdere overeenkomsten voor flexibiliteitsdiensten met de DNB’s.



Om te vermijden dat er steeds meer bijkomende overeenkomsten, voor nieuwe flexibiliteitsdiensten zoals aFRR non-CIPU, ToE ID/DA, … zouden moeten worden opgesteld tussen de DNB en de FSP heeft Synergrid het initiatief genomen om een meer generieke modelovereenkomst op te stellen die de verschillende huidige flexibiliteitsdiensten en de eventueel toekomstige kan afdekken in één enkele overeenkomst. 

Het toevoegen van een flexibiliteitsdienst zou zich dan kunnen beperken tot het aanvullen van een aantal bijlages aan de overeenkomst en/of tot de verwijzing naar een bijkomend voorschrift en/of nota.



Specifiek in het kader van de flexibiliteitsdienst aFRR non-CIPU, geleverd vanaf de distributienetten, werden tevens twee bijkomende Synergrid documenten opgesteld, namelijk: 

· C8/06 – specificaties voor de ‘aFRR measurement device en gateway’;

· C8/07 – aFRR Business processes.

Deze documenten zijn gepubliceerd (in draftversie) op de website van Synergrid gezien ernaar wordt verwezen in de overeenkomst FSP-DNB. 





Toelichting ontwerp modelovereenkomst



De bestaande overeenkomsten (FSP-DNB) werden als model gebruikt voor het opstellen van de meer generieke versie van de overeenkomst die nu ter consultatie voorligt. 



De belangrijkste wijzigingen die t.o.v. de bestaande overeenkomsten werden doorgevoerd zijn:

· De nieuwe modelovereenkomst is generiek: zij dekt alle bestaande flexibiliteitsdiensten en is uitbreidbaar naar andere toekomstige flexibiliteitsdiensten, m.i.v. deze waarbij de koper van flexibiliteit een andere speler is dan Elia; 

· Ze omvat ook de aFRR non-CIPU dienst, die in voege treedt in juli 2020; 

· Ze houdt rekening met het feit dat de gewestelijke wetgever aan de FSP het bekomen van een vergunning kan opleggen (zoals dit reeds het geval is in Wallonië).











Buiten de overeenkomst en haar bijlagen, wordt er in de overeenkomst eveneens naar nieuwe documenten van Synergrid verwezen, namelijk C8/06 en C8/07 en dit specifiek in het kader van de flexibiliteitsdienst aFRR non-CIPU:

· Het document C8/06 betreft de technische vereisten voor de (privé) ‘measurement systems’ en de ‘gateways’ geplaatst bij de netgebruikers met het oog op het leveren van de flexibiliteitsdienst aFRR.  

· Het document C8/07 betreft de beschrijving van de ‘business processes’ voor de flexibiliteitsdienst aFRR non-CIPU.



Na de openbare raadpleging, het verzamelen en het verwerken van de opmerkingen zal de modelovereenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewestelijke regulatoren. 

De bedoeling is een goedkeuring te krijgen in juni 2020, zodat de nieuwe modelovereenkomst van toepassing is voor het in werking treden van de flexibiliteitsdienst aFRR non-CIPU (voorzien in juli 2020).

Van zodra de nieuwe modelovereenkomst is goedgekeurd zullen de DNB’s ze naar de FSP’s sturen die reeds vroeger (een) overeenkomst(en) heeft (hebben) afgesloten ter vervanging van alle bestaande overeenkomsten ‘FSP-DNB’. Vanaf dat moment zal er geen enkele nieuwe overeenkomst FSP-DNB meer worden gesloten op van de huidige modellen.   





Modaliteiten van deze consultatie



Deze consultatie loopt van 21 februari tot 19 maart 2020. 

[bookmark: _Hlk33105564][bookmark: _Hlk33105791]Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op 19 maart 2020 (einde werkdag) te sturen naar het e-mailadres consult@synergrid.be. 



Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het Excel-antwoordformulier “Comments Sheet” te gebruiken dat gepubliceerd is op de Synergrid website. 



Synergrid verbindt zich ertoe alle ontvangen opmerkingen over te maken aan de regulatoren op het ogenblik dat de finale versie hen ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

Tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd, zullen de ontvangen opmerkingen gepubliceerd worden op de Synergrid website met expliciete vermelding van de partij voor elke ingediende opmerking 

Synergrid verbindt zich ertoe elke opmerking te behandelen.
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES SUR LE PROJET DE MODELE DE CONTRAT 												OPMERKINGENFORMULIER OP HET ONTWERP VAN DE MODEL OVEREENKOMST 

				entre le FSP et le GRD dans le cadre de la livraison de services de flexibilité 												tussen de FSP en de DNB in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten 

				par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution												door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers

				21/02/2020												21/02/2020



				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du contrat  												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de overeenkomst 

		4		Article (ou annexe) du contrat sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) van de overeenkomst waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du contrat sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de overeenkomst waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































