Prescription Synergrid C8/01
Network Flexibility Study (NFS) pour participation des URD à des Services de flexibilité
&
Contrat FSP-GRD – article 8 et Annexe 1
Contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution
 
En ce qui concerne la prescription C8/01, des modifications ont été apportées à la version actuelle afin de :
· Accélérer le traitement de toute demande NFS dès réception (au lieu de 4 fois par an dans la version actuelle). Cette adaptation a également été demandée par les régulateurs régionaux dans le cadre de leurs commentaires sur le Contrat FSP-GRD ;
· La préparer au CRM (par exemple l’introduction d'un sens d'activation up/down) ;
· Aligner la terminologie utilisée sur le contrat FSP-GRD.
En ce qui concerne le Contrat FSP-GRD, les modifications suivantes ont été apportées à la version approuvée par les régulateurs régionaux à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2020 : 
· L’article 8 sur la responsabilité a été remanié et légèrement élargi (pour le CRM) :
· Le deuxième paragraphe a été reformulé de manière réciproque, ce qui permet de simplifier le texte et de supprimer les anciens paragraphes 3, 4 et 5. La référence à la ‘faute’ a également été omise. En conséquence, l'on (GRD ou FSP) est responsable des dommages résultant de toute action entreprise ou non entreprise à la suite d'une violation du contrat.
· Le dernier point au-dessus du dernier paragraphe a été ajoutée pour éviter que le GRD se verrait répercuter toute amende infligée au participant au CRM ou son FSP pour indisponibilité. Bien entendu, les indemnités prévues seraient réglées lors du décompte si le GRD était obligé de le faire.
· L'Annexe 1 inclut désormais également les conditions spécifiques de participation au service de flexibilité dans le Catalogue de services tant pour le CRM que pour le DA/ID ToE.
Compte tenu du fait que ce contrat vient d’être revu en profondeur, seules les remarques relatives aux modifications apportées à l’article 8 et à l’annexe 1 seront prises en considération dans le cadre de la présente consultation.
 
Modalités de la consultation 
Cette consultation se tiendra du 5 octobre au 2 novembre 2020.
Toute personne intéressée peut participer en envoyant ses commentaires au plus tard le 2 novembre 2020 à 17.00 heures à l’adresse consult@synergrid.be .
Tout participant est expressément invité à utiliser les formulaires de réponse Excel séparées 
Comment sheet C8/01




et 
Comment sheet – contrat FSP-GRD



 

Documents
Vous trouverez ici le lien vers les documents utiles :
· C8/01


· Contrat modèle FSP-GRD (annexes incluses)



Resultats
Le 2 novembre 2020, Synergrid a reçu plusieurs commentaires des stakeholders sur la prescription C8/01 et le contrat FSP-GRD, qui ont été rassemblés dans les documents de compilation respectifs à consulter : 
Compilation C8/01




et
Compilation contrat FSP-GRD




Après discussion et évaluation approfondies au sein de Synergrid de tous les commentaires, nous ne voyons pas de nécessité pour modifier le contrat FSP-GRD. Toutefois, quelques modifications ont été apportés à la prescription C8/01, comme indiqué dans le document de compilation. Les deux documents ont ensuite été soumis aux régulateurs régionaux pour approbation le 29 novembre 2020.
 
Les 28 janvier, 2 et 4 février, respectivement Brugel, la CWaPE et le VREG ont transmis à Synergrid leurs observations communes sur le modèle de contrat FSP-GRD et la prescription C8/01. Ces deux documents ont été approuvés sous réserve de certaines adaptations. Synergrid a examiné ces observations et en a tenu compte autant que possible. Elle les a intégrées dans une version adaptée des deux documents qui se trouvent dans la section "Prescriptions techniques/Électricité".

20201001_Consultation_Contract_FSP_DSO_CommentsSheet.xlsx
Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES - PROJET DE MODIFICATION DU CONTRAT 												OPMERKINGENFORMULIER - ONTWERP VAN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST 

				entre le FSP et le GRD dans le cadre de la livraison de services de flexibilité 												tussen de FSP en de DNB in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten 

				par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution												door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers

				POUR L'ARTICLE 8 ET L'ANNEXE 1 (CRM, ToE DA/ID)												VOOR ARTIKEL 8 EN BIJLAGE 1 (CRM, ToE DA/ID)

				2/10/2020 - 30/10/2020												02/10/2020 - 30/10/2020



				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du contrat  												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de overeenkomst 

		4		Article (ou annexe) du contrat sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) van de overeenkomst waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du contrat sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de overeenkomst waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid
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· Flexibilité : La flexibilité est la modification du profil de production, d’injection, de consommation ou de prélèvement d’énergie en réaction à un signal externe afin soit de fournir un service au système électrique, soit d’obtenir un avantage financier, en dehors du marché de fourniture.

· Service de flexibilité : Service repris dans la liste des Services de flexibilité dans le catalogue des services (annexe 1) du contrat de flexibilité entre le FSP et GRD (contrat FSP-GRD). 

· Prestataire de service de flexibilité (FSP) :  Acteur de marché délivrant un ou des Services de flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP est un Prestataire de service de flexibilité.

· Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) : Elément, lié à un point de raccordement, qui peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est matérialisé par le point de mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou de l’activation de la flexibilité dans le cadre des Services de flexibilité. 

· Point de raccordement : Voir règlement technique. Le point de raccordement est identifié par un EAN de prélèvement et, le cas échéant, par un EAN d’injection.

· Network Flex Study (NFS) : la vérification de l’impact potentiel de la flexibilité sur les Limites de sécurité opérationnelle.

· Qualification d’un point de raccordement : Droit (éventuellement sous contrainte) d’être repris dans la liste des Points de livraison de service de flexibilité du portefeuille (pool) d’un FSP pour un volume donné de flexibilité, suite à l’étude NFS. 

· Période d’activation : Suite à un signal externe, période pendant laquelle la flexibilité est activée. Cette période est identifiée par un instant de début et un instant de fin. La récupération de l’énergie non consommée ou non produite ne fait pas partie de cette période d’activation.

· Effet rebond : Impact sur le réseau de la récupération de l’énergie non consommée ou non produite de l’ensemble de la flexibilité activée. 

· Puissance activable : Puissance flexible maximale pouvant être activée (autrement dit : en cas d’activation de la flexibilité, de combien de kilowatt au maximum le prélèvement ou l’injection sera modifié)

· Limites de sécurité opérationnelle : Seuils acceptables d’un point de vue opérationnel : limites thermiques, limites et qualité de tension, et les limites de courant de court-circuit.

· DOWN : Direction de l’activation de la flexibilité qui correspond à une augmentation du prélèvement ou à une diminution de l’injection. 

· UP : Direction de l’activation de la flexibilité qui correspond à une diminution du prélèvement ou à une augmentation de l’injection.

· Zone : Périmètre géographique mobilisant une portion du réseau impactée significativement (électriquement) par le(s) pilotage(s) de charge. 

2. [bookmark: _Toc49946745]Objet et domaine d’application

Pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs réseaux, Elia et les GRD (en ce qui concerne les utilisateurs raccordés au réseau de distribution) doivent s’assurer que l'activation de la flexibilité, tant en mode de fonctionnement normal qu’en mode de fonctionnement dégradé du réseau :

· ne compromettra pas la stabilité des réseaux ; 

· ne causera aucune congestion ;

· ne causera aucun problème au niveau de la qualité de la tension sur leurs réseaux. 



A cette fin, les gestionnaires de réseaux ont élaboré une procédure de qualification des points de raccordement avec des moyens de flexibilité connectés au réseau de distribution. Décrire cette procédure est l’objectif principal du présent document.



Cette procédure est uniquement d’application si elle est rendue obligatoire par le contrat FSP-GRD ou par la réglementation régionale. 



Cette procédure est d’application pour tous les points de raccordement satisfaisant aux critères suivants et dont les URD souhaitent participer à un ou plusieurs Services de flexibilité :

· Un contrat de raccordement doit avoir été conclu entre le GRD et l’URD concerné ou une offre de raccordement suffisamment valable doit avoir été faite ;

· Il s’agit d’un raccordement à un réseau de tension > 1 kV ;

· La puissance contractuelle de raccordement doit être de minimum 100 kVA ; 

· Les données de comptage sont relevées par mesure de la courbe de charge et télérelève. 



A titre dérogatoire par rapport à l’alinéa précédent, la présente procédure n’est pas d’application pour participer aux Services de flexibilité concernant la réserve primaire (Frequency Containment Reserve).
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Pour les régions Flamande et Wallonne, la demande de qualification est introduite par l’URD. Celui-ci peut mandater un tiers. Pour la région de Bruxelles – Capitale, cette demande est introduite par le FSP.

Pour mandater le FSP, l’URD doit utiliser le formulaire disponible sur le site internet de Synergrid (lien).

Le mandataire (FSP) a l’obligation de notifier immédiatement au GRD la résiliation ou la révocation de ce mandat par le mandant (URD). Cette révocation ou résiliation peut se faire sur simple demande de ce dernier.

La demande doit être introduite par email à l’adresse mentionnée dans l’Annexe 1. 



Pour être recevable, une demande de qualification doit satisfaire aux conditions suivantes :

· La demande doit concerner un point de raccordement qui satisfait aux critères repris au §1 du présent document.

· Les documents suivants doivent être fournis au GRD :

· Connection Contract Check (CCC) relatif au point de raccordement.  Le contenu de ce document et la manière dont il peut être obtenu sont décrits en Annexe 2. 

· Formulaire complété de demande de qualification (Annexe 3).  Remarques : 

· Les informations fournies via ce formulaire doivent être cohérentes avec les données figurant sur le document CCC.

· Lorsque plusieurs moyens de flexibilité sont activables sous un même point de raccordement, il convient de compléter une ligne par moyen de flexibilité dans le formulaire de demande de qualification.

· Pour chaque moyen de flexibilité la direction (UP / DOWN) doit être indiquée dans l’Annexe 3. 

· Mandat de l’URD (si la demande est introduite par un tiers) 

[bookmark: _Toc438464630][bookmark: _Toc438465085]

Par demande, il faut également entendre toute modification d’une demande antérieure, par exemple concernant le volume de flexibilité, le moyen technique utilisé. 

En cas de demande de qualification non recevable, le GRD en informe le demandeur dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Une telle demande n’est pas prise en compte lors de l’étude NFS.



Tout demandeur peut introduire une demande de qualification auprès du GRD. Cette demande implique la réalisation par le GRD d’une étude NFS, et dont, le cas échéant, les frais sont à charge du demandeur selon le tarif applicable approuvé par le régulateur concerné.



Via le formulaire de demande de qualification, le demandeur fournit en particulier les informations suivantes au GRD :

Informations générales sur le point de raccordement :

· EAN de prélèvement et, le cas échéant, EAN d’injection.

· Nom de l’URD et adresse du point de raccordement.

· N° de la cabine du point de raccordement (si connu du demandeur) : Cette information est généralement indiquée sur la plaque signalétique placée sur la porte de ladite cabine.



Informations sur la réalisation de la flexibilité : 

· Type de réglage:

·  par réduction de consommation

·  par augmentation de consommation

·  par réduction de production

·  par augmentation de production

·  par fonctionnement en îlotage via une production d’électricité locale 

· Puissance activable (kW)

· Horaire possible d’activation : indiquer si, du point de vue du demandeur, la flexibilité peut être utilisée 24h/24 7 jours sur 7. Dans le cas contraire préciser quand cette flexibilité est effectivement disponible. Par exemple, uniquement les jours ouvrables, de 8h à 17h, de janvier à mai.



Informations sur la récupération de l’énergie

Ces informations servent au GRD à évaluer l’effet rebond éventuel sur son réseau :

· Type de récupération : renseigner si l’énergie non prélevée pendant la période d’activation est récupérée par après. Dans le cas contraire, s’il n’y a pas de déplacement de charge, les autres informations du présent paragraphe ne doivent pas être complétées.

· Période de récupération de l’énergie : l’information demandée ici est de savoir après combien de temps l’énergie non prélevée devra être récupérée.

Par exemple, l’énergie coupée est récupérée à t+4h après l’activation de la flexibilité.

· Durée et amplitude de la récupération de l’énergie : Puissance maximale et durée maximale du déplacement de charge.



Dans les plus brefs délais et en tout cas dans les dix jours ouvrables de la réception d’une demande de NFS, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si celle-ci est complète. Si elle est incomplète, il signale au demandeur les informations complémentaires qu’il doit fournir. Si le GRD ne réagit pas dans le délai précité, la demande de NFS est réputée complète.
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[bookmark: _Toc441147755][bookmark: _Toc49946748]Modalités pratiques

Lors de chaque étude NFS, le gestionnaire de réseau étudie les zones concernées de son réseau avec des points d’accès à la flexibilité. Dans chaque zone concernée, il tient compte de toutes les qualifications existantes, des éventuelles nouvelles demandes de qualification recevables (cfr. §3 ci-avant), des nouveaux raccordements sur le réseau et des nouvelles configurations du réseau (par exemple suite à des investissements). 



L’étude NFS est réalisée dès que la demande est jugée complète.
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La flexibilité peut induire localement un comportement de simultanéité des URD, comportement qui différe des observations et mesures du passé et de ce qui a été pris en compte dans les études de dimensionnement du réseau. Ainsi, ni l’analyse des données statistiques, ni les modèles de consommation utilisés pour le dimensionnement du réseau ne peuvent suffire pour vérifier le respect des limites de sécurité opérationnelles. Le gestionnaire de réseau a donc le devoir d’analyser l’impact de la flexibilité en prenant en considération tant le comportement individuel de chaque point de raccordement flexible que celui de l’ensemble des points de raccordement flexibles sur son réseau : c’est le but de l’étude NFS, qui est réalisée zone par zone.



Le résultat de l’étude NFS permet d’attribuer une couleur à la zone. En l’absence de risques sur la sécurité opérationnelle, la couleur verte est attribuée à la zone étudiée. Dans le cas contraire, la couleur rouge est attribuée à la zone, qui correspond au réseau de distribution électriquement en aval de l’élément de réseau où une congestion potentielle est identifiée lors de l’étude NFS. 



La couleur attribuée à la zone tient compte de l’étude d’impact de la flexibilité sur le réseau de distribution ainsi que sur le réseau de transport. 







		CODE COULEUR

DE LA ZONE

		Conséquences pour la zone



		VERT (DOWN et/ou UP)

		Absence de risques sur la sécurité opérationnelle



		ROUGE (UP)

		Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la prise de mesure de limitation de la flexibilité dans la direction UP



		ROUGE (DOWN)

		Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la prise de mesure de limitation de la flexibilité dans la direction DOWN



		ROUGE (UP & DOWN)

		Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la prise de mesure de limitation de la flexibilité dans les deux directions UP et DOWN
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a) Dans les zones vertes, tous les points de raccordement ayant suivi la procédure décrite ci-dessus sont qualifiés, sans contrainte, pour une durée indéterminée. 

b) Lorsqu’une zone verte devient rouge dans une ou deux directions suite à une nouvelle étude NFS, 

· Elle le devient à partir du 1ier jour du mois qui suit le mois concerné par la NFS. Cette date est appelée date-pivot de la zone rouge.

· Pour les qualifications déjà octroyées dans cette zone : Celles-ci restent valides pendant 12 mois suivant la première date-pivot de la zone rouge.  Toutefois cette durée de 12 mois n’est valable qu’en l’absence de dispositions particulières précisées dans les conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité auquel participe le point de raccordement (et le ou les SDP-F y associés), définies en Annexe 1 du contrat FSP-GRD.

· Pour les points de raccordement pour lesquels une nouvelle demande de qualification a été introduite : eux seuls risquent d’être limités par la contrainte réseau détectée lors de l’étude NFS. En fonction du risque de dépassement de la sécurité opérationnelle, le GRD imposera des restrictions à l’utilisation de la flexiblité. Ces restrictions peuvent par exemple porter sur la puissance activable pendant certaines périodes et sont d’application tant que le risque de sécurité opérationnelle n’est pas levé, sauf dans le cas particulier décrit au point d ci-dessous.

c) A l’issue des 12 mois suivant la première date-pivot de la zone rouge, si le risque sus-mentionné est lié au volume de la flexibilité lors d’une activation, et sans disposition réglementaire contraire, le GRD répartit les volumes flexibles disponibles sur son réseau selon le principe « advanced pro-rata »[footnoteRef:1] entre tous les points de raccordement concernés par la contrainte.   [1:  Tous les points de raccordement concernés se voient attribuer un même volume de flexibilité, jusqu’à ce que le volume maximal (= le volume total au-delà duquel les Limites de sécurité opérationnelles risquent d’être dépassées) soit attribué, ou que la demande totale de flexibilité d’un des points de raccordement concernés soit satisfaite. La formule exacte d’allocation est la même que celle décrite (dans un autre contexte) à la section 6.01 du document suivant : 

] 


d) Lorsqu’une zone rouge devient verte, le premier principe (a) ci-dessus est d’application pour l’ensemble des points qui y sont raccordés et le GRD en informe les parties concernées.

e) Tant qu’une zone rouge reste rouge, 

· Il reste possible d’introduire de nouvelles demandes de qualification dans cette zone. 

· En raison de la contrainte sur le réseau (qui est à l’origine de la zone rouge), le GRD sera amené à imposer des restrictions à l’utilisation de la flexibilité à ces nouvelles demandes. 

· A la date anniversaire de la date-pivot de la zone rouge, et sans disposition réglementaire contraire, la répartition définie au point c) est appliquée. 

f) Un point de raccordement perd sa qualification en cas de survenance d’une des circonstances suivantes :

· Le point de raccordement ne remplit plus un des critères mentionnés au §1 ;

· Le contrat de raccordement est révisé d’une manière telle que la qualification antérieure n’est plus cohérente avec le contrat révisé ;

· En cas de modification de la réglementation en vigueur en matière de flexibilité, qui nécessiterait une révision importante de la procédure décrite dans le présent document.



Le tableau suivant traduit les principes a) à f) ci-dessus sous forme de 4 scénarios possibles suite à une étude NFS. 





		

		Couleur 

initiale de la zone 

		Couleur de la zone après nouvelle étude NFS

		Conséquence de l’étude NFS sur les nouvelles demandes de qualification

		Conséquence sur les qualifications existantes 



		1

		VERT

		VERT

		Qualification pour l’entièreté du volume demandé. 

Validité à durée indéterminée.

		Les qualifications existantes restent valides pour une durée indéterminée



		2

		ROUGE

		VERT

		Qualification pour l’entièreté du volume demandé. 

Validité à durée indéterminée.

		Levée des contraintes pour les points de raccordement déjà qualifiés. Qualification pour l’entièreté du volume demandé. 

Validité à durée indéterminée.



		3

		VERT

		ROUGE

		Qualification avec mention des contraintes en volume et/ou en temps pour l’activation de la flexibilité et/ou la récupération de l’énergie. Si la contrainte est liée au volume de flexibilité disponible, celui-ci est réparti entre les nouvelles demandes suivant le principe advanced prorata,  



		Information du changement de couleur à l’ensemble des URD qualifiés présents dans la zone : la qualification reçue antérieurement reste valable 12 mois à dater du 1er jour du mois suivant le constat. 



		4

		ROUGE

		ROUGE

		Qualification avec mention des contraintes en volume et/ou en temps pour l’activation de la flexibilité et/ou la récupération de l’énergie. Si les contraintes concernent le volume de flexibilité, il n’y pas de volume de flexibilité disponible (du moins pendant certaines périodes) avant la prochaine date-pivot de la zone rouge.

		Aucun impact jusqu’à la prochaine date-pivot de la zone rouge.  A cette date et tous les ans à la même date, si la contrainte est liée au volume de flexibilité, elle est répartie selon le principe advanced prorata sur l’ensemble des points de raccordement flexibles (déjà qualifiés ou ayant ayant introduit une demande de qualification dans la zone). 







Dans le tableau ci-dessus les indications ‘ROUGE’ peuvent être ‘UP’, ‘DOWN’ ou ‘UP & DOWN’, cf. tableau sous le point 4.2.

[bookmark: _Toc49946752]Communication des résultats



Dans les plus brefs délais, et en tout cas dans un délai de trente jours ouvrables après la réception d’une demande NFS complète et de l’éventuel paiement de l’étude, le GRD fournit au demandeur le résultat.

6. [bookmark: _Toc322359089][bookmark: _Toc322359628][bookmark: _Toc322359767][bookmark: _Toc322359902][bookmark: _Toc322360048][bookmark: _Toc322360184][bookmark: _Toc322360320][bookmark: _Toc322360495][bookmark: _Toc322360771][bookmark: _Toc322378052][bookmark: _Toc322378192][bookmark: _Toc322380929][bookmark: _Toc49946753]Dispositions transitoires



Le résultat de la qualification des points de raccordement en application d’une version antérieure de la présente spécification reste inchangé et est valide jusqu’au 31/12/2020.






[bookmark: _Toc49946754]Annexe 1 : Contact GRD

		GRD

		Email



		

		



		

		



		

		



		

		







[bookmark: _Toc49946755]Annexe 2 Formulaire « Connection Contract Check »



1. Objectif du document

Ce document constitue un extrait du contrat de raccordement de l’utilisateur de réseau de distribution. En plus des informations administratives standards, il décrit les moyens de flexibilité qui peuvent être proposés par l’URD conformément au contrat de raccordement, et la présence d’éventuels sous-compteurs du GRD (voir document C8/2 de Synergrid). Ce formulaire indique également les puissances maximales d’injection et/ou de prélèvement convenues dans le contrat de raccordement.  



2. Demande de CCC 



[bookmark: _Toc387061632]Ce document est remis à l’Utilisateur de Réseau de Distribution qui en fait la demande auprès de son GRD. Cette demande peut être adressée à tout moment au GRD, éventuellement par l’intermédiaire du FSP muni d’un mandat officiel de l’URD.



Le GRD fournit ce document dans un délai de maximum 15 jours ouvrables après réception de la demande.  



3. Formulaire CCC





[bookmark: _Toc49946756]Annexe 3 : Formulaire de demande de NFS et communication du résultat par le GRD
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Information issue du contrat de raccordement dans le cadre de la flexibilité
(“Connection Contract Check”)


Date : xx/yy/zzzz


Contexte


· Ce document résume les éléments techniques de l’installation du client, conformément avec son contrat de raccordement au réseau de distribution. Concrètement, ce résumé fournit une image précise des paramètres techniques du raccordement et des possibilités, pour le client, de participer au marché de la flexibilité.


· Cet aperçu est à jour à la date mentionnée ci-dessus, et reste valable jusqu’à la prochaine modification du contrat de raccordement.


· Ce document est une condition nécessaire mais non suffisante avant que le client puisse fournir des services de flexibilité (directement ou via un fournisseur de services de flexibilité – aussi appelé ‘FSP’ ou ‘agrégateur’) à des tiers.  Le client peut fournir ce document au(x) FSP avec le(s)quel(s) il est en contact, en particulier dans le cadre de l’étude d’impact de la flexibilité sur le réseau (Network Flex Study – NFS). Une description plus complète de la NFS est disponible dans le document C8-01 de Synergrid.  


· Si le client souhaite modifier certains aspects du raccordement, et par conséquent de son contrat de raccordement, il doit pour cela introduire une demande d’adaptation du raccordement.  Cela est possible via les procédures existantes qui sont décrites à l’adresse suivante:  (lien vers le website du GRD)


Aperçu des principaux paramètres extraits du contrat de raccordement


			Nom du client


			





			Adresse


			





			EAN de prélèvement


			





			EAN d’injection (si présent)


			





			Date de la dernière modification du contrat de raccordement


			





			Présence d’un compteur de tête AMR (oui/non)


			





			Tension de raccordement (kV)


			





			Puissance contractuelle de prélèvement (kVA)


			





			Puissance contractuelle d’injection (kVA)


			





			Nombre de productions locales et/ou de groupes de secours installés


			





			Présence de sous-compteur(s) du GRD (oui/non).


Si oui, pour chaque sous-compteur : référence GRD et puissance du disjoncteur en tête du circuit


			














Volume de flexibilité réalisable


Si la flexibilité est calculée au moyen des données mesurées par le compteur de tête, la puissance flexible théorique maximale, c’est-à-dire la variation maximale de puissance que le client peut réaliser dans les limites de son contrat de raccordement, est égale à Pcontractuelle de prélèvement + Pcontractuelle d’injection. 


Si  la flexibilité est calculée au moyen d’un sous-compteur, la puissance flexible théorique maximale est limitée à la puissance du disjoncteur situé en tête du circuit équipé du sous-compteur.





Aperçu des installations de production du client





			ID


			Type


			Puissance apparente installée (kVA)


			Modes d’exploitation autorisés





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			











Explication relative aux modes d’exploitation autorisés :





· Mode 1: Réglage de production


Les installations de production ayant la qualification ‘Réglage de production’ sont autorisées à fonctionner en parallèle avec le réseau pendant l’activation de la flexibilité.


· Mode 2: Groupe de secours avec synchronisation avant ilotage


Les installations de production ayant la qualification ‘Groupe de secours avec synchronisation avant ilotage’ sont autorisées à se synchroniser avec le réseau de distribution avant de se découpler de celui-ci.   Le fonctionnement en parallèle du groupe de secours se limite à la prise de synchronisme avec le réseau de distribution au moment de la demande d’activation de la flexibilité.  Après la synchronisation, la charge peut être reprise par le groupe de secours; la charge et le groupe de secours doivent alors se découpler du réseau.  Le fonctionnement en parallèle avec le réseau de distribution est donc la plus courte possible, conformément au contrat de raccordement. 


· Mode 3: Groupe de secours sans synchronisation avant ilotage


[bookmark: _GoBack]Les installations de production ayant la qualification ‘Groupe de secours sans synchronisation avant ilotage’ ne peuvent à aucun moment se synchroniser avec le réseau de distribution.  Il est strictement interdit de faire fonctionner en parallèle avec le réseau de distribution une installation de production qui n’est pas mentionnée dans le contrat de raccordement ou qui est caractérisée par le mode 3 d’exploitation, afin de ne pas mettre en danger la fiabilité, la qualité ou la sécurité du réseau de distribution. 
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Informations générales


			Formulaire de demande de qualification d'EANs raccordés au réseau de distribution Moyenne Tension dans le cadre du contrat FSP-DSO








			Vous trouverez plus de détails dans le document C8-01


			Ce formulaire complété par le FSP à envoyer par e-mail à l'adresse suivante (en fonction du GRD concerné)


			System Grid Operator 												E-mail Address 


			Fluvius												marktwerking@fluvius.be


			Ores 												MFRR@ores.net 


			Resa												MFRR@resa.be 


			Sibelga 												fmbkam@sibelga.be


			Avec comme objet du mail: Demande d'une Network Flexibility Study - jjj Trimestre (1/2/3/4) - Demandeur


						jjjj: année


						Trimestre (1/2/3/4): Trimeste de l'année pour lequel vous désirez que la préqualification soit effective


						Demandeur : nom du demandeur


			Remarques importantes:


			1) Le contrat FSP-DSO indique pour quels services de flexibilité la qualification est obligatoire.


			2) Si le demandeur est un FSP, il déclare avoir reçu le mandat de tous les utilisateurs du réseau concernés lui donnant l'autorisation d'introduire une demande de qualification chez le GRD, d'en recevoir les résultats et de pouvoir les utiliser dans le cadre des services de flexibilité. Le FSP transmet ces mandats au GRD sur simple demande.





			3) Pour les demandes de modification de portefeuille, le demandeur doit suivre la procédure décrite dans le contrat FSP-DSO. Veuillez toujours reprendre la totalité du portefeuille dans la demande de changement de portefeuille.  





			4) Le résultat de cette étude sera envoyée aux personnes de contact mentionnées ci-après. 





			Données du demandeur


			Nom du demandeur


						Adresse			Rue


									Nr


									Code postal												Commune





												N° d'entreprise


												N° de TVA





			Personnes de contact (max 3)


						Nom																		Prénom


						adresse e-mail


						téléphone





						Nom																		Prénom


						adresse e-mail


						téléphone





						Nom																		Prénom


						adresse e-mail


						téléphone





&G	



Informations générales	Formulaire de demande
Qualification produit R3 DP ou SDR	



mailto:MFRR@ores.netmailto:MFRR@resa.bemailto:fmbkam@sibelga.bemailto:marktwerking@fluvius.be


Algemene gegevens


			Formulier voor de aanvraag van een kwalificatie van EAN's aangesloten op het middenspanningsnet in het kader van het product "R3 Flex", "R3 Standard" of "SDR"








			Meer details zijn te vinden in het document C8-01


			De FSP stuurt dit volledig ingevulde formulier  naar het volgende adres:


			System Grid Operator 												E-mail Address 


			Eandis 												Eandis-PrekwalificatieR3@eandis.be 


			Infrax 												KCE_studies@infrax.be 


			Ores 												MFRR@ores.net 


			Resa												MFRR@resa.be 


			Sibelga 												fmbkam@sibelga.be


			met als onderwerp van de mail: (Verandering van/nieuwe) portefeuille R3 - (of SDR-) jjjj Kwartaal (1/2/3/4) - aanvrager


						Verandering van portefeuille: Indien u reeds een portefeuille heeft


						Nieuwe portefeuille: Indien u voor de eerste keer een portefeuille indient


						jjjj: jaartal


						Kwartaal (1/2/3/4): Keuze van kwartaal vanaf de verandering wenst in te gaan


						Aanvrager : Vervangen door naam van de aanvrager


			Belangrijke opmerkingen:


			1) De kwalificatie is verplicht.  Enkel gekwalificeerde EANs mogen opgenomen worden in product R3 Flex, R3 Standard of SDR bij Elia.





			2) Indien de aanvrager een FSP is, verklaart hij het mandaat van alle betrokken netgebruikers te hebben gekregen om deze studie voor kwalificatie te mogen aanvragen bij de DNB , en de resultaten ervan te mogen ontvangen en te gebruiken in het kader van het product R3 dynamic profile of SDR. De FSP maakt deze mandaten over aan de DNB op eenvoudig verzoek.





			3) Om een verandering in de portefeuille te verkrijgen vraagt de aanvrager een nieuwe kwalificatie aan, aan de hand van dit formulier en volgens de procedure beschreven in de C8-01.


			Gelieve steeds de gehele portefeuille op te nemen in de aanvraag tot kwalificatie. Voor elke EAN dient in de 2de kolom aangegeven te worden of deze EAN een bestaande, een bijkomende of te verwijderen is.





			4) De resultaten van deze studie worden opgestuurd naar onder vermelde contactpersonen. 





			Gegevens van de aanvrager


			Naam van de aanvrager


						Adres			Straat


									Nr


									Postcode												Gemeente





												Ondernemingsnummer


												BTW-nummer:





			Contactpersoon (maximaal 3)





						Naam:																		Voornaam:


						e-mail adres:


						Telefoon:





						Naam:																		Voornaam:


						e-mail adres:


						Telefoon:





						Naam:																		Voornaam:


						e-mail adres:


						Telefoon:





&G	



Algemene informatie	Aanvraagformulier: 
Kwalificatieproces voor het product "R3 dynamic profile" of "SDR"	



mailto:Eandis-PrekwalificatieR3@eandis.bemailto:KCE_studies@infrax.bemailto:MFRR@ores.netmailto:MFRR@resa.bemailto:fmbkam@sibelga.be


NFS


									* à remplir obligatoirement


						Langue / Taal			FR						Les cellules en rouge sont à l'usage exclusif du GRD


						Item			Information générale sur le point de raccordement																											Réalisation de la Flexibilité																																										Récupération de l'énergie												Remarques GRD


									Nouvelle demande / Demande modifiée *			EAN prélèvement*			EAN injection
(s'il existe)			Adresse *			N° Cabine			Puissance contractuelle de prélèvement * (kVA)			Puissance contractuelle d'injection * (kVA)			CCC ID unités de production 
(si présent)			Puissance effective unités de production 
(= somme totale; si présent)			Puissance flexible demandée UP *			Puissance flexible demandée DOWN *			Prélèvement à diminuer? *			Production à augmenter? *			Prélèvement à augmenter? *			Production à diminuer? *			Group de secours avec synchronisation et basculement vers îlotage *			Groupe de secours avec basculement vers îlotage sans synchronisation *			Puissance flexible attribuée UP
(décision NFS GRD)			Puissance flexible attribuée DOWN
(décision NFS GRD)			Durée maximale par activation (h)			Nombre maximal d'activations			Horaire possible d'activation (demandeur)			Horaire possible d'activation 
(décision NFS GRD)			Type de récupération de l'énergie			Période de récupération de l'énergie (demandeur)			Période de récupération de l'énergie 
(décision NFS GRD)			Durée et amplitude de la récupération de l'énergie			Commentaire GRD			Date début validité NFS			Date fin validité NFS


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35





									Choix:																																	Choix:			Choix:			Choix:			Choix:			Choix:			Choix:																					Choix


									Nouveau																																	Oui			Oui			Oui			Oui			Oui			Oui																					Sans déplacement de la charge


									Modifié																																	Non			Non			Non			Non			Non			Non																					Avec déplacement de la charge








Glossaire


			Colonne			Description


			Nouvelle demande / Demande modifiée			Veuillez indiquer si c'est la première fois qu'on fait une Network Flexibility Study pour ce HP ou pas. 


			EAN prélèvement			EAN du HeadPoint prélèvement


			EAN injection			EAN s'il y a également de l'injection


			Adresse			Adresse du point de raccordement


			N° Cabine			N° de la cabine (si connue par le demandeur) du point de raccordement. Cette information est habituellement mentionnée sur la plaque signalétique de la porte d'entrée de la cabine concernée.


			Puissance contractuelle de prélèvement			Puissance contractuelle de prélèvement comme mentionnée dans le Connection Contract Check


			Puissance contractuelle d'injection			Puissance contractuelle d'injection comme mentionnée dans le Connection Contract Check


			CCC ID unités de production 			Si des unités de production sont présentes, mentionnez les ID comme repris dans le Connection Contract Check. S'il y en plusieurs, séparez les ID par un ";"


			Puissance effective unités de production			Se des unités de production sont présentes, indiquez la somme totale des puissances effectives comme repris dans le Connection Contract Check.


			Puissance flexible demandée UP			La puissance UP que vous voulez utiliser pour la participation aux services de flexibilités. 


			Puissance flexible demandée DOWN			La puissance DOWN que vous voulez utiliser pour la participation aux services de flexibilités. 


			Prélèvement à diminuer? 			Type de modulation: diminution du prélèvement.  


			Production à augmenter?			Type de modulation: augmentation de la production.


			Prélèvement à augmenter?			Type de modulation: augmentation du prélèvement.


			Production à diminuer? 			Type de modulation: diminution de la production.  


			Group de secours avec synchronisation et basculement vers îlotage			Type de modulation: fonctionnement en îlotage via une production locale d'électricité  avec synchronisation. 


			Groupe de secours avec basculement vers îlotage sans synchronisation			Type de modulation: fonctionnement en îlotage via une production locale d'électricité sans synchronisation.


			Puissance flexible attribuée UP			A remplir par le GRD: la puissance UP que vous pouvez utiliser pour la participation à des services de flexibilité.


			Puissance flexible attribuée DOWN			A remplir par le GRD: la puissance DOWN que vous pouvez utiliser pour la participation à des services de flexibilité.


			Durée maximale par activation (h)			A remplir s'il y une limitation. 


			Nombre maximal d'activations			A remplir s'il y une limitation. 


			Horaire possible d'activation			Veuillez indiquer, du point de vue de l'utilisateur de réseau, si la flexibilité peut être utilisée 24/24h, 7 jours zur 7.
Au cas contraire, veuillez indiquer la période de disponibilité de la flexibilité. Par exemple: seulement pendant les jours ouvrables, de 8h à 18h, et de janvier jusqu'au mois de mai.  


			Type de récupération de l'énergie			Veuillez indiquer si l'énergie qui n'est prélevée pendant la période d'activation sera récupérée lors d'un autre moment. 
Au cas contraire, s'il ny a pas de déplacement de la charge, les autres données de ce paragraphe ne doivent être pas remplies. 


			Période de récupération de l'énergie			Cette information est nécessaire pour avoir une idée dans quel délai l'énergie non-utilisée pourrait être récupérée.  
Par exemple: la partie d'énergie non-utilisée sera récupérée à t+4h après l'activation de la flexibilité.


			Durée et amplitude de la récupération de l'énergie			Puissance maximale et durée du déplacement de la charge.


			Commentaire GRD			A remplir par le GRD.


			Date début validité NFS			A remplir par le GRD: à partir de cette date le résultat de la Network Flexibility Study est d'application.


			Date fin validité NFS			A remplir par le GRD: jusque à et y compris cette date le résultat de la Network Flexibility Study est valable. Voir les exigences dans les prescriptions sur la Network Flexibility Study.








Gestion langue


			Gestion langue			2





			Afname afregelen									Afname afregelen			Diminution Consommation


			Productie opregelen									Productie opregelen			Augmentation production


			Afname opregelen									Afname opregelen			Augmentation consommation


			Productie afregelen									Productie afregelen			Diminution production


			Noodgroep met synchroniseren en overgaan naar eilandwerking									Noodgroep met synchroniseren en overgaan naar eilandwerking			Groupe de secours avec synchronisation avant ilôtage


			Noodgroep overgaan naar eilandwerking zonder synchroniseren									Noodgroep overgaan naar eilandwerking zonder synchroniseren			Groupe de secours sans synchronisation avant îlotage


			Bestaand 									Bestaand 			Existant


			Bijkomend									Bijkomend			Nouveau


			te verwijderen									te verwijderen			A supprimer


			Zonder verplaatsing vd belasting									Zonder verplaatsing vd belasting			Sans déplacement de charge


			Met verplaatsing vd belasting									Met verplaatsing vd belasting			Avec déplacement de charge





			Existant/ Nouveau / A supprimer			EAN prélèvement			EAN Injection
 (s'il existe)			Nom			Adresse			N° de Téléphone			N° Cabine			email			NACE -code			Puissance contractuelle de prélèvement (kVA)			Puissance contractuelle d'injection (KVA)			Puissance flexible  (KW) 
(demandeur)
			Moyen technique
(une ligne par moyen mis en œuvre)			Puissance flexible  (KW) 
(décision GRD)
			CCC ID unité de production (si présent)			Durée max de la flexibilité (h)			# max d'
activation			Horaire possible d'
activation (demandeur)			Horaire possible d'
activation (décision NFS GRD)			Type de récupération de l'énergie			Période de récupération de l'énergie (demandeur)			Période de récupération de l'énergie (décision NFS GRD)			Durée et amplitude de la récupération d'énergie			Commentaire GRD			Date début validité NFS			Date finvalidité NFS


			Bestaand
/ Bijkomend /
te verwijderen


Lieven Degroote: Altijd invullen

Bij eerste prequalificatie-aanvraag van een EAN is dit altijd: "Bijkomend"
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CHAPTER 1: COMMON PROVISIONS 



Section I. Introduction 



Article 1.01 Value of introduction 



The present introduction forms an integral part of the IFB Rules.  



Article 1.02 General context  



In accordance with Regulation n° 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 
June 2003, on the conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity, as 
well as Commission Decision n°2006/770/EC of 9 November 2006, amending the Annex to the 
Regulation and setting up guidelines on the management and allocation of available transfer capacity 
of interconnections between national systems, the IFB Rules contain the terms and conditions of the 
Allocation of Available Capacity over intraday timeframes in both directions on the French-Belgium 
Interconnection. These Allocation mechanisms are not motivated by commercial interests, but are 
intended to provide a means of managing congestion based on market mechanisms. 



The Available Capacity on an intraday basis is Allocated jointly by RTE and ELIA pro rata to Requests 
for Intraday Capacity, in the form of physical transmission rights of electrical energy. 



The Participant who has obtained Capacity is responsible for transmitting the electrical energy. 



Article 1.03 Joint Operator of Intraday Allocations 



The TSOs appoint a Joint Operator of Intraday Allocations responsible for Intraday Allocations.  



RTE is jointly appointed by the TSOs as Joint Intraday Allocation Operator. 



Article 1.04 The IFB Rules 



The IFB Rules notably describe Intraday Allocations, the conditions for participation, the respective 
procedures, the attribution and use of Allocated Capacities.  



The present IFB Rules are solely applicable to Intraday Allocations. They cancel and replace the 
previous IFB Rules which were applicable to all allocation mechanisms in both directions, on the 
France-Belgium Interconnection.  



The allocation mechanisms in both directions on the France-Belgium Interconnection, for the annual, 
monthly and daily timeframes, are now included in the CWE Auction Rules. 



Article 1.05 Intraday Allocations 



Intraday Allocations concern only Available Capacity for the intraday timeframe.  Capacity is Allocated 
in proportion to the number of Participants at a given Gate and Intraday Capacity Requests, according 
to an iterative algorithm giving preference to smaller Intraday Capacity Requests. This algorithm is 
defined in Section VI. 



The TSOs must provide the Participant with the Capacity corresponding to the Allocated Capacity in 
accordance with Article 2.06 and Article 2.07.  



The Participant thus acquires a physical transmission right of electrical energy under the conditions 
set out in the IFB Rules, which he may exercise with the TSOs according to the Nomination 
procedures set down in the I/E Rules and the ARP Contract.  



The Articles specific to Intraday Allocations are included in Chapter 2. 



Article 1.06 Effective date of the IFB Rules 



Version 2.0 of the IFB Rules applies as from 11 January 2010 for the Day of 12 January 2010. The 
TSOs shall inform Participants of the effective date of the amended IFB Rules and the effective date of 
the CWE Auction Rules. 
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Section II. General points 



Article 2.01 Definitions and interpretation 



(a) Definitions 



The terms used in the IFB Rules and its Appendices, and which begin with a capital letter, have the 
meanings attributed to them below: 



 



Participation Agreement in the 
I/E Rules:  



The agreement between RTE and a Participant, by which the 
Participant undertakes to observe the I/E Rules, as they 
appear on the RTE Website. 



 



IFB Participation Agreement: The declaration by which a legal entity undertakes to observe 
the IFB Rules. The standard declaration form can be found in 
APPENDIX 1.  



 



Nomination Agent: Legal entity authorised to Nominate an Exchange Programme 
to one of the two TSOs, under the Intraday Access 
Authorisation Notified to the Participant. The Participant and 
the Nomination Agents form a single legal entity. 



 



Allocation or Allocate: The process by which the Joint Intraday Allocation Operator 
attributes Capacity to the Participant in response to an 
Intraday Capacity Request. 



 



Intraday Allocation or Intraday 
Allocations: 



Allocation or Allocations, on an intraday timeframe, by the 
Joint Intraday Allocation Operator, of Capacity over a given 
Day or part of a given Day, as described in Chapter 2.  



 



Appendix: An appendix to the IFB Rules. 



 



Article: An article of the IFB Rules. 



 



Intraday Access Authorisation: The act by which the Joint Intraday Allocation Operator, 
following an Intraday Capacity Request by the Participant, 
Notifies to him the Capacity Allocated. 



 



Capacity:  A physical right to the transmission of electricity, expressed as 
a value in whole Megawatts, over the France-Belgium 
Interconnection, either from France to Belgium, or from 
Belgium to France.  



 



Allocated Capacity: Capacity acquired following an Intraday Allocation. 



 



Available Capacity: The Capacity calculated and made available jointly by the 
TSOs for an Intraday Allocation and which is guaranteed by 
them under the terms of the IFB Rules.  



 



CASC-CWE S.A.: Capacity Allocation Service Company S.A. The entity 
responsible, among other things, for allocating available 
capacity on an annual, monthly, and where applicable daily 
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basis, and managing the Secondary Capacity Market, as 
described in the CWE Auction Rules.   



 



Chapter: An article of the IFB Rules. 



 



EIC Code: ETSO (European Transmission System Operators) 
identification code, known to the Joint Intraday Allocation 
Operator and both TSOs. 



 



Commission de Régulation de 
l’Energie or CRE:  



French regulatory authority, whose composition and powers 
are determined by Section VI (articles 28 to 43) of Law 
n°2000-108. 



 



Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz or CREG:  



Belgian regulatory authority whose composition and powers 
are determined by Chapter VI (Articles 23 to 29) of the Law of 
29 April 1999 concerning the organisation of the electricity 
market. 



 



ARP Contract:  Contract between ELIA and the Access Responsible Party 
(ARP), which sets out the rights and obligations of ELIA and 
the ARP with regard to the balance on the ELIA network. 



 



Market Coupling: Daily market coupling arrangements currently applied in the 
CWE Region and which entail the simultaneous implicit 
allocation of physical daily transmission rights and clearing of 
supply-demand for energy. 



 



CWE Region:  CWE: Central West Europe.  



The region comprising Belgium, France, Germany, 
Luxembourg and the Netherlands.  



 



Intraday Capacity Request: The request for Capacity sent to the Joint Intraday Allocation 
Operator, as per Article 5.02. 



 



Daily Auction: The Auctioning by CASC-CWE S.A. of Capacity per Hourly 
Period for a given Day. 



 



Gross Negligence An act or omission in disregard of due care to a severe 
degree. 



 



Transmission System Operator(s) 
or TSO(s): 



ELIA and/or RTE. 



 



Gate: The deadline for submitting Intraday Capacity Requests, from 
which the Joint Intraday Allocation Operator analyses such 
requests. 



 



Entitlement or Entitled: The right to participate in Intraday Allocations under the terms 
of Article 3.03. 



 



Hour or H: Legal French time or also to a period of 60 minutes. 
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France – Belgium Interconnection: A set of power lines interconnecting the French and Belgian 
transmission systems. 



 



Day or D: A calendar day of a period of 24 Hours, beginning at 0:00:00 
and ending at 23:59:59. Days upon which the legal time 
changes (daylight saving time) will be composed of either 23 
Hours or 25 Hours; these are defined by decree published in 
the Official Journal of the French Republic. 



 



Megawatt or MW: The unit of electrical power expressed in megawatts. 



 



Downgraded Mode: Process adopted if the Information System is unable to carry 
out its functions correctly. 



 



Nomination or Nominate: Notification by a Nomination Agent of his Exchange 
Programme(s) relating to the power, expressed in MW, that he 
wishes to use as part of an Intraday Access Authorisation.  



 



Notification or Notify: The transmission of information between the Participant and 
the Joint Intraday Allocation Operator under the conditions set 
out in Article 4.01. 



 



Joint Intraday Allocation Operator 
or JIAO:  



The party responsible for Allocating  Available Capacity on an 
Intraday basis, as calculated by the TSOs.  



 



Participant: A legal entity which is Entitled and has signed the IFB 
Participation Agreement. 



  



Party or Parties: Refers to the Joint Intraday Allocation Operator and/or a 
Participant. 



 



Hourly Period: A period of one Hour, the first of each Day beginning at 
0:00:00. 



 



Period: A given length of time. 



 



Delivery Period: Refers to the Period of the Day to which a Nomination applies. 



 



Exchange Programme: An exchange declaration established by a Nomination Agent 
in accordance with the Intraday Access Authorisation that 
specifies the power, expressed in whole Megawatts per Hourly 
Period, exchanged over the France-Belgium Interconnection 
in the direction France-Belgium or Belgium-France. 



 



Reduction or Reduce: The reduction of Exchange Programmes as referred to in 
Article 2.06 and Article 2.07.  



 



CWE Auction Rules: The Rules governing the Allocation of Capacity via explicit 
Auctions in the Centre West Europe Region.  
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I/E Rules:  The Access Rules for Imports and Exports on the French 
Public Power Transmission System, as they appear on the 
RTE Website. 



 



IFB Rules:  The present Intraday Capacity Allocation Rules for the France-
Belgium Interconnection. 



 



IS Rules: The rules on access to the Information System and use of the 
applications of the Joint Intraday Allocation Operator, including 
their appendices and definitions as published on the Website 
of the Joint Intraday Allocation Operator.  



 



Website of the Joint Intraday 
Allocation Operator or Site: 



The website accessible via the following sites: 



www.elia.be 



www.rte-france.com 



and which concerns the France-Belgium Interconnection. 



 



Reliability of the Power System or 
Reliability: 



The extent to which the network can be operated normally, 
limiting the number of incidents, avoiding major incidents and 
limiting their consequences where they do occur. 



 



Information System or IS: The Joint Intraday Allocation Operator's computer 
environment, which can be accessed by the Participant.  



 



Power System or Network: The system made up of electrical networks, generating 
facilities connected to the said networks and which inject 
electrical energy, and consumption sites connected to the 
networks and which withdraw electrical energy. 



 



(b) Interpretation 



The sections and headings of the present IFB Rules are given for clearer reference only, and in no 
way express the intentions of the Parties. They shall not be taken into account when interpreting the 
stipulations contained in the present IFB Rules. 



If any stipulation of the present IFB Rules is deemed invalid for any reason, it does not affect the 
validity of the other stipulations of the IFB Rules.  



Article 2.02 Joint Intraday Allocation Operator 



Intraday Allocations are organised jointly by the two TSOs in both directions on the France-Belgium 
Interconnection. 



The TSOs designate a Joint Intraday Allocation Operator responsible for Allocating Available Capacity 
via intraday Allocation, as calculated by the TSOs, in accordance with Chapter 2.  



The Joint Intraday Allocation Operator prepares and conducts the Intraday Allocations and provides all 
information needed by the Participants and TSOs. 



However, a change in the Joint Intraday Allocation Operator does not affect rights and obligations 
resulting from an Intraday Allocation that has already taken place. 



Article 2.03 Intraday Allocations 



Intraday Allocations are implemented in both directions of the France-Belgium Interconnection, in 
accordance with Chapter 2. 
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Article 2.04 Available Capacities  



Available Capacities are determined jointly by the TSOs, taking into account the mutual influence of 
capacities allocated across the entire European electricity transmission system.  



As the case may be, Capacities Allocated at Daily Auctions which are not Nominated in accordance 
with the provisions of the CWE Auction Rules, are made available for Intraday Allocation, if the 
Reliability conditions of the Power System so permit.  



In accordance with the "Use it or lose it" principle, the Participant loses the benefit of daily Capacities 
for which an Exchange Programme has not been Nominated in accordance with the CWE Auction 
Rules, with no financial compensation. 



The Capacities Allocated via an Intraday Allocation at a given Gate, which are not Nominated, are 
made available for Intraday Allocation at the following Gate, in accordance with Article 7.02(b), if the 
Reliability conditions of the Power System so permit. 



Available Capacities made available for Intraday Allocation take into account the net value of the 
yearly, monthly and, as the case may be, daily Exchange Programmes, of the exchange programmes 
for Market Coupling and of the Exchange Programmes within the framework of the Intraday Access 
Authorisations related to the preceding Gates.  



Participants are informed on the Joint Intraday Allocation Operator's Website of the Available 
Capacities for each Intraday Allocation. 



Furthermore, for information purposes, the TSOs also publish joint, longer-term forecasts of Available 
Capacities on their respective websites. 



Article 2.05 Basis on which Available Capacities are made available for 
Intraday Allocations 



Available Capacities are made available for Intraday Allocations in units of one (1) MW with a 
minimum of one (1) unit.  



Intraday Available Capacities are made available for Intraday Allocation by Hourly Period. 



Article 2.06  Firmness of Capacities  



Capacities Allocated on an intraday basis are firm except in case of Force Majeure, as defined in 
Article 4.06. 



Article 2.07 Firmness of Exchange Programmes 



The Exchange Programmes Nominated and accepted by the TSOs in accordance with Article 7.02 are 
firm, except in case of Force Majeure as defined in Article 4.06. 



In this case:  



- the TSOs will proportionally Reduce the yearly, monthly Exchange Programmes, the exchange 
programme between the TSOs for Market Coupling, and the intraday Exchange Programmes 
on the basis of the total of these programmes; 



- if Market Coupling is unavailable, the TSOs will proportionally reduce the yearly, monthly, daily 
and intraday Exchange Programmes based on these Exchange Programmes; 



- in the event of a Reduction, the Joint Intraday Allocation Operator will Notify the Participant by 
email and publish as soon as possible on his Website the reasons for the Reduction.  



Article 2.08 Publications  



The Joint Intraday Allocation Operator publishes the following information on his Website: 



- the present IFB Rules and their Appendices, along with any amendments; 



- official public holidays in France; 



- details of the implementation of Intraday Allocations; 



- names, phone and fax numbers and email addresses of persons to be contacted at the Joint 
Intraday Allocation Operator 's organisation; 



- the forms to be sent by Participants; 



- the Available Capacity made available for each Intraday Allocation; 



- any other useful information.  
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Section III. Conditions for participating in Intraday 
Allocations 



Article 3.01 Registration  



(a) IFB Participation Agreement 



Prior to an Intraday Allocation, the legal entity(ies) wishing to participate in the Intraday Allocation 
must register with the Joint Intraday Allocation Operator, by submitting two copies of the IFB 
Participation Agreement, duly completed and signed. The Agreement will then be returned to him, 
countersigned by the Joint Intraday Allocation Operator, to certify that he is registered as a Participant. 
This IFB Participation Agreement is specific to the Intraday Allocation and to the IFB Rules. The 
signature of the IFB Participation Agreement will in no way allow the Participant to participate to any 
allocation, except from the Intraday Allocations.  



Legal entities wishing to adhere to the IFB Rules may not hold more than one IFB Participation 
Agreement. 



(b) Participant Commitments 



By signing an IFB Participation Agreement, the Participant undertakes to comply with all the provisions 
contained in the IFB Rules. 



The Participant undertakes in particular to keep up to date the information contained in his IFB 
Participation Agreement, and Notify the Joint Intraday Allocation Operator of any changes in this 
information seven (7) Days before they take effect. 



Article 3.02 Prerequisites  



The Participant and the Nomination Agents form a single legal entity.  



Consequently, in order to be Entitled, the Participant must first sign and comply with the terms of: 



- a Participation Agreement for the I/E Rules with RTE, needed to conduct imports or exports to 
or from the French Power System; 



- an ARP Contract with ELIA, needed to conduct imports or exports to or from the Belgian Power 
System. 



In the event of an inconsistency between the IFB Rules and the above mentioned contracts, for 
matters relating to the implementation of Intraday Allocations on the France-Belgium Interconnection, 
the IFB Rules shall prevail. 



Article 3.03 Entitlement 



In order to be Entitled to participate in Intraday Allocations, the Participant must: 



- meet the conditions set out in Article 3.01 and Article 3.02; and 



- Have an EIC code; and 



- conduct tests on the Information System with the Joint Intraday Allocation Operator. 



Entitlement is effective on the date indicated in the IFB Participation Agreement countersigned by the 
Joint Intraday Allocation Operator.  



Entitlement is granted for an indeterminate Period and may be suspended or withdrawn in accordance 
with the provisions of Article 3.04. 



Article 3.04 Suspension and withdrawal of Entitlement 



(a) Suspension of Entitlement by the Joint Intraday Allocation Operator 



The Participant's Entitlement may be suspended by the Joint Intraday Allocation Operator if at least 
one of the conditions listed in Article 3.03 is no longer met, without prejudice to the terms of paragraph 
(b) of the present Article.  



If the Joint Intraday Allocation Operator suspends the Participant's Entitlement, that Participant may no 
longer take part in Intraday Allocations.  



Suspension of Entitlement takes effect on the date indicated in the communication Notifying 
suspension of Entitlement, which indicates the reasons for the suspension. 



The Participant may not claim any compensation for the application of the present clause. 
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The Participant is deemed to be Entitled once more on the day after the worked Day on which the 
Joint Intraday Allocation Operator, before 12:00, observes that all of the conditions set forth in Article 
3.03 have once more been met. 



Once the Participant has obtained Entitlement once again, he may participate in Intraday Allocations 
once more.  



(b) Withdrawal of Entitlement by the Joint Intraday Allocation Operator 



A Participant's Entitlement is withdrawn by the Joint Intraday Allocation Operator: 



- in the case of dissolution of the Participant or in the case of the end of a winding-up procedure, 
through a judgement or 



- following receipt by the Joint Intraday Allocation Operator of a decision by a competition or 
regulatory authority stating that the Participant has committed a misuse or fraudulent act with 
regard to the Allocation of Intraday Capacities on the France-Belgium Interconnection and 
requesting for the withdrawal of Entitlement. 



The withdrawal of Entitlement takes effect on the date indicated in the communication Notifying 
withdrawal of Entitlement, which indicates the reasons for the withdrawal. 



If the Joint Intraday Allocation Operator withdraws the Participant's Entitlement, that Participant may 
no longer take part in Intraday Allocations.  



The Participant may not claim any compensation for the application of the present clause. If 
Entitlement is withdrawn, the Participation Agreement for participation in the IFB Rules is automatically 
terminated. 



The Participant whose Entitlement has been withdrawn at the initiative of the Joint Intraday Allocation 
Operator may no longer claim status as a Participant at a later date. 



(c) Withdrawal of Entitlement by the Participant 



The Participant may request the withdrawal of Entitlement at any time, in order to terminate his 
participation in the IFB Rules.  



Any such request must be made by registered letter with acknowledgement of receipt in accordance 
with APPENDIX 3. 



The withdrawal of the Participant's Entitlement takes effect ten (10) Days after the Joint Intraday 
Allocation Operator receives Notification of the request for withdrawal by the Participant. 



If Entitlement is withdrawn at the Participant's request, that Participant may no longer take part in 
Intraday Allocations.  



The Participant may not claim any compensation for the application of the present clause.  



However, if the Participant considers that the Joint Intraday Allocation Operator has not fulfilled one or 
more of his essential contractual obligations and wishes to withdraw his Entitlement: 



- he gives the Joint Intraday Allocation Operator official notice, by Notification sent by registered 
letter with acknowledgement of receipt, to comply with his essential contractual obligations;  



- if there is no response to this notice within ten (10) days, the Participant may request the 
withdrawal of his Entitlement by Notification by registered letter with acknowledgement of 
receipt with immediate effect upon its receipt by the Joint Intraday Allocation Operator. This 
Notification will specify the reasons for the withdrawal request.  



If it is shown that the Joint Intraday Allocation Operator has breached his essential contractual 
obligations, Entitlement is withdrawn. 



In either of these cases where Entitlement is withdrawn at the Participant's initiative, the IFB 
Participation Agreement is automatically terminated. 



The Participant whose Entitlement has been withdrawn at his own initiative and under the terms of the 
present Article, may once more claim Participant status by following the IFB Rules procedure. 



Section IV. General provisions 



Article 4.01 Notifications 



All Notifications made under the IFB Rules must be sent to the address specified in the IFB 
Participation Agreement or to any other address specified by one Party to the other Party. All 
Notifications shall be made by registered letter with acknowledgement of receipt or, if no specific form 
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is required by the IFB Rules, by any other means that enables the date of receipt of the Notification by 
the receiving Party to be certified.  



Article 4.02 Liability  



Each Party is liable only for any direct and certain loss to the other Party. 



Except in case of Gross Negligence, the TSOs and the Joint Intraday Allocation Operator may not be 
held liable, individually or jointly, for damage exceeding the total amount of 100,000 Euros per claim 
(per incident or related incidents).  



Any Party who believes he has suffered damage shall inform the other by Notification within ten (10) 
Days following its occurrence. 



No indemnification will be due unless the Party proves specifically that the damage suffered, resulted 
directly from a breach and that the Party took reasonable steps to mitigate the damages suffered.  



Neither the TSOs nor the Joint Intraday Allocation Operator are responsible for the timely arrival of the 
Intraday Capacity Request, for a Gate cancellation, or if the Joint Intraday Allocation Operator is 
unable to contact the Participants via the channels foreseen in accordance with the IFB Rules. 



Article 4.03 Transfer of rights and obligations 



Neither Party may transfer, in any way, any of the rights and obligations arising from the IFB 
Participation Agreement without prior written consent from the other Party.  



In the event of a change in the Participant's legal status, such as a merger or a takeover or a change 
in the company name, the Participant shall Notify the Joint Intraday Allocation Operator of the change 
by sending a registered letter with acknowledgement of receipt, as soon as possible, and in any case 
at least fifteen (15) Days before the date on which the change takes effect. 



Article 4.04 Intellectual property 



The signature of an IFB Participation Agreement does not confer any rights to patents, knowledge or 
any other form of intellectual property concerning information or tools made available or sent by one 
Party to the other under the terms of the IFB Rules. 



Article 4.05 Confidentiality 



In compliance with the statutory and regulatory provisions applicable in both France and Belgium, the 
IFB Participation Agreement and any other information exchanged relative to its preparation and 
application, are confidential. 



Moreover, each Party will determine by all means available any other information of any type or on 
any support, which it considers confidential, without prejudice to application of the Articles of the 
present IFB Rules concerning publications which are made by the TSOs and/or the Joint Intraday 
Allocation Operator.  



Without prejudice to the above-mentioned regulatory and legal provisions, the Party which receives 
confidential information may use such information solely for the performance of the IFB Participation 
Agreement. Confidential information may only be disclosed to third parties with the prior and express 
consent of the other Party, and on the strict condition that said third parties adopt the same 
confidentiality commitments as those laid down in the present Article.  



These stipulations do not affect: 



- the obligations to communicate to any administrative, legal or ministerial authority that requests 
such communication in relation to the exercise of his missions;  



- the exchange of information between the TSOs and/or the Joint Intraday Allocation Operator for 
the purpose of accomplishing their missions or in relation to the contracts and/or rules with the 
foreign transmission system operators; 



- the transmission by the TSOs and/or the Joint Intraday Allocation Operator of information to 
subcontractors, consultants, advisers (legal, technical or others), so long as they are not 
producers, suppliers, intermediaries or companies linked or associated therewith and operating 
in the electricity market; 



- the communication of information essential for technical or safety reasons,  



so long as, in each of these hypotheses, the recipient of the information observes the same 
undertakings of confidentiality as those set out in the present Article.  



Moreover, the obligations arising from the present Article are not applicable: 
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- If the Party which receives the information can prove that at the time of disclosure, the said 
information was already publicly available; 



- if the receiving Party provides proof that, since the time of disclosure, the said information has 
been legally received from a third party or has become publicly available; 



- to confidential information communicated, in accordance with the legal and regulatory 
provisions, in an incorporated form from which no item of information specific to a market player 
can be deduced;  



- to information whose publication is explicitly provided for by the present IFB Rules. 



Each Party undertakes to take all the measures necessary to ensure compliance with the present 
obligation to confidentiality by his staff.  



Each Party shall Notify the other Party without delay of any violation of the obligations arising from the 
present Article. 



The Parties undertake to comply with the present confidentiality obligation throughout the Entitlement 
period and for a period of five (5) years after Entitlement is withdrawn, for whatever reason. 



Article 4.06 Force Majeure 



"Force Majeure" means any not foreseeable event or situation beyond the reasonable control of the 
Parties, and not due to a fault of such Parties which cannot reasonably be avoided or overcome, and 
which makes it impossible for one of several Parties to fulfil temporarily or definitively, his or their 
obligations hereunder in accordance with the terms of the IFB Rules. 



The Party which invokes a Force Majeure event, shall send the other Party Notification describing the 
nature of the Event of Force Majeure and its probable duration.  



The obligations of Parties subject to a Force Majeure event, with the exception of confidentiality 
obligations defined in Article 4.05, shall be suspended from the date of receipt of the aforementioned 
Notification. 



The Parties can in no circumstances be held responsible or held liable to pay any compensation for 
damage suffered, due to the non-performance or faulty performance of all or part of their obligations, 
where such non-performance or faulty performance is due to an event of Force Majeure. 



The Party which invokes a Force Majeure Event, shall make every possible effort to limit the 
consequences and duration of the event. 



If a Force Majeure event lasts for more than thirty (30) Days, the Joint Intraday Allocation Operator 
may suspend the Participant's Entitlement and/or the Participant may request withdrawal of his 
Entitlement, if the Force Majeure event affects the Parties’ essential obligations under the present IFB 
Rules. Any such suspension or request for withdrawal of Entitlement shall be Notified to the other 
Party by registered letter with acknowledgement. The withdrawal or suspension of Entitlement will take 
effect on the date of reception of the said Notification. 



The withdrawal of Entitlement on grounds of Force Majeure automatically terminates the IFB 
Participation Agreement.   



Article 4.07 Applicable law and language  



The IFB Rules are governed by French law. 



Notwithstanding any translations that may be made, whether signed or not, the sole applicable 
language for questions of interpretation or performance of the IFB Rules is French. 



Article 4.08 Settlement of disputes 



In the event of a dispute regarding the interpretation or performance of the IFB Rules, the Parties 
undertake to meet to look for an amicable solution. 



To this end, the requesting Party shall send Notification to the other Party by registered letter with 
acknowledgement of receipt, indicating: 



- The IFB Participation Agreement reference; and 



- The reason for the dispute; and 



- A proposal for a future meeting with a view to settling the dispute amicably. 



If no agreement is reached or no response received within a period of thirty (30) Days from the date of 
the aforementioned Notification, either Party may refer the matter to the Commercial Court in whose 
jurisdiction the Joint Intraday Allocation Operator is domiciled. 
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Nothing in this Article shall preclude the Parties from applying for injunctive relief in summary 
proceedings ("procédure en référé") before the Commercial Court in whose jurisdiction the Joint 
Intraday Allocation Operator is domiciled. 



Article 4.09 IFB Rules amendment procedure 



The IFB Rules may be amended jointly, entirely or by Chapter, by the TSOs with the aim of clarifying 
them or supplementing them. 



Moreover, the IFB Rules are subject to legal and technical conditions at the time of their creation. 



In the event of a material change in these conditions, particularly following legal requirements, 
government action or rules imposed by regulatory authorities, the IFB Rules will be amended as 
appropriate. 



The TSOs communicate to their Participants any draft amendment to the Rules, and where necessary, 
each of the TSOs indicates whether an additional process of information of the market actors must be 
envisaged in its country. 



The amended IFB Rules will take effect after approval by CRE and CREG, the respective French and 
Belgian regulatory authorities, and after publication on the Website of the Joint Intraday Allocation 
Operator and of the TSOs where applicable. 



Amendments to the IFB Rules shall not affect the validity of the Participation Agreement signed by the 
Participant for participation in the IFB Rules. This Agreement continues to apply and entails 
acceptance of the amendments made to the IFB Rules, without prejudice to the Participant's right to 
request the withdrawal of his Entitlement as per Article 3.04(c). 



 



CHAPTER 2: INTRADAY ALLOCATIONS  



Section V. Intraday Allocations process 



Article 5.01 Intraday Allocations process 



The Joint Intraday Allocation Operator publishes the Available Capacity for a given Gate on his 
Website.  



Requests for Intraday Capacity are Notified to the Joint Intraday Allocation Operator: 



- from 14:00 on D-1 for the first Gate and, for the other Gates, after the Gate preceding the Gate 
concerned; and 



- before the Gate concerned.  



 



The twelve (12) Gates are: 



 



Gate (G) Deadline for the 
sending of Intraday 
Access 
Authorisations by 
JAO 



(G+30mins) 



For information: 
Deadline for the 
receiving of 
Nominations by 
TSOs 



(G+1hr) 



For information: 
Deadline for the 
sending of 
Nomination 
confirmations by 
TSOs  



(G+1hr45mins) 



Delivery Period 



D-1 21:00 D-1 21:30 D-1 22:00 D-1 22:45 00:00 – 24:00 



D-1 23:00 D-1 23:30 00:00 00:45 01:00 – 24:00 



01:00 01:30 02:00 02:45 03:00 – 24:00 



03:00 03:30 04:00  04:45 05:00 - 24:00 



05:00 05:30 06:00  06:45 07:00 - 24:00 



07:00   07:30 08:00 08:45  09:00 - 24:00 



09:00  09:30 10:00 10:45 11:00 - 24:00 











 15/21 



11:00  11:30 12:00  12:45  13:00 - 24:00 



13:00  13:30 14:00 14:45 15:00 - 24:00 



15:00  15:30 16:00  16:45  17:00 - 24:00 



17:00  17:30 18:00 18:45 19:00 – 24:00 



19:00  19:30 20:00  20:45  21:00 - 24:00 



 



On the Day when winter time changes to summer time, the 01:00 Gate is cancelled. 



Article 5.02 Submitting an Intraday Capacity Request 



(a) Format of an Intraday Capacity Request 



An Intraday Capacity Request concerns all of the Hourly Periods of the Delivery Period corresponding 
to the Gate. The volume of Capacity requested by may vary from one Hourly Period to another. 



An Intraday Capacity Request must be submitted within the deadlines specified in Article 5.01, and 
according to the format and mode of transmission defined in the IS Rules. If these conditions are not 
met, the Participant's Intraday Capacity Request is not taken into account.  



The Participant may modify his Intraday Capacity Request by Notifying the Joint Intraday Allocation 
Operator of a new valid Intraday Capacity Request that cancels and replaces the preceding one. This 
new Intraday Capacity Request becomes the active Intraday Capacity Request.  



The Intraday Capacity Request taken into account by the Joint Intraday Allocation Operator for a given 
Gate is the last valid Intraday Capacity Request received before the Gate. 



(b) Mandate for submitting Intraday Capacity Requests 



If the Participant wishes to appoint another Participant (proxy) to submit Intraday Capacity Requests 
on his behalf, he must satisfy the conditions set down in Appendix 9 to the I/E Rules. The Nomination 
mandate described in Article 6.3.1 of the I/E Rules results in a mandate for the submission of an 
Intraday Capacity Request. 



(c) Limitation 



A Participant may have a maximum of one active Intraday Capacity Request per Gate and per 
direction on the Interconnection.  



Requests for Intraday Capacity must be expressed in whole MWs. 



Article 5.03  Downgraded Mode for Intraday Allocations and Gate 
cancellation  



(a) Scheduled unavailability 



Certain maintenance operations may result in the TSOs' Information System or Nomination systems 
becoming temporarily unavailable on an intraday basis. These scheduled unavailabilities may result in 
the cancellation of one or more Gates. The cancellation of these Gates will not give rise to any 
compensation. 



The Joint Intraday Allocation Operator will make every effort to minimise the disturbance caused to 
Participants.  



If the scheduled unavailability results in the cancellation of one or more Gates, the Joint Intraday 
Allocation Operator will give the Participant reasonable prior notice. 



(b) Unscheduled unavailability 



In the event of unscheduled unavailability or of technical difficulties in the functioning of the 
Information System, the Joint Intraday Allocation Operator undertakes: 



- to inform the Participant as soon as possible; 



- to Notify the Participant, by electronic message or by fax, of the time when the switch to 
Downgraded Mode for Intraday Allocations will begin, as well as the procedure to follow for 
Nominating Intraday Capacity Requests; 
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- to Notify the Participant of the time when Downgraded Mode for Intraday Allocations will end 
and, where appropriate, the time when the Participant may once again submit Intraday Capacity 
Requests for the next available Gate. 



As a last resort, any unscheduled unavailability of the TSOs' Information System or Nomination 
systems may result in the cancellation of one or more Gates. The cancellation of these Gates will not 
give rise to any compensation. 



The Joint Intraday Allocation Operator will ensure that periods of unscheduled unavailability of the 
Information System do not exceed sixty (60) Hours per calendar year. 



The Joint Intraday Allocation Operator may under no circumstances be held liable if he is unable to 
contact the Participants through the means of communication mentioned above. 



Section VI. Determining Allocated Capacities 



Article 6.01 Method of determining Allocated Capacities 



If the sum of the Intraday Capacity Requests Notified for a particular Gate exceeds the Available 
Capacity for that Gate, the attributions will be made in proportion to the number of Participants at that 
Gate and to the Intraday Capacity Request, according to an iterative algorithm giving preference to 
smaller Intraday Capacity Requests as presented below. 



For each direction on the France-Belgium Interconnection and for each Hourly Period, the algorithm 
for calculating the intraday Allocated Capacities comprises the following elements: 



C
0
 defined as the Available Capacity for the given Gate; 



C
n defined as the Available Capacity not yet attributed at the end of iteration n; 



Di
0
 defined as the volume of the Intraday Capacity Request i; 



Di
n defined as the volume of the Intraday Capacity Request i not yet met at the end of iteration 



n; 



N
0
 defined as the number of Requests for Intraday Capacity entered for the given Gate; 



N
n defined as the number of Requests for Intraday Capacity for which Din is not zero; 



Vi
n
 defined as the Capacity attributed to the Intraday Capacity Request i at the end of iteration n 



with V
i0 = - for each Intraday Capacity Request i; 



Σi signifying “sum for any i ”. 



 



The iterative algorithm for round n, n beginning at 1, is as follows: 



1. X
n
 is defined as the whole part of the ratio Cn-1 to Nn-1; 



2. For any Intraday Capacity Request i, Vi
n = min(Xn ; Di



n-1) and  Di
n = Di



n-1-Vi
n; 



3. C
n = Cn-1 – Σi(Vi



n
); 



4. If Cn is less than Nn
, then the calculation is terminated, otherwise n is increased by one (1) 



and the iterative algorithm starts from the beginning again. 



Capacity Allocated to the Intraday Capacity i is equal to the sum of Vi
n
 for all of n. This may be equal 



to or lower than the Intraday Capacity Request, or even zero. 



Any Allocation of Capacity less than the Intraday Capacity Request shall not give entitlement to 
compensation.  



Because of rounding, this iterative algorithm may lead to the attribution of slightly less Capacity 
(maximum N0 MW) than the Available Capacity for the Gate concerned (C0). In this case, the 
remaining Capacity is not Allocated at the Gate concerned.  



Section VII. Rules on the use of Capacity 



Article 7.01 Intraday Access Authorisation 



As soon as possible after the Gate and no later than thirty (30) minutes after the Gate, the Joint 
Intraday Allocation Operator Notifies an Intraday Access Authorisation to the Participant, stating the 
Allocated Capacities by Hourly Period for the Intraday Allocation. These Allocated Capacities may be 
less than or equal to the Intraday Capacity Requests, or even zero. 
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Article 7.02 Use of Intraday Access Authorisations. 



(a) Nomination 



Following Intraday Allocations, Nomination Agents must Nominate their Exchange Programmes in 
accordance with the Nomination rules described in: 



- the I/E Rules for Nominations with RTE; and 



- the ARP Contract for Nominations with ELIA. 



These Exchange Programmes must, in particular, comply with the Intraday Access Authorisation 
referred to in Article 7.01. 



(b) Use it or lose it 



The Participant loses the benefit of intraday Capacities for which an Exchange Programme has not 
been Nominated in accordance with paragraph (a), with no financial compensation. 



Article 7.03 Access to the Information System 



To Notify Intraday Capacity Requests and to receive Intraday Access Authorisations, the Participant 
accesses the Information System and uses the applications made available in accordance with the 
conditions defined by the Joint Intraday Allocation Operator in the IS Rules.  



A list of Information System applications is provided in APPENDIX 2. 



The Participant will designate in the "Participant's Representatives Identification Sheet", of which a 
specimen is supplied in the IS Rules, all persons authorised to act in his name and on his behalf in 
each application to which he has access. 
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APPENDIX 1 Participation Agreement for the Capacity Allocation Rules for the 
France-Belgium Interconnection (IFB Rules) 



 



PARTICIPATION AGREEMENT N° ________________________1 



 
FOR 



XXX, a company [give company form], with capital of ____ €, having its registered offices at 
_________________[give full address], registered under the number ___________[Trade and 
Business Register n° and Town] and with the intra-community VAT n°  _______________ represented 
by __________________________ acting in the capacity of _____________________________, 



Hereafter referred to as "Participant", 



 



 



ARTICLE 1. Definitions 



All the words or groups of words used in the present Participation Agreement whose first letter is a 
capital letter have the meaning that has been given to them in the IFB Rules, as published on the 
Website of the Joint Intraday Allocation Operator. 



 



ARTICLE 2. Object 



By signing this Participation Agreement, the Participant declares that he is aware of and agrees to 
abide by the IFB Rules. 



 



ARTICLE 3. Network access 



Under the terms of the IFB Rules, the Participant declares that he has signed: 



- a Participation Agreement for the I/E Rules, needed to conduct imports or exports to or from the 
French Power System and to gain access to the necessary transactions with RTE; 



- an ARP Contract with ELIA, needed to conduct imports or exports to or from the Belgian Power 
System. 



 



ARTICLE 4. Access to the Information System  



By signing this Participation Agreement, the Participant acknowledges that he has read and 
understood the IS Rules and undertakes to abide by them. 



 



ARTICLE 5. Participant's contact details 



EIC CODE:  



 



 



All correspondence 



Contacts:  



Address:  



Tel.:  



Fax:  



Email:  



                                                     



1 Completed by the Joint Intraday Allocation Operator upon confirmation of Entitlement 
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ARTICLE 6. Contact details of the Joint Intraday Allocation Operator 



 



All correspondence 



Contact:   



Address: RTE – CNES 
Service Relations Clientèle 
Bâtiment La Rotonde 
204, boulevard Anatole France 
93206 Saint Denis Cedex 06 
FRANCE 



Tel.:  



Fax: (33) 141 667 265 



Email:  



 



Intraday Allocations 



Contact: Grid and Interconnection Operations Service (RTE National 
Control Centre) 



Tel.: (33) 141 66 70 90 



Fax: (33) 141 66 70 70 



 



 



ARTICLE 7. Changes to information 



The Participant undertakes to Notify the Joint Intraday Allocation Operator of any changes in the 
information provided by the Participant in the present Participation Agreement, no later than seven (7) 
Days before such changes take effect. 



 



ARTICLE 8. Effective date  



The present Participation Agreement will be effective as from _____________________2 



The Participation Agreement will expire in accordance with the IFB Rules. 



 



For the Participant: For the Joint Intraday Allocation Operator: 



 



Name and capacity of the legal representative: 



________________________________ 



Name and capacity of the legal representative: 



_________________________________ 



  



Date:___________________________ Date:____________________________ 



Signature: 



________________________________ 



Signature: 



_________________________________ 



                                                     
2 Completed by the Joint Intraday Allocation Operator upon confirmation of Entitlement  
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APPENDIX 2 List of the Joint Intraday Allocation Operator 's applications used to 
execute the IFB Rules 



"TRANSIT INFRA" Application: management of Intraday Allocations. 
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APPENDIX 3 Request for withdrawal of Entitlement on the France-Belgium 
Interconnection 



Number of pages: 1+ 



If you do not receive all the pages, let us 
know immediately. 



 



EXPÉDITEUR/FROM:  DESTINATAIRE/TO: 



SOCIETE/COMPANY NAME:  ATTN: 



  CNES 



ADRESSE / ADRESS:   



  FAX: 



TÉLÉPHONE/PHONE: 



 



FAX: 



 



PARTICIPATION AGREEMENT N°: 



 



 



Under the terms of the IFB Rules,  _____________ wishes to withdraw his Entitlement on the France-
Belgium Interconnection.  



 



Name and capacity of signatory: 



_______________________________ 



Signature: 



 



_______________________________ 
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Modèle_de_Contrat_FSP_GRD_20201001_CRM_ToE_DAID_draft.docx
DRAFT



Contrat 

entre 

le GRD et le FSP

dans le cadre de 

la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution 





		Entre:

		Nom FSP



		

		Siège social: XXX



		

		Numéro d’entreprise: XXX



		

		Numéro TVA: XXX



		

		Représenté par XXX



		

		ci-après dénommé “le FSP” 



		

		D’une part



		

		



		Et

		Nom GRD 



		

		Siège social: XXX



		

		Numéro d’entreprise: XXX



		

		Numéro TVA: XXX



		

		Représenté par XXX et XXX, mandataires 



		

		et agissant au nom et pour compte des gestionnaires de réseau : XXX, XXX

Liste à inclure (+ codes EAN/GLN)



ci-après dénommé “le GRD”, 



D’autre part 









et tous deux également dénommés ci-après, séparément « Partie » ou conjointement « Parties ».








Considérant 





qu’un nombre croissant d’utilisateurs du réseau souhaitent pouvoir valoriser leur flexibilité sur les marchés d’électricité ;



que le GRD, en tant que facilitateur de marché et gestionnaire de données, entend favoriser le développement de la flexibilité des URD raccordés à son réseau ;



qu’un nouveau rôle de marché a émergé, celui de Prestataire de service de flexibilité, visant à faciliter la valorisation de la flexibilité des utilisateurs de réseau auprès des Demandeurs de flexibilité ;



1) que l’activation simultanée de flexibilité chez plusieurs URD est susceptible, dans certains cas, de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution ;



2) que, au vu des éléments qui précèdent, un contrat FSP-GRD s’avère nécessaire pour fixer entre autres : 

· les conditions de participation des Points de livraison de service de flexibilité aux différents Services de flexibilité ;

· l’information que le FSP doit mettre à disposition du GRD pour lui permettre d’analyser l’impact de la flexibilité sur son réseau et de calculer les volumes flexibles ; 

· les modalités pratiques pour constituer et modifier la liste des points que le FSP peut activer;

· les rôles respectifs des Parties pour ce qui concerne les activations de flexibilité, la gestion des données de comptage et le calcul des volumes flexibles ;

· les conditions auxquelles le GRD peut transmettre les données de comptage au FSP;

· les responsabilités respectives des Parties.



que ces différents éléments font l’objet du présent contrat, pour les Services de flexibilité repris en annexe ;



que cette liste de Services de flexibilité est susceptible d’évoluer régulièrement à l’avenir, sous la forme d’annexes au  présent contrat ;



que le présent contrat a été soumis aux régulateurs régionaux belges du marché de l’énergie via Synergrid ; que ces derniers l’ont approuvé le 21 août 2020 par la CWaPE, le 1 septembre 2020 par le VREG et le 2 septembre par Brugel;  







Il a été convenu ce qui suit: 




Article 1	Objet du contrat - Définitions

Objet du contrat 

Le présent contrat définit les droits et obligations particuliers réciproques du GRD et du FSP, en ce qui concerne l’utilisation par le FSP de la flexibilité d’utilisateurs de réseau raccordés au réseau de distribution opéré par le GRD, dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité comme spécifiés dans le catalogue des services dans l’Annexe 1.  



Les Parties reconnaissent que le présent contrat, qui a été approuvé par le régulateur régional compétent, est intégralement soumis au RTDE d’application et ses éventuels changements futurs. 



Les clauses contractuelles liant le FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du présent contrat. En cas d’incompatibilité, le GRD peut inviter le FSP à ce que le contrat URD-FSP soit régularisé au regard du présent contrat. À défaut de régularisation dans un délai raisonnable, le GRD se réserve le droit de suspendre le présent contrat selon les modalités prévues à l’article 11.



Le présent contrat n’affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus MIG (Message Implementation Guide), d’allocation, de réconciliation et de settlement du marché de l’énergie, en ce compris les tâches du GRD relatives à la mise à disposition des données de comptage validées aux parties prévues dans la règlementation.



Définitions 

Dans le cadre du présent contrat, les définitions suivantes sont d’application :



(1) Un Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) est un élément, lié à un point de raccordement, qui peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est matérialisé par le point de mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou de l’activation de la flexibilité dans le cadre des Services de flexibilité visés par le présent contrat. 



(2) [bookmark: _Hlk30506692]Service de flexibilité : la liste des Services de flexibilité pour lesquels le présent contrat est d'application est reprise dans le catalogue des services (annexe 1).



(3) Demandeur de flexibilité (FRP) : acteur de marché ayant conclu un accord avec un ou plusieurs Prestataires de service de flexibilité en vue de la livraison d'un Service de flexibilité.



(4) Prestataire de service de flexibilité (FSP) : acteur de marché délivrant un ou des Services de flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP, Partie au présent contrat, est un Prestataire de service de flexibilité.



(5) Pool : ensemble des Points de livraison de service de flexibilité qui peuvent être activés par le FSP dans le cadre des Services de flexibilité.  Pour chaque Point de livraison de service de flexibilité faisant partie du Pool, celui-ci reprend toutes les informations administratives et techniques nécessaires en vue de l’exécution correcte du présent contrat (telles que : EAN, adresse, localisation du point de mesure, Services de flexibilité concernés, contraintes, moyens de flexibilité, modalités de mesure et de comptage,…). 



[bookmark: _Hlk30954919]Abréviations

Dans le cadre du présent contrat, les abréviations suivantes sont d’application :



(1) URD: Utilisateur du réseau de distribution  

(2) FRP: Demandeur de flexibilité (Flexibility Requesting Party)

(3) SDP – F: Point de livraison de service de flexibilité (Service Delivery Point of Flexibility)

(4) RTDE: Règlement Technique de Distribution d’Electricité 

Article 2	Liste des annexes

Toutes les annexes jointes à ce contrat font partie intégrante du présent contrat.



		Catalogue des services

		Annexe 1



		Formulaire de demande d’identifiant pour un nouveau SDP-F

		Annexe 2



		Pool 

		Annexe 3



		Personnes de contact

		Annexe 4





Article 3	Licence pour la livraison de Services de flexibilité 

Pour autant que la législation régionale applicable l’impose, le FSP doit disposer d’une licence pour la livraison de Services de flexibilité et ce, pour au moins la durée de validité du présent contrat. 

Le cas échéant, par la signature du présent contrat, le FSP confirme disposer d’une licence valable.  



Le FSP s’engage à informer le GRD sans délai s’il ne dispose plus d’une telle licence.

Article 4	Conditions pour la participation des Points de livraison de services de flexibilité 

4.1.     Conditions d’application pour tous les Services de flexibilité



Chaque Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) doit satisfaire aux conditions suivantes :



a) Le point d’accès lié au SDP-F est couvert par un contrat d’accès valable entre un détenteur d’accès (l’URD ou le fournisseur de l’URD) et le GRD. 



b) Si le point de raccordement lié au SDP-F est connecté au réseau de distribution haute tension, il est couvert par un contrat de raccordement valable, conclu avec le GRD.



c) Les installations de l’URD sont conformes à la règlementation technique en vigueur (RTDE, Règlement Général sur les Installations Electriques).



d) Un SDP-F ne peut être repris dans le Pool que d’un seul Prestataire de service de flexibilité, pour les Services de flexibilité repris en Annexe 1.



e) [bookmark: _Hlk33173139]Si le FSP dispose de plusieurs SDP-F liés à un même point de raccordement, tous ces SDP-F doivent se situer en tête de l’installation ou sur des circuits électriques distincts. Sauf exception éventuelle mentionnée dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E), il n’est pas autorisé d’avoir un SDP-F en tête de l’installation et un autre SDP-F sur un circuit particulier de cette installation.



f) Si plusieurs Prestataires de service de flexibilité sont présents sur une installation électrique liée à un même point de raccordement, les SDP-F de chacun de ces Prestataires de service de flexibilité doivent se situer sur des circuits électriques distincts. Aucun SDP-F ne peut se situer en tête de l’installation.



4.2.     Conditions spécifiques à chaque Service de flexibilité



Pour pouvoir participer à un Service de flexibilité particulier, le SDP-F doit satisfaire aux conditions spécifiques à ce Service de Flexibilité.  Celles-ci sont indiquées dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne D). 

Article 5	Procédure de constitution et de modification du Pool 

5.1.    Généralités 

Le FSP reconnaît explicitement que le fait de mettre un SDP-F dans son Pool l’engage à avoir au moins conclu avec l’URD concerné un contrat de flexibilité compatible avec le contrat de raccordement et avec la qualification du point de raccordement concerné délivrée par le GRD.



Cette disposition est temporaire, elle viendra à échéance le jour où une règlementation de plus haut niveau entrera en vigueur. 

 

[bookmark: _Hlk28961939]En outre, si le FSP veut utiliser un même SDP–F pour plusieurs Services de flexibilité, il lui revient de s’assurer que les Termes et conditions de ces Services de flexibilité (voir Annexe 1, colonne C) permettent une telle combinaison. Le GRD n’effectue pas ce contrôle.

5.2.    Constitution du Pool et modification de celui-ci à la demande du FSP

Lors de la signature du présent contrat, le Pool ne contient initialement aucun SDP-F. Constituer le Pool une première fois revient à modifier la composition de ce Pool en y ajoutant un ou plusieurs SDP-F.  

Avant d’ajouter un SDP-F dans le Pool, le FSP doit demander au GRD d’attribuer un identifiant (EAN) au moyen du formulaire repris en Annexe 2.



Une fois par mois, la composition du Pool peut être modifiée, en ajoutant, en modifiant ou en retirant un ou plusieurs SDP-F. Pour ce faire, le FSP communique au GRD, au plus tard 5 jours ouvrables avant la fin du mois, la liste des SDP-F dont il souhaite pouvoir activer la flexibilité au cours du mois suivant, selon le format de l’annexe 3.  Cette communication est réalisée via email à l’adresse reprise en annexe 4 (Personnes de contact). 

Le GRD s’engage à transmettre au FSP, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de ce mail, une mise à jour du Pool.  Cette mise à jour prend effet le premier jour du mois suivant.  Pendant ce délai de 5 jours ouvrables, le GRD vérifiera, pour chaque SDP-F que le FSP souhaite modifier ou ajouter à son Pool, qu’il respecte les conditions stipulées à l’article 4 du présent contrat.



Le GRD peut refuser la demande si une des conditions n’est pas remplie.



Si le FSP souhaite ajouter à son Pool un SDP-F qui est déjà repris dans le pool d’un autre Prestataire de service de flexibilité, le GRD informera ce dernier en retirant ce SDP-F de son pool. 

Dans ce cadre, le GRD se réserve le droit de demander au FSP une attestation de l’URD pour le SDP-F concerné.

5.3.    Modification du Pool à la demande ou à l’initiative du GRD 

5.3.1.  Retrait immédiat d’un SDP-F d’un Pool



Le GRD peut retirer immédiatement et temporairement du Pool le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement si les conditions reprises aux articles 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) et 4.1.d), énoncées à l’article 4, ne sont plus remplies.



Le GRD informera le FSP du retrait immédiat du (des) SDP-F du Pool via une modification de l’annexe 3, et il motivera sa décision, en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile. Le FSP pourra à nouveau ajouter le(s) SDP-F retiré(s) dès que toutes les conditions stipulées à l’article 4 sont à nouveau remplies.



5.3.2.   Autre retrait d’un SDP-F d’un Pool



Lorsque le GRD soupçonne que le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement ne rempli(t)(ssent) plus les conditions énoncées aux articles 4.1.e) et 4.1.f) ou à l’article 4.2, il en informe le FSP. Le FSP dispose de 5 jours ouvrables pour fournir une réponse à partir du jour de la réception du message du GRD. Si le FSP n’a pas envoyé de réponse dans les 5 jours ouvrables, ou si la réponse du FSP n’est pas suffisante pour le GRD pour réfuter le soupçon, alors le GRD peut temporairement retirer du Pool le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement si les conditions de l’article 4.1.e) et 4.1.f) ou de l’article 4.2 ne sont plus remplies.  



Le GRD informera le FSP du retrait du (des) SDP-F du Pool par le biais d’une modification de l’annexe 3, et donnera à nouveau une motivation à sa décision ; en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile. Le FSP peut à nouveau ajouter le(s) SDP-F supprimé(s) dès que toutes les conditions énoncées à l’article 4 sont à nouveau remplies.



Le GRD peut en outre retirer un SDP-F du Pool du FSP si un autre Prestataire de service de flexibilité fait une demande de rajout de ce SDP-F à son propre Pool. Dans ce contexte, le GRD se réserve le droit de demander au FSP une attestation d’exclusivité de l’URD pour le SDP-F en question.



5.3.3.   Limitations sur demande du GRD



Le GRD peut selon le cadre légal en vigueur limiter temporairement la livraison de flexibilité via un ou plusieurs SDP-F, si cette livraison est susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité.    

Selon le cadre légal en vigueur, le GRD applique les critères techniques à respecter pour considérer que la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité est mise en danger.    



Le GRD informera le FSP de cette limitation via une modification de l’annexe 3, et il motivera sa décision, en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile. 



5.3.4.   Litige 



En cas de désaccord avec une des décisions mentionnées ci-dessus du GRD, le FSP peut lui demander de reconsidérer ces décisions. Cette réévaluation est motivée et notifiée du FSP en temps utile. En outre, le FSP ou l’URD ont toujours la possibilité de contester les décisions du GRD auprès du médiateur régional compétent ou des services de règlement des litiges.

Article 6	Activation de la flexibilité

Le FSP s’engage à n’activer la flexibilité que des SDP-F faisant partie de son Pool et de respecter les limites et contraintes reprises dans l’annexe 3. Le FSP s’engage à n’utiliser que les moyens de flexibilité associés repris en annexe 3. 



Le GRD n’est nullement impliqué dans la communication entre le FSP et l’URD visant à activer la flexibilité.

[bookmark: _Hlk28962176]

Lors de chaque activation de la flexibilité dans le cadre du présent contrat, le FSP s’engage à le communiquer au GRD au plus tard le premier jour ouvrable après l’activation suivant les modalités précisées dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E). En outre, le FSP et le GRD collaboreront en vue de réduire le temps nécessaire à la transmission de ces informations.  

Article 7 	Mesure, calcul et communication des volumes de flexibilité 

Cet article est d’application sur tous les Services de flexibilité, sauf si le GRD n’est pas impliqué dans la mesure, le calcul et la communication au FRP des données de flexibilité. Le cas échéant, ceci est précisé dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E).  



Le GRD est responsable pour le calcul des volumes de flexibilité (à disposition et/ou activés) de chaque SDP-F raccordé sur son réseau et leur communication au FRP (sous forme agrégée ou non, selon les processus de marché en vigueur). Les données de mesure et/ou de comptage utilisées à cette fin proviennent du ou des dispositif(s) de mesure et/ou de comptage mentionné(s) dans le Pool pour chaque SDP-F séparément. En cas d’utilisation d’un dispositif privé pour la mesure, le comptage ou la communication de ces données au GRD, le FSP veille au bon fonctionnement de ce dispositif. 



Si le calcul des volumes de flexibilité nécessite d’autres informations que les données de comptage, celles-ci sont précisées, par SDP-F et par Service de flexibilité, dans les champs ‘Informations pour le settlement’ du Pool (Annexe 3). Le FSP est responsable de leur exactitude et la mise à disposition lors de la mise à jour de l’Annexe 3 selon la procédure décrite à l’article 5.2. 



Le FSP peut disposer des données de comptage relatives aux SDP-F du Pool qui sont nécessaires pour l’exécution de ses tâches. À cette fin, il doit avoir préalablement transmis au GRD une preuve que l’URD concerné accepte que ces données soient communiquées au FSP. Cette preuve doit prendre la forme d’un mandat officiel de l’URD selon le modèle défini par le GRD. 

Le GRD vise la même disponibilité que celle déterminée dans le RTDE pour le marché de la fourniture. 



Si le FSP souhaite disposer d’autres données relatives aux SDP-F du Pool que celles prévues légalement, le FSP et le GRD concluent à cette fin un contrat d’accès aux données séparé. Ces données seront communiquées par e-mail ou toute autre manière de communication convenue entre le GRD et le FSP.  



Au cas où le SDP-F se trouve chez un URD dans un réseau fermé professionnel, raccordé au réseau de distribution, la mise en œuvre du présent article sera convenue entre le GRD et de gestionnaire du réseau fermé professionnel en question, en ligne avec le cadre réglementaire en vigueur.   

Article 8	Responsabilité



Les Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables, endéans la durée du présent contrat, pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter.



Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle d’une Partie, pour lesquels cette Partie est toujours entièrement responsable, les Parties sont seulement responsable l’une par rapport à l’autre pour tout dommage corporel ou matériel direct, consécutif à toute action prise ou requise ou omise de prendre par la Partie préjudiciable, et qui est la cause du dommage concerné ainsi que consécutif à toute violation des termes du présent contrat.



Cette responsabilité, aussi bien celle du GRD que celle du FSP, ne peut jamais conduire à un remboursement plus élevé que la réparation intégrale du préjudice réellement subi. Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle, la responsabilité est limitée à 2.000.000 EUR par sinistre et à 5.000.000 EUR par an pour l’ensemble des sinistres. Ce montant maximal ne couvre pas les dommages aux personnes.  



Les Parties se garantiront mutuellement contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages causés par la Partie concernée à ce tiers, dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

Sans préjudice à un régime d’indemnisation spécifique qui serait en vigueur au niveau régional, le FSP ne peut pas réclamer une indemnisation ou une décharge du GRD :   



· En cas d’un refus d’ajouter dans le Pool un SDP-F du FSP ou lors d’une modification du Pool à la demande du GRD selon la procédure décrite à l’article 5.



· Si l'URD subit une interruption suite à un dépassement de sa puissance de raccordement.



· Si une interruption planifiée qui a été communiquée à l’URD dans les délais légaux, empêche l’activation de la flexibilité chez cet URD. 



· Si une interruption non-planifiée empêche l’activation de la flexibilité chez un URD. 



· Si une situation de force majeure ou d’urgence – comme déterminée dans le RTDE, y compris l’activation par le GRT du plan de délestage en cas d’une pénurie d’énergie – empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.



· Si le GRD retire un SDP-F du Pool du FSP pour une des raisons reprises à l’article 5.3.  



· Si l’activation de la flexibilité sur le SDP-F concerné n’est pas possible parce que l’application flexible sur ce point d’accès n’est sous tension que pendant une partie du temps, parce que 

· cette application est raccordée sur le circuit exclusif de nuit de l’URD; 

· une logique de manœuvre est utilisée qui interrompt l’alimentation de l’application flexible pendant certaines périodes de temps ou périodes tarifaires. 



· En cas de suspension fondée du présent contrat pour violation de celui-ci par le FSP, à condition que la procédure décrite à l’article 11 ait été suivie.



· Suite à toute indemnisation ou pénalité en vertu du FSP en raison de ne pas avoir respecté les obligations contractuelles ou réglementaires par le FSP vis-à-vis du FRP autre que l’éventuelle indemnisation pour la limitation de la flexibilité tel que fixée dans le cadre légal. 



Le FSP garantit le GRD contre toute réclamation relative au non-respect de la confidentialité des données ou de la vie privée des utilisateurs du réseau concernés, sauf si le non-respect de la confidentialité des données est la conséquence d’une infraction du GRD aux dispositions de l’article 9 du présent contrat.  

Article 9	Confidentialité et protection des données à caractère personnel

Les dispositions du RTDE en matière de confidentialité, ainsi que, le cas échéant, de la règlementation en vigueur en matière de vie privée, s’appliquent à toutes les données et informations échangées entre Parties en exécution du présent contrat. 

Par extension, et dans l’attente d’une réglementation spécifique au marché de la flexibilité, les règles de confidentialité s’appliquant aux données des compteurs servant au fonctionnement du marché de l’énergie s’appliquent également aux données des éventuels compteurs privés utilisés dans le cadre du présent contrat. 



L’information que le FSP échange avec le GRD en exécution du présent contrat, ou qui est déjà en possession du GRD dans le cadre du présent contrat, doit être considérée comme de l’information confidentielle, à l’exception de l’information déjà publiquement disponible. Par exception à cette disposition, le GRD peut transmettre l’information concernée aux autorités compétentes ou à toute autre instance pouvant démontrer de son besoin et de son droit à en disposer.



En tout état de cause, les URD restent propriétaires de leurs données de comptage. Le GRD ne communique au FSP des données d’un URD individuel que si le FSP dispose d’une preuve que l’URD l’accepte.



Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, celles-ci se consulteront sur l'applicabilité, les conséquences et la mise en œuvre de la législation et des règlements applicables et notamment du « Règlement général sur la protection des données » européen – (EU) 2016/679 et sur les modalités de traitement. En aucun cas, les données à caractère personnel ne pourront être traitées sans la conclusion préalable par les Parties d'un accord comprenant, entre autres, les conditions et les mesures relatives à ce traitement et à la protection des données concernées, en tenant compte du ou des rôles respectifs de chaque Partie.

Article 10	Rétribution du GRD

Les coûts du GRD engendrés par l’exécution du présent contrat ne seront facturés au FSP que pour autant que l’imputation de ces coûts soit prévue dans les tarifs de distribution approuvés par le régulateur compétent.  



Article 11	Procédure pour non-respect des obligations contractuelles

Lorsqu’une des Parties constate que l’autre Partie (ci-après nommée ‘Partie fautive’) ne respecte pas une ou plusieurs clauses du présent contrat, les Parties se concertent en vue de remédier au plus vite au manquement constaté.  



Si la Partie fautive reste en défaut de remédier à ce manquement et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète, l’autre Partie a le droit de mettre la Partie fautive en demeure de respecter ses obligations et d’apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires.



Si la Partie fautive reste en défaut d’apporter cette preuve et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète à nouveau, l’autre Partie a le droit, sans préjudice des autres dispositions applicables relatives à la responsabilité découlant des contrats et des autres cas de suspension et/ou résiliation prévus par les lois et règlements en vigueur et/ou par le présent contrat, de suspendre le présent contrat tant que la Partie fautive n’a pas apporté la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires, Cette suspension est communiquée à la Partie fautive par simple courrier recommandé. Après que la Partie fautive a apporté la preuve requise, l’autre Partie met fin à la suspension du contrat dans les meilleurs délais, par courrier recommandé.  Si la Partie fautive n’apporte pas la preuve requise, l’autre Partie peut mettre fin au présent contrat, conformément aux dispositions de l’article 12.



Par dérogation à la procédure décrite ci-dessus, si le FSP ne dispose plus de la licence mentionnée à l’article 3, le présent contrat sera suspendu immédiatement. 

Article 12 	Durée du contrat – fin du contrat 



Le présent contrat prend effet le XXX pour une durée indéterminée, à moins que la règlementation régionale applicable n’en dispose autrement.



Le présent contrat et ses annexes remplacent et abrogent tout autre contrat ou accord antérieur ayant le même objet.



Le FSP peut mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée.  Le GRD peut mettre fin au présent contrat pour de justes motifs moyennant un préavis de 6 mois. 



Si, suite à des modifications du cadre réglementaire, en particulier du RTDE, le GRD se voit obligé de résilier le contrat, il proposera un nouveau contrat conforme à la réglementation en vigueur à ce moment. 



La date figurant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour le présent contrat. 







































































____________________________

Les Parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat dont elles reconnaissent avoir pris connaissance. 





Etabli en deux exemplaires. Chacune des Parties déclare avoir reçu un exemplaire.







Fait à __________, le ________







Pour le GRD,	  					Pour le FSP,
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Annexe 1

		Catalogue des services









		A

		B

		C

		D

		E



		Service de flexibilité

		FRP

		Termes et conditions du Service de flexibilité 



		Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité 

		Informations complémentaires



		Réserve de stabilisation de la fréquence (FCR)

		Elia Transmission Belgium

		Voir www.elia.be 

		Les conditions ci-après ne valent que dans la mesure où, selon la règlementation régionale applicable, le présent contrat est requis pour le Service de flexibilité FCR

·  Pour les SDP-F raccordés au réseau HT: avant d’introduire le SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, à la demande de l’URD, avoir délivré le document Customer Contract Check (CCC), dans lequel sont repris les éléments pertinents du contrat de raccordement. Le GRD fournit ce document dans un délai maximal de 15 jours ouvrables après la date de la demande.

· La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement. Pour les SDP-F raccordés en HT, il s’agit de la puissance de raccordement contractuelle.

		· Les SDP-F raccordés au réseau BT et ceux raccordés au réseau HT peuvent participer au Service de flexibilité FCR 

· Le GRD n’est pas impliqué dans le comptage de ce Service de flexibilité, ni dans la mise à disposition et l’envoi de données de comptage au FRP.

· Par dérogation à l’article 4.1, le SDP-F utilisé pour ce Service de flexibilité peut être situé sur un circuit particulier de l’installation, même si un autre SDP-F est situé en tête de l’installation. 

· Les activations de la flexibilité ne doivent pas être communiquées au GRD.








		A

		B

		C

		D

		E



		Service de flexibilité

		FRP

		Termes et conditions du Service de flexibilité



		Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité

		Informations complémentaires



		Réserve de restauration automatique de la fréquence (aFRR)

		Elia Transmission Belgium

		Voir www.elia.be 

		· Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. 

· Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire

· Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid.

· La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée.

· Le dispositif de mesure doit être conforme aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc sur place.

·  Il convient de placer et d’enregistrer un gateway conformément aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc sur place.



		· Les ‘business processes’, y compris la communication au GRD des activations de la flexibilité, sont expliqués dans le document C8/07 de Synergrid.








		A

		B

		C

		D

		E



		Service de flexibilité

		FRP

		Termes et conditions du Service de flexibilité



		Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité

		Informations complémentaires



		Réserve de restauration de la fréquence par activation manuelle (mFRR)

		Elia Transmission Belgium

		Voir www.elia.be 

		· Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. 

· Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire

· Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid.

· La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée.

· Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. 



		· Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD par e-mail ou toute autre forme de communication convenue entre le GRD et le FSP, indiquant les informations suivantes : 

· EAN

· Heure de début de l’activation

· Heure de fin de l’activation

· Puissance activée (si disponible)










		A

		B

		C

		D

		E



		Service de flexibilité

		FRP

		Termes et conditions du Service de flexibilité



		Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité

		Informations complémentaires



		Réserve Stratégique d’effacement (SDR)

		Elia Transmission Belgium

		Voir www.elia.be 

		· Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. 

· Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire

· Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid.

· La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée.

· Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. 



		· Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD par e-mail ou toute autre forme de communication convenue entre le GRD et le FSP, indiquant les informations suivantes : 

· EAN

· Heure de début de l’activation

· Heure de fin de l’activation

· Puissance activée (si disponible)












		A

		B

		C

		D

		E



		Service de flexibilité

		FRP

		Termes et conditions du Service de flexibilité



		Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité

		Informations complémentaires



		Mécanisme de rémunération de la capacité (CRM)

		Elia Transmission Belgium

		Voir www.elia.be 

		· Pour CRM, l’indication ‘activation’ dans le contrat doit être comprise comme la survenance d’une ‘AMT hour’ (Availability Monitoring Test ?)  

· Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP

· Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire

· Lors de la préqualification, au minimum une offre du GRD doit exister pour le point de raccordement. Au plus tard 60 jours après l’enchère l’offre pour le raccordement doit être signé.

· Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, deux étapes préalables sont à réaliser :

i. La NRP (Puissance de Référence Nominal), telle que définie dans les ‘Functioning Rules’, doit avoir été déterminée définitivement : 

· La demande de calcul de la NRP doit préciser la méthode de calcul à appliquer (soit sur base des données historiques, soit sur base des données collectées d’une participation à d’autres services de flexibilité, soit sur base d’un test spécifique)

· Le GRD calcule la NRP sur base de la méthode choisie et communique le résultat du calcul au demandeur dans les cinq jours ouvrables après la demande.

· Le demandeur peut contester le résultat du calcul dans les 3 jours ouvrables après sa communication par le GRD. Dans ce cas la NRP sera déterminée sur base d’un test spécifique. Le demandeur informe le GRD quand ce test peut avoir lieu. L’exécution du test doit se faire dans les cinq jours ouvrables après la contestation de la NRP.

· La NRP sera revue en cas de modification substantielle du comportement du prélèvement. La NRP revue peut être contestée selon la même procédure que ci-avant.

· Pour un SDP-F raccordé sur un réseau fermé professionnel, le GRD se coordonne avec le gestionnaire du réseau fermé professionnel pour déterminer la NRP.

· Le GRD communique la NRP et la localisation (TS) à Elia (FRP). Si nécessaire, la localisation est adaptée en fonction des changements dans la structure du réseau.

ii. Le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid. 

· En dérogation aux principes décrits au §5.1 du document C8/01, au cas où le point de raccordement lié au SDP-F est situé dans une zone rouge, le résultat de la NFS reste valide jusqu’a la première date anniversaire de la date- pivot qui suit la fin du contrat pluriannuel avec le FRP.

· Le FSP est responsable d’inclure le risque d’une éventuelle limitation temporaire de la flexibilité dans son offre dans l’enchère CRM. La procédure décrite au C8/01 ne tinet pas compte des éventuels bids mutuellement exclusifs.

iii. Une conformité avec les exigences sur le comptage doit être vérifiée.

		










		A

		B

		C

		D

		E



		Service de flexibilité

		FRP

		Termes et conditions du Service de flexibilité



		Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité

		Informations complémentaires



		Transfer of Energy in day-ahead & intraday

(ToE DA/ID)

		

		Voir www.elia.be 

		· Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. 

· Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire

· Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid.

· La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée.

· Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. 



		· Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD par e-mail ou toute autre forme de communication convenue entre le GRD et le FSP, indiquant les informations suivantes : 

· EAN

· Heure de début de l’activation

· Heure de fin de l’activation

· Puissance activée (si disponible)



















		
Annexe 2

		Formulaire de demande d’identifiant pour un nouveau SDP-F

















		
Annexe 3

		Pool 









Les SDP-F (et les moyens de flexibilité associés) repris ci-après dans la liste font partis du Pool.

Ce Pool peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 5 du présent contrat.

Annule et remplace les versions précédentes à dater du XXX.














		Annexe 4

		Personnes de contact









		GRD



		Nom

		Téléphone

		Fax

		GSM

		Courriel

		Commentaire



		Pannes

N° général

		-



		-

		-

		-

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		









		FSP



		Nom

		Téléphone

		Fax

		GSM

		Courriel

		Commentaire
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Annexe 2 nouveau  SDP-F.xlsx




Annexe 2 nouveau SDP-F.xlsx

Demande de SDP-F


									* à remplir obligatoirement


									Colonnes en rouge: à utiliser exclusivement par le GRD


						Item			Information générale sur le raccordement						Demande de SDP-F																		Réponse GRD


									EAN prélèvement*			EAN injection
 (si présent)			Sur quel point de mesure le service de flexibilité est fournit ? *			Participation à FCR? *			Participation à mFRR? *			Participation à aFRR? *			Participation à SDR? *			Information complémentaire			EAN attribué 
SDP-F
(Décision GRD)


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


															Choix:			Choix:			Choix:			Choix:			Choix:


															(même point de mesure que) le compteur de tête			Oui			Oui			Oui			Oui


															(même point de mesure que) le sous-compteur 			Non			Non			Non			Non


															(même point de mesure que) calcul virtuel - j'ajoute un schéma unifilaire


															Autre point de mesure  - j'ajoute un schéma unifilaire








Glossaire


			Colonne 			Description


			EAN prélèvement			EAN du point de prélèvement


			EAN injection			EAN du point d'injection


			Sur quel point de mesure le service de flexibilité est fournit ? 			Veuillez indiquer quel point de mesure est utilisé pour le contrôle et/ou calcul de la disponibilité et/ou l'activation de la flexibilité dans le cadre des services de flexibilité. 
Si un compteur privé est utilisé qui se trouve au point de mesure pas connu par le GRD ou si un calcul virtuel doit être effectué, veuillez ajouter un schéma unifilaire de l'installation de l'utilisateur de réseau avec indication de: 
1) le point de mesure sur lequel un SDP-F est demandé
2) les points de mesure pour lesquels un SDP-F a été attribué et connu par le FSP


			Participation FCR?			Veuillez indiquer si le SDP-F sera utilisé pour FCR


			Participation mFRR?			Veuillez indiquer si le SDP-F sera utilisé pour mFRR


			Participation aFRR?			Veuillez indiquer si le SDP-F sera utilisé pour aFRR


			Participation SDR?			Veuillez indiquer si le SDP-F sera utilisé pour SDR


			Information complémentaire éventuelle 			P.e. les détails de composition du calcul virtuel


			EAN SDP-F attribué			Le GRD attribue un EAN au SDP-F
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Annexe 3 Pool.xlsx

Pool FCR


									* à remplir obligatoirement


						Langue / Taal						FR			Veuillez indiquer en jaune les champs modifiés


						Item			Information générale sur le raccordement												Réalisation de la Flexibilité									Période de participation du SDP-F dans le Pool


									Nouveau/Existant
A retirer *			EAN prélèvement *			EAN injection 
(si présent)			Basse tension/
Moyenne tension *			EAN SDP-F *			Puissance flexible (kW) *			Durée maximale par activation (h)			Date de début *			Date de fin *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Choix:									Choix


									Nouveau									Basse Tension


									Existant									Moyenne Tension


									A retirer








Pool mFRR


									* a remplir obligatoirement


						Langue / Taal						FR			Veuillez indiquer en jaune les champs modifiés


						Item			Information générale sur le raccordement															Information pour le Settlement																																				Récuperation de l'énergie									Période de participation du SDP-F dans le Pool


									Nouveau/Existant
A retirer *			EAN prélèvement *			EAN injection 
(si présent)			Puissance flexible attribuée UP *
(kW)			Puissance flexible attribuée DOWN *
(kW)			EAN SDP-F *			mFRR UP *
(kW)			mFRR DOWN *
(kW)			Participation à mFRR *			Participation possible à mFRR Standard *			Participation à mFRR non-reserved slow *			Source d'information pour le calcul des volumes *			Baseline *			DP_mFRR_CB_UP *
(kW)			Durée maximale par activation (h)			Nombre d'activations maximales			Horaire possible de l'activation *
(résultat de la qualification)			Type d'énergie de récupération			Période de la récupération de l'énergie *
(résultat de la qualification)			Durée et amplitude de l'énergie de récupération			Date de début *			Date de fin *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Choix: 																								Choix:			Choix:			Choix: 			Choix:			Choix:


									Nouveau																								Oui			Oui, mFRR Flex et mFRR Standard			Oui			Compteur de tête			High X of Y


									Existant																								Non			Non, uniquement mFRR Flex			Non			Sous-compteur			High X of Y with Monday


									A retirer																																	Calcul virtuel			Last QH








Pool aFRR


									* A remplir obligatoirement 


						Langue / Taal						FR			Veuillez indiquer en jaune les champs modifiés


						Item			Information générale sur le raccordement															Information pour le settlement																														Récupération de l'énergie									Période de participation du SDP-F dans le Pool


									Nouveau/Existant
A retirer *			EAN prélèvement *			EAN injection 
(si présent)			Puissance flexible attribuée UP *
(kW)			Puissance flexible attribuée DOWN *
(kW)			EAN SDP-F *			Endpoint ID 
(si déjà connu)			aFRR UP *
(kW)			aFRR DOWN*
(kW)			Participation à aFRR *			DP_aFRR_CB_UP *			DP_aFRR_CB_DOWN *			Durée maximale par activation (h)			Nombre maximal d'activations			Horaire possible de l'activation *
(résultat qualification)			Type d'énergie de récupération			Période de la récupération de l'énergie *
(résultat de la qualification)			Durée et amplitude de l'énergie de récupération			Date de début *			Date de fin *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Choix:																											Choix:


									Nouveau																											Oui


									Existant																											Non


									A retirer








Pool SDR


									* A remplir obligatoirement


						Langue / Taal						FR			Veuillez indiquer en jaune les champs modifiés


						Item			Information générale sur le raccordement									Information pour le Settlement																								Récupération de l'énergie									Période de participation du SDP-F dans le Pool


									Nouveau/Existant
A retirer *			EAN prélèvement *			EAN injection 
(si présent)			EAN SDP-F *			Participation à SDR4 *			Participation à SDR12 *			Source de l'information pour le calcul des volumes *			Baseline *			Durée maximale par activation (h)			Nombre maximal d'activations 			Horaire possible de l'activation *
(résultat qualification)			Type d'énergie de récupération			Période de la récupération de l'énergie *
(résultat de la qualification)			Durée et amplitude de l'énergie de récupération			Date de début *			Date de fin *


						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


									Choix: 												Choix:			Choix:			Choix:			Choix:


									Nouveau												Oui			Oui			Compteur de tête			High X of Y


									Existant												Non			Non			Sous-compteur			High X of Y with Monday


									A retirer																		Calcul virtuel			Last QH








Glossaire


			Onderdeel			Colonne 			Description


			Algemeen			Nouveau/Existant/A retirer			Veuillez indiquer si vous voulez ajouter ou retirer un SDP-F de votre Pool pour le service concerné, ou si le SDP-F est déjà repris dans le Pool.


						EAN prélèvement			EAN du point de prélèvement 


						EAN injection			EAN du point d'injection


						Puissance flexible attribuée UP			La puissance flexible qualifiée UP attribuée par le GRD suite à la Network Flexibility Study.


						Puissance flexible attribuée DOWN			La puissance flexible qualifiée DOWN attribuée par le GRD suite à la Network Flexibility Study.


						EAN SDP-F			Le EAN attribué par le GRD pour le SDP-F


						Durée maximale par activation (h)			Voir terminologie Network Flexibility Study


						Nombre maximal d'activations			Voir terminologie Network Flexibility Study


						Type d'énergie de récupération			Voir terminologie Network Flexibility Study


						Durée et amplitude de l'énergie de récupération			Voir terminologie Network Flexibility Study


						Date de début			Date à partir de laquelle le SDP-F peut être ajouté au Pool


						Dater de fin			Date à partir de laquelle un SDP-F peut être retiré du Pool


			FCR			Basse tension /Moyenne tension			Basse tension: ≤ 1 kV
Moyenne tension: > 1 kV - 36 kV


						Puissance flexible 			La puissance que vous voulez utiliser pour FCR. Cette puissance ne peut pas dépasser la puissance de raccordement contractuelle (le maximum de la puissance de prélèvement ou d'injection contractuelle).


			mFRR			mFRR UP			La puissance UP que vous voulez utiliser dans la cadre de mFRR. Cette puissance ne peut pas dépasser la puissance flexible UP attribuée.


						mFRR DOWN			La puissance DOWN que vous voulez utiliser dans la cadre de mFRR. Cette puissance ne peut pas dépasser la puissance flexible DOWN attribuée.


						Participation à mFRR			Veuillez indiquer si le SDP-F participe à mFRR 


						Participation possible à mFRR standard			Veuillez indiquer si le SDP-F peut également participer à mFRR Standard ou seulement à mFRR Flex. 


						Participation à mFRR non-reserved slow			Veuillez indiquer si le SDP-F participe à mFRR non-reserved slow.


						Source d'information pour le calcul des volumes			Veuillez indiquer de quelle manière le volume de la flexibilité fournie peut être calculé.


						Baseline			Veuillez indiquer de quelle manière la baseline doit être calculée. Voir également le contrat avec le Flexibility Requesting Party.


						DP_mFRR_CB_UP			La contribution de SDP-F au Pool pour la capacité mFRR; cette valeur est positive. Voir également le contrat avec le Flexibility Requesting Party.


						Endpoint ID			Le ID du Endpoint, comme enregistré dans la Plateforme de communication


			aFRR			aFRR UP (kW)			La puissance UP que vous voulez utiliser dans le cadre de aFRR. Cette puissance ne peut pas dépasser la puissance flexible UP attribuée. 


						aFRR DOWN (kW)			La puissance DOWN que vous voulez utiliser dans le cadre de aFRR. Cette puissance ne peut pas dépasser la puissance flexible DOWN attribuée.


						Participation à aFRR			Veuillez indiquer si le SDP-F participe à aFRR.


						DP_aFRR_CB_UP			La contribution du SDP-F au Pool pour la capacité aFRR; cette valeur est positive. Voir également le contrat avec le Flexibility Requesting Party.


						DP_aFRR_CB_DOWN			La contribution du SDP-F au Pool pour la capacité aFRR; cette valeur est positive. Voir également le contrat avec le Flexibility Requesting Party.


			SDR			Participation à SDR4			Veuillez indiquer si le SDP-F participe à SDR4.


						Participation à SDR12			Veuillez indiquer si le SDP-F participe à SDR12.


						Source d'information pour le calcul des volumes			Veuillez indiquer de quelle manière le volume de la flexibilité fournie peut être calculé. 


						Baseline			Veuillez indiquer de quelle manière la baseline doit être calculée. Voir également le contrat avec le Flexibility Requesting Party.
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FORMULAIRE DES REMARQUES - PROJET DE NOUVELLE VERSION DE LA C8/01 OPMERKINGENFORMULIER - ONTWERP VAN NIEUWE VERSIE VAN C8/01
Network Flexibility Study (NFS) pour participation des URD à des Services de flexibilité Network Flexibility Study (NFS) voor de deelname van de DNG’s aan Flexibiliteitsdiensten


5/10/2020 - 2/11/2020 05/10/2020 - 2/11/2020


RÉPONSES ANTWOORDEN


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1 2 3 4 5 6 7 8 9
N° Société Versio


n NL / 


FR


Articl


e n° / 


Anne


xe n°


Paragra


phe ou 


ligne


E / T / G Remarque / Question Nouvelle proposition 


(de texte)


Réponse Synergrid


Nr Bedrijf NL / 


FR 


versie


Artike


l nr / 


Bijlag


e nr


Paragra


af of 


lijn


E / T / G Opmerking / Vraag Nieuw (tekst)voorstel Antwoord Synergrid


1 Stakeholder 1 NL G Stakeholder 1 dringt er met aandrang op aan dat het document wordt aangepast om duidelijk te 


maken dat wanneer er een overeenkomst FSP-DNB bestaat ten aanzien van een 


diensverleningspunt voor flexibiliteit dat gelegen is binnen een gesloten (distributie/industrieel) 


net (volgens de gangbare wetgeving in de verschillende gewesten of op federaal niveau), de 


beheerder van dit gesloten net moet worden betrokken en op zijn minst geïnformeerd, vermits 


deze beheerder voor wat betreft zijn net de relevante netbeheerder is onder de vigerende 


Europese wetgeving en bijgevolg  moet worden betrokken in het licht van de mogelijke 


operationele impacten, en in elk geval dat hij op de hoogte zal moeten zijn van welke acties er op 


dit dienstverleningspunt worden ondernomen die een impact zouden kunnen hebben op de veilige 


uitbating van zijn net.


Het gaat om dezelfde opmerking als voor de overeenkomst FSP-DNB. 


De consultatie richt zich voor de overeenkomst FSP-DNB enkel op artikel 8 en bijlage 1. 


Echter in het artikel 7 (Meting, berekening en communicatie van de flexibiliteitsvolumes) staat dat:


"In geval de SDP-F zich bij een DNG van een gesloten distributienet, aangesloten op het distributienet, 


bevindt, wordt de uitvoering van onderhavig artikel overeengekomen tussen de DNB en de beheerder van 


het betrokken gesloten distributienet in overeenstemming met het geldende reglementair kader."


Bovendien werd de beheerder van het gesloten distributienet eveneens vermeld in bijlage 1 bij CRM, 


namelijk: 


"Voor een SDP-F aangesloten op een GDN stemt de DNB af met de beheerder van het GDN voor de bepaling 


van de NRP." 


Het klopt dus niet dat de beheerder van een gesloten distributienet niet zou betrokken zijn bij het proces.


2 Stakeholder 2 FR 1 51 T Stakeholder 2 demande de clarifier la terminologie 'Flexibilité'


• En effet, la mention 'en dehors du marché de fourniture' pourrait laisser penser que la flexibilité 


est exclue des marchés de gros, à savoir day-ahead et intraday, ce qui ne devrait pas être le cas.


La définition de 'Flexibilité' n'avait pas l'intention de la limiter aux produits de balancing, mais suite à la 


remarque nous proposons d'adapter légèrement cette définition, comme suit: 


'La flexibilité est la modification du profil de production, d’injection, de consommation ou de prélèvement 


d’énergie en réaction à un signal externe afin soit de fournir un service au système électrique, soit d’obtenir 


un avantage financier. , en dehors du marché de fourniture.  Dans le cadre de ce document, la flexibilité doit 


être comprise comme l'ensemble des services de flexibilité repris dans le catalogue de services à l'annexe 1 


au contrat entre le FSP et le GRD.' 


3 Stakeholder 1 NL 2 100ev T/G Met de roll-out van smart meters lijkt het Stakeholder 1 evident dat deze beperkingen binnen 


afzienbare termijn zullen moeten worden versoepeld, teneinde ALLE netgebruikers toe te laten 


hun flexibiliteit aan te bieden door deelname aan één of meer flexibiliteitsproducten. Stakeholder 


1 vraagt dan ook met aandrang dat er dringend werk wordt gemaakt van de benodigde analyses 


om dit mogelijk te maken binnen de kortst mogelijke termijn.


De Distributienetbeheerders en Elia werken aan een visie voor de opening op termijn van de laagspanning 


voor het aanbieden van flexibiliteitsdiensten. Deze visie zal tegen eind dit jaar aan de regulatoren worden 


voorgelegd. Het openen van de laagspanning voor  het aanbieden van flexibiliteitsdiensten wordt echter niet 


enkel geconditioneerd door de uitrol van de smart meters.


Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription. Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.


Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires. Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle 


commentaren.


Nature du commentaire:


E= remarque sur la forme / language


T = remarque sur le fond


G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée


Type commentaar:


E = opmerking op vorm/taalgebruik


T = inhoudelijke opmerking


G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden


Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée. Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.


Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du contrat sur lequel la remarque ou question est basée. Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de overeenkomst waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.


Nom de votre société. Naam van uw bedrijf.


Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du contrat  Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de overeenkomst 


EXPLICATION DES COLONNES: UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:


Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions. Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle 


opmerkingen en vragen.


Article (ou annexe) du contrat sur lequel la remarque ou question est basée. Artikel (of bijlage) van de overeenkomst waarop de opmerking of vraag van toepassing is.







4 Stakeholder 2 FR 2 107 T Stakeholder 2 demande de clarifier à quel niveau s'effectue la (télé-)relève


• Il ne ressort pas clairement du document si la (télé-)relève des données de comptage par mesure 


de la courbe de charge se fait au niveau du sous-compteur, ou du compteur de tête.


Les questions de télérelève, comptage et mesure pour les services de flexibilité ne sont pas traitées dans la 


C8/01. Les exigences de metering pour les services sont décrites dans le Catalogue de services (annexe 1 au 


contrat FSP-GRD) (avec e.a. référence à la C8/02).  


Dans les critères de participation nous n'indiquons pas quel compteur sera utilisé pour comptabiliser la 


flexibilité, mais nous exigeons dans la NFS la présence d'un compteur de tête type AMR sur le point de 


raccordement. 


Nous rappelons que le but de la NFS est de vérifier l'impact sur le réseau. Pour cela, il est nécessaire de 


connaître e.a. le profil de charge des clients au niveau du raccordement. Ceci implique donc la connaissance 


des données au niveau du compteur de tête. 


Pour clarifier, nous proposons d'adapter un des critères dans la liste reprise à l'article 2: 


•	Le point de raccordement doit être équipé d'un compteur AMR avec  Les données de comptage sont 


relevées par mesure de la courbe de charge et  télérelève. 


5 Stakeholder 2 FR 3 114 T Stakeholder 2 demande aux GRD de prévoir l'utilisation de la Grid User Declaration (GUD) 


• L'utilisation de la GUD en lieu et place d'un formulaire spécifique à utiliser par l'URD pour 


mandater le FSP devrait être permise


• La GUD pourra par ailleurs également intégrer le mandat requis par les GRD pour que le FSP 


devienne l'utilisateur de la plateforme de communication ('Communication Platform User') pour 


l'EAN. Ceci permettra d'enregistrer les points de livraison au sein de la plateforme de 


communication.


• Une formulation moins stricte du paragraphe 3 étape 1 devrait permettre l'utilisation de la GUD 


Les GRD avaient envisagé d'utiliser la GUD. 


Toutefois, après examen, il a été constaté que la GUD chez Elia est utilisé par produit, ce qui n'est pas le but 


chez le GRD.   


Il a été proposé alors de ne pas retenir la GUD (adaptée) et d'utiliser un fomulaire spécifique.


D'ailleurs ce formulaire essaye de rationaliser déjà l'utilisation de plusieurs formulaires en y intégrant,  


l'autorisation par l’URD au FSP pour les contacts et la communication concernant :


• le CCC et/ou NFS


• les résultats des calculs et les données de comptage dans le cadre des services de flexibilité.  


Les GRD continuent à étudier des manières à réduire et simplifier le processus administratif. 


6 Stakeholder 2 FR 3 115 T Stakeholder 2 demande aux GRD de simplifier le processus de révocation ou résiliation


• La suppression de la phrase suivante s'impose: 'Le mandataire (FSP) a l’obligation de notifier 


immédiatement au GRD la résiliation ou la révocation de ce mandat par le mandant (URD). Cette 


révocation ou résiliation peut se faire sur simple demande de ce dernier'. 


• En effet, ces démarches paraîssent superflues, étant donné qu'il est déjà précisé dans le mandat 


que celui-ci prendra automatiquement fin après l'envoi d'un nouveau mandat à un autre FSP.


Nous estimons qu'il est nécessaire de garder une révocation/résiliation explicite du mandat, puisque le 


mandant peut effectivement révoquer son mandat parce qu'il ne veut simplement plus participer dans le 


marché de la flexibilité. Donc, dans ce cas-ci il ne change pas de FSP.   


7 Stakeholder 2 FR 3 120 T Stakeholder 2 demande aux GRD de clarifier les critères de recevabilité des demandes de 


qualification et de réduire la complexité du processus


• Dans le cadre de ce processus, les GRD demandent aux FSP de leur soumettre un document (le 


CCC). Afin d'accéder à ce document, les FSP doivent en faire la demande auprès des même GRD, 


avec un mandat de l'URD. En somme, les GRD demandent donc aux FSP de leur soumettre un 


document fourni par les GRD eux-même. Ce type d'étape intermédiaire crée une lourdeur 


administrative sans valeur ajoutée évidente.


• Par ailleurs, c'est aux GRD de limiter la flexibilité au niveau permis par le Connection Contract, et 


non aux FSP d'assurer la cohérence des informations fournies dans le formulaire de demande de 


qualification et le CCC.


• Aussi, il n'est pas clair si le mandat de l'URD doit être obligatoirement fourni, ou uniquement sur 


demande du GRD. En effet, e fichier Excel en Annexe 3 mentionne que ce document ne doit être 


fourni que sur demande du GRT


• Le sens de la pharse suivante n'est pas clair: 'Tout demandeur peut introduire une demande de 


qualification auprès du GRD'


• Finalement, Stakeholder 2 estime que les informations sur la réalisation de la flexibilité devraient 


se limiter au nombre de MW Up et Down à préqualifier pour les points de livraison, plutôt que de 


spécifier le type de réglage proposé dans le document. En effet, il n'est pas clair quelles 


informations devraient être soumise pour du stockage électrique ou une unité 'genset' tournant 


en parallèle du réseau en utilisant la proposition actuelle des GRD 


• Au regard de ces éléments, il semble souhaitable de revoir et rationaliser le processus de 


demande de qualification. 


CCC: 


L'un des principes au départ de demander le CCC est que le FSP prenne bien connaissance des 


caractéristiques du raccordement (parfois avec unités multiples de production ou de secours, etc.) qu'il va 


flexibiliser, et cela est résumé dans le CCC. 


Le FSP est aussi responsable d'indiquer en pleine connaissance de cause toutes les informations liées à la 


flexibilisation dans sa demande de préqualification. 


Le fait que le GRD soit responsable de limiter le volume de flexibilité dans les limites du contract de 


raccordement est complètement fautif. L'URD est responsable de rester dans les limites du contrat de 


raccordement, peu importe si l'URD participe ou non dans le marché de la flexibilité. Il revient donc au FSP 


d'établir les arrangements nécessaires dans ce domaine avec l'URD.  


Mandat:


L'annexe 3 mentionne effectivement, dans l'onglet 'Informations générales':  


'Le FSP transmet ces mandats au GRD sur simple demande.' Ce n'est de toute façon pas une demande du 


GRT, comme le mentionne Stakeholder 2.


Cette phrase n'a par erreur pas été adaptée selon les exigences dans la C8/01, nous proposons de changer la 


phrase comme suit: 


'Le FSP transmet ces mandats au GRD sur simple demande .' 


Le mandat doit donc obligatoirement être fourni au GRD.  


Type de réglage: 


Il est important pour les GRD de connaître avec quels assets la flexibilité est livrée pour pouvoir faire une 


estimation correcte de l'effet sur le réseau. Par exemple, si la flex est livrée avec une voiture électrique il n'y 


a pas une disponibilité de 100%, avec une batterie fixe c'est bien le cas. 


S'il s'avère nécessaire, nous pourrions adapter les possibilités de type de réglage dans l'annexe 3. 







8 Stakeholder 1 NL 3 168ev T/G Met betrekking tot het rebound-effect vindt Stakeholder 1 de gevraagde informatie heel stringent 


en bovendien vaak moeilijk mee te delen ex ante. Inderdaad, ten aanzien van het type of de 


periode van recuperatie kan en zal dit voor veel bepaalde partijen afhangen van een brede waaier 


van parameters. Zo kan dit bijvoorbeeld heel sterk afhangen van de algemene economische 


conjunctuur, de reeds bestaande voorraden, de praktische organisatie van de netgebruiker, de 


periode van het jaar, ... Bijgevolg is de gevraagde informatie in de meeste gevallen, in het 


bijzonder voor industriële grootverbruikers, onmogelijk voorafgaandelijk exhaustief en correct 


door te geven en kan de gevraagde informatie op zijn best als een best effort worden gezien, 


waarbij dus de belangrijke kanttekening moet worden gemaakt dat het eigenlijke rebound-effect 


dus een totaal ander verloop kent (of dat er zelfs in specfieke gevallen geen rebound-effect zal 


zijn)


We noteren de opmerking aangaande het rebound-effect. 


Indien het moeilijk is om hierover informatie te geven, blijft de info 'volgens best effort' in elk geval beter 


dan geen informatie. 


9 Stakeholder 3 NL 3 143-145 T België is koploper inzake formaliteiten en kosten zoals (i) het aanvragen van een CCC, (ii) het 


aanvragen van een NFS, (iii) de parallelle administatie voor flexibiliteit bij de DNB en de TNB, (iiii) 


de kosten voor de installatie van telecontrolekasten bij noodaggregaten, (iv) submeters enzovoort. 


Dit maakt de goedkeuring voorafgaand het aanwenden van flexibiliteit reeds een lang en duur 


proces. De aanrekening van bijkomende kosten voor een NFS zal de uitrol van flexibiliteit verder 


bemoeilijken.


Elke aanvrager kan een 


kwalificatieaanvraag 


indienen bij de DNB. 


Deze aanvraag impliceert 


het uitvoeren van een 


NFS-studie door de DNB.


We nemen nota van de opmerking maar denken dat ze niet pertinent is. Voor de opgesomde elementen 


worden er vandaag geen tarieven aangerekend, het gaat dus om, volgens ons, beperkte eenmalige interne 


kosten van de FSP. 


De toepassing van tarieven is een bevoegdheid van de regulator. De bepaling waarnaar wordt verwezen in 


de C8/01 moet gelezen worden samen met Art. 10 van de overeenkomst FSP-DNB: de kosten van de DNB 


veroorzaakt door de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zullen slechts aan de FSP worden 


gefactureerd, voor zover de toerekening van deze kosten wordt voorzien in de distributienettarieven 


goedgekeurd door de bevoegde regulator.


10 Stakeholder 1 NL 5 217ev G Met betrekking tot de voorgestelde principes heeft Stakeholder 1 momenteel geen fundamentele 


bezwaren, vermits zij begrijpt dat het voorstel reeds een compromistekst is. Evenwel behoudt 


Stakeholder 1  zich het recht voor hierop terug te komen indien er na de implementatie van deze 


principes zou blijken dat er zich specifieke situaties voordoen waarbij het voorstel tot ongewenste 


of perverse resultaten zou leiden. Stakeholder 1 begrijpt evenwel dat het voorstel probeert alle 


verschillende verzuchtingen te combineren en wil dan ook nagaan in welke mate het voorstel 


effectief zal kunnen bijdragen tot een veilige uitbating van het net zonder dat dit evenwel 


onnodige beperkingen oplegt aan netgebruikers noch leidt tot onnuttige bijkomende 


netinvesteringen.


Wij noteren dat Stakeholder 1 momenteel geen fundamentele bezwaren heeft, maar zich het recht 


voorbehoud om hierop in een later stadium terug te komen.  


11 Stakeholder 2 FR 5.2 259 T Stakeholder 2 apprécie l'accélération du traitement des demande NFS, et demande aux GRD de 


confirmer la parallélisation avec d'autres processus


• Les GRD mentionnent un délai de trente jours ourvables avant de fournir les résultats d'une 


demande NFS. Un tel délai paraît à première vue raisonnable


• Cependant, il est important de ne pas rater le 1er du mois. Pour cela, Stakeholder 2 demande 


aux GRD de confirmer la possibilité de paralléliser la demande NFS avec les processus suivants:


   a) la demande de mise à jour du portefeuille ('pool')


   b) la connexion à la plateforme de communication


Nous notons que Stakeholder 2 estime que le délai de trente jours ouvrables pour fournir les résultats d'une 


demande NFS est raisonnable.


En ce qui concerne le deuxième point, nous pouvons confirmer qu'il y a moyen de faire des choses en 


parallèle, c'est à dire:


- la demande de NFS et la connexion à la plateforme de communication;


- par contre la demande de mise à jour du portefeuille ('pool') ne peut se faire qu'après l'exécution de la NFS.  


Nous renvoyons pour aFRR également au document C8/07 dans lequel ce parallellisme est repris sous forme 


de schéma.
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FORMULAIRE DES REMARQUES - PROJET DE MODIFICATION DU CONTRAT OPMERKINGENFORMULIER - ONTWERP VAN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST 
entre le FSP et le GRD dans le cadre de la livraison de services de flexibilité tussen de FSP en de DNB in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten 
par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers


POUR L'ARTICLE 8 ET L'ANNEXE 1 (CRM, ToE DA/ID) VOOR ARTIKEL 8 EN BIJLAGE 1 (CRM, ToE DA/ID)


5/10/2020 - 2/11/2020 05/10/2020 - 2/11/2020


RÉPONSES ANTWOORDEN


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1 2 3 4 5 6 7 8 9


N° Société Versio


n NL / 


FR


Article 


n° / 


Annex


e n°


Paragra


phe ou 


ligne


E / T / G Remarque / Question Nouvelle 


proposition (de 


texte)


Réponse Synergrid


Nr Bedrijf NL / FR 


versie


Artikel 


nr / 


Bijlag


e nr


Paragra


af of lijn


E / T / G Opmerking / Vraag Nieuw 


(tekst)voorstel


Antwoord Synergrid


1 Stakeholder 1 NL G Stakeholder 1 dringt er met aandrang op aan dat het document wordt aangepast om 


duidelijk te maken dat wanneer er een overeenkomst FSP-DNB bestaat ten aanzien van een 


diensverleningspunt voor flexibiliteit dat gelegen is binnen een gesloten 


(distributie/industrieel) net (volgens de gangbare wetgeving in de verschillende gewesten 


of op federaal niveau), de beheerder van dit gesloten net moet worden betrokken en op 


zijn minst geïnformeerd, vermits deze beheerder voor wat betreft zijn net de relevante 


netbeheerder is onder de vigerende Europese wetgeving en bijgevolg  moet worden 


betrokken in het licht van de mogelijke operationele impacten, en in elk geval dat hij op de 


hoogte zal moeten zijn van welke acties er op dit dienstverleningspunt worden 


ondernomen die een impact zouden kunnen hebben op de veilige uitbating van zijn net.


De consultatie richt zich enkel op artikel 8 en bijlage 1. 


Echter in het artikel 7 (Meting, berekening en communicatie van de flexibiliteitsvolumes) staat dat:


"In geval de SDP-F zich bij een DNG van een gesloten distributienet, aangesloten op het distributienet, bevindt, 


wordt de uitvoering van onderhavig artikel overeengekomen tussen de DNB en de beheerder van het betrokken 


gesloten distributienet in overeenstemming met het geldende reglementair kader."


Bovendien werd de beheerder van het gesloten distributienet eveneens vermeld in bijlage 1 bij CRM, namelijk: 


"Voor een SDP-F aangesloten op een GDN stemt de DNB af met de beheerder van het GDN voor de bepaling van 


de NRP." 


Het klopt dus niet dat de beheerder van een gesloten distributienet niet zou betrokken zijn bij het proces.


2 Stakeholder 1 NL 5.3.2. 211 ev T Stakeholder 1 vindt de bepaling "of indien het wederwoord van de FSP niet voldoende is 


voor de DNB om het vermoeden te weerleggen" te ruim en te aleatoir. Stakeholder 1 vraagt 


dan ook met aandrang dat er duidelijke criteria worden gegeven op basis van dewelke de 


DNB hierover zal oordelen alsook een duidelijke procedure voor escalatie indien de FSP 


en/of netgebruiker niet akkoord gaan met de beslissing van de DNB, vermits de sanctie die 


hieraan verbonden is, namelijk de verwijdering van het dienstverleningspunt uit de pool, 


een heel zware sanctie is met een mogelijk zeer belangrijke impact op de desbetreffende 


netgebruiker en zijn verdienmodel.


De consultatie richt zich enkel op artikel 8 en bijlage 1. 


Het artikel 5.3.2 werd tijdens de vorige consultatie aangepast volgens de richtlijnen van de regulatoren en door 


de regulatoren goedgekeurd.


3 Stakeholder 1 NL 5.3.3. 234 T Stakeholder 1 vraagt dat er verduidelijking wordt gegeven wanneer de DNG zal worden 


geïnformeerd, met duidelijke termijnen.


De consultatie richt zich enkel op artikel 8 en bijlage 1. 


Het artikel 5.3.3 werd tijdens de vorige consultatie aangepast volgens de richtlijnen van de regulatoren en door 


de regulatoren goedgekeurd.


Het artikel vermeldt reeds dat de DNG tijdig zal worden geïnformeerd. 


EXPLICATION DES COLONNES: UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:


Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions. Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle 


opmerkingen en vragen.


Article (ou annexe) du contrat sur lequel la remarque ou question est basée. Artikel (of bijlage) van de overeenkomst waarop de opmerking of vraag van toepassing is.


Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du contrat sur lequel la remarque ou question est basée. Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de overeenkomst waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.


Nom de votre société. Naam van uw bedrijf.


Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du contrat  Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de overeenkomst 


Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription. Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.


Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires. Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie 


van alle commentaren.


Nature du commentaire:


E= remarque sur la forme / language


T = remarque sur le fond


G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée


Type commentaar:


E = opmerking op vorm/taalgebruik


T = inhoudelijke opmerking


G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden


Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée. Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.







4 Stakeholder 1 NL 5.3.4. 238 T Stakeholder 1 vraagt dat niet enkel de FSP maar ook de betrokken DNG(s) worden 


geïnformeerd.


De consultatie richt zich enkel op artikel 8 en bijlage 1. 


Het artikel 5.3.4 werd tijdens de vorige consultatie aangepast volgens de richtlijnen van de regulatoren en door 


de regulatoren goedgekeurd.


De DNG wordt reeds geïnformeerd via het artikel 5.3.3.
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