RESULTAT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
 
relative à l'amendement à la prescription C1/107 (version 05.2014) et
 
la nouvelle prescription G3/03 'Appareil périphérique sur compteur de gaz'
 
L'objet principal de l'amendement à la prescription C1/107 est double:
- préciser formellement que, dans le local de comptage et les locaux traversés par le câble de raccordement, il revient à l'URD de veiller au respect des exigences légales en matière de protection contre l'incendie, en tenant compte du type de câble precrit pour le raccordement;
- autoriser formellement la fixation d'appareil externes sur le coffret de comptage avec un compteur classique (électro-mécanique), à certaines conditions.
 
L'objet principal de la nouvelle prescription G3/03 est d'autoriser formellement la fixation d'appareils externes sur le compteur de gaz, à certaines conditions. 
 
Cette consultation s'est déroulée du 24 novembre 2016 au 19 janvier 2017. 
 
Les documents soumis pour consultation sont les suivants :
 
- Texte de l'amendement C1/107 et nouvelle prescription G3/03 – FR



 


L'amendement à la prescription C1/107 et la nouvelle prescription G3/03 ont été publiés sur le site web de Synergrid en juillet 2017.
 
 
(16.08.2017)
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- Sgnerg I'Id 24.11.2016

Amendement a la prescription C1/107 (version de mai 2014)
Nouvelle prescription G3/03 « Appareil périphérique sur compteur de gaz »

Textes de projet

Texte de I'amendement a la prescription C1/107 (version de mai 2014)

85.1. Généralités

Un sous-titre « §5.1. Généralités » est inséré entre le titre de la section 85 (« 5. Exploitation et entretien :
responsabilités du GRD et de 'URD ») et le texte lui-méme, qui commence par « La responsabilité du GRD

(...) ».

85.2. Protection contre I'incendie

Une nouvelle sous-section « 85.2. Protection contre l'incendie » est insérée apres le dernier alinéa du 85
actuel (devenu 85.1) se terminant par « (...) ainsi que de sa déconnexion physique. ». Le texte de cette
nouvelle sous-section 85.2 est le suivant :

« Le local de comptage et les locaux traversés par un nouveau cable de raccordement doivent permettre
I'utilisation des cables spécifiés par le GRD. Typiquement, les cébles spécifiés par le GRD ne seront pas du
type F2 ou SD ou SA (cfr. RGIE art 104). Le raccordement et les cables de raccordement ne satisfont
généralement pas aux exigences applicables a un circuit vital en cas d’incendie.

Le stockage de matériaux inflammables a proximité de I'équipement de mesure ou du cable de
raccordement est interdit.

Il est de la responsabilité de 'URD de s’assurer que les locaux prévus pour I'équipement de mesure ou qui
sont traversés par le cable de raccordement et/ou le cable de liaison sont et restent adaptés pour le
raccordement. A cette fin, 'URD tient compte des matériaux du raccordement spécifiés par le GRD et de
I'article 104 du RGIE.

En cas de changement d’affectation ou de rénovation de ces locaux, I'URD doit faire une analyse des
risques pour s’assurer gue, méme aprés ces modifications, les locaux resteront adaptés pour les cables
spécifiés par le GRD.

Sans préjudice de ce qui précéde, 'URD est responsable pour prendre les mesures nécessaires en ce qui
concerne d'éventuels facteurs d'influence externes dans les locaux empruntés par le cable de raccordement
et en ce qui concerne l'alimentation de ses éventuels circuits vitaux. »

85.3. Fixation d’objet sur I'équipement de mesure ou sur un autre élément du
raccordement

Une nouvelle sous-section « 85.3. Fixation d’'objet sur I'équipement de mesure ou sur un autre élément du
raccordement » est insérée apres le nouveau 85.2 (voir ci-dessus). Le texte de cette nouvelle sous-section
85.3 est le suivant :

« L'équipement de mesure ainsi que le coffret de comptage et les autres éléments du raccordement sont la
propriété du GRD (cf. notamment la prescription C1/117 de Synergrid). Aucun objet ne peut y étre fixé ou
accroché.

Cette interdiction a pour but d’assurer l'intégrité du dispositif de comptage, indispensable pour que le GRD
puisse exercer les droits et devoirs exclusifs que la réglementation lui confére en matiére de comptage dans
le cadre du fonctionnement du marché: ces droits et devoirs du GRD incluent notamment le placement du
compteur, sa reléve périodique et la validation des données de comptage. Pour le GRD, il est essentiel de
pouvoir accomplir ces missions sans entrave, suivant ses procédures standard et dans le respect des roles
respectifs des différents acteurs du marché de I'énergie.
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La fixation de certains objets sur la face extérieure de I'équipement de mesure est néanmoins tolérée,
uniguement dans le cas de compteurs classiques (électro-mécaniques) et aux conditions ci-apres :

Aucune adaptation du compteur, de I'équipement de mesure et/ou du coffret de comptage n’est
permise : les parties scellées doivent toujours rester scellées ; I'équipement de mesure du GRD doit
étre conservé intact ; les compteurs et/ou coffrets de comptage mémes ne peuvent pas étre
endommagés lors de la pose ou lutilisation d'objets supplémentaires. Ceci implique que les
compteurs et/ou coffrets de comptage peuvent toujours étre remis dans leur état d’origine, une
fixation permanente n'est donc pas autorisée. Les objets complémentaires doivent pouvoir étre
enlevés de facon simple et sans utilisation d’outils.

Les missions confiées au GRD doivent pouvoir étre exécutées sans encombre :

* Le releveur de compteurs doit pouvoir effectuer aisément et de maniére précise la lecture du
(numéro de) compteur ou de I'index selon les régles standard du GRD.

* Le releveur de compteurs ou le technicien doit toujours étre en mesure de scanner le code bar
du compteur sans étre géné par la présence d’'un objet périphérique.

* Les techniciens doivent pouvoir effectuer toutes les interventions techniques sur et autour du
compteur sans entrave.

* Si, en raison de l'objet périphérique, des paramétres/index de compteurs ne sont pas ou pas
suffisamment lisibles ou que d'autres activités du GRD sont entravées (y compris la détection
de tentatives de fraude, ou d'autres interventions sur le coffret de comptage ou sur le
raccordement), le personnel compétent du GRD enlévera cet objet. Le GRD n’est pas tenu d’en
informer 'URD ni aucune autre patrtie.

. La remise en place correcte de cet objet ne reléve pas de la responsabilité du GRD (aussi bien
lors du relevé des compteurs que lors des remplacements de compteurs ou autres
interventions).

. En aucun cas, le GRD ne peut étre tenu responsable pour un éventuel dommage a cet objet ou
pour sa remise en place.

Le fonctionnement correct du compteur du GRD ne peut pas étre perturbé par I'appareillage
périphérique (par exemple par un champ magnétique). Le GRD se réserve le droit de contrbler
I'objet périphérique se trouvant sur ou a proximité de I'équipement de mesure, éventuellement dans
un laboratoire, afin de détecter les influences possibles sur le fonctionnement du compteur. A cette
fin, le GRD peut également réclamer un prototype de I'objet périphérique.

Les céables de I'objet périphérique et leurs attaches ne peuvent pas étre fixés sur les éléments du
raccordement en amont du compteur (tuyauterie, cable,...).

Le GRD n’est en aucun cas responsable du bon fonctionnement de I'objet périphérique ni de
I'exactitude des données qui sont éventuellement fournies au client final par ce biais. Le GRD ne
peut pas étre tenu pour responsable si, apres une intervention du GRD, I'objet ne fonctionne plus ou
gue I'information n'est plus disponible.

La législation et la réglementation existantes ne peuvent en aucun cas étre violées (entre autres les
reglements techniques, les réglements de raccordement, le RGIE, les présentes prescriptions
C1/107 de Synergrid, les prescriptions techniques du GRD ...).

La garantie du compteur ne peut pas devenir caduque en raison du placement de I'objet
périphérique.

Seules les données de comptage validées par le GRD sur base de ses propres relevés font foi dans
le cadre du fonctionnement du marché de I'énergie. Aucun processus de marché ne peut se
développer sur base de données qui ne sont pas prélevées et validées par un GRD. Les données
éventuellement communiquées a I'URD sur base d’'un objet extérieur ne peuvent en aucun cas étre
utilisées pour contester les index transmis par le GRD conformément aux procédures de marché. A
ce sujet, les éléments suivants doivent étre pris en considération :

e capter limpulsion d'un compteur qui tourne a I'envers fournit des résultats difficilement
exploitables (au risque de conduire a des plaintes inutiles chez le GRD) ; aucun bilan d’énergie
n'est possible

» lors du remplacement d’'un compteur, certains paramétres techniques peuvent changer, tel que
le nombre de rotations de disque par kWh.

Une éventuelle adaptation des regles actuellement en vigueur ne conférera aucun droit a 'URD ni a aucune
autre partie sur les compteurs et autres installations du GRD, et notamment aucun droit sur le maintien de
compteurs et installations compatibles avec le placement d’objets extérieurs ou avec le fonctionnement de
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ceux-ci. A fortiori, aucune exclusivité ni priorité ne peut étre donnée par le GRD a un acteur particulier, par
rapport a d’autres acteurs qui souhaiteraient installer des objets similaires. »

87.3. Emplacement prévu pour I'équipement de mesure

L'alinéa suivant est supprimé : « Le stockage de matériaux inflammables a proximité de I'équipement de
mesure est interdit. Aucun objet ne peut étre fixé ou accroché a I'équipement de mesure ou aux
canalisations auxquelles celui-ci est raccordé. »

88.2. Types de canalisation

Au premier alinéa, les mots « ou XGB » sont insérés entre « de type XVB » et « , sauf en cas de tracé
souterrain »

Texte de la nouvelle prescription G3/03 - Appareil périphérique sur compteur de gaz

Les GRD constatent que certains URD placent (ou font placer par un tiers) des appareils périphériques sur
le compteur de gaz. Il s'agit en particulier de systémes ayant pour but de lire les index ou de compter les
rotations du dernier rouleau du compteur de gaz.

Le placement de tels appareils sur le compteur de gaz n’est, en principe, pas autorisé.

Cette interdiction a pour but d’assurer l'intégrité du dispositif de comptage, indispensable pour que les GRD
puissent exercer les droits et devoirs exclusifs que la réglementation leur confére en matiére de comptage
dans le cadre du fonctionnement du marché du gaz : ces droits et devoirs du GRD incluent notamment le
placement du compteur, sa reléve périodique et la validation des données de comptage.

Pour les GRD, il est essentiel de pouvoir accomplir ces missions sans entrave, suivant leur procédure
standard et dans le respect des roles respectifs des différents acteurs du marché de I'énergie.

Les GRD sont néanmoins disposés a tolérer I'installation de certains appareils sur la face extérieur de leur
équipement de mesure, sous certaines conditions. Sur base de leur analyse actuelle, ces conditions sont
reprises dans la liste ci-aprés. Les GRD se réservent le droit de revoir cette liste de conditions a tout moment
si nécessaire :

e l'intégrité du compteur ne peut étre mise en cause par la présence d’'un appareillage périphérique.

e Aucune adaptation du compteur, de I'équipement de mesure et/ou du coffret de comptage n’est
permise : les parties scellées doivent toujours rester scellées ; I'équipement de mesure du GRD doit
étre conservé intact ; les compteurs et/ou coffrets de comptage mémes ne peuvent pas étre
endommageés lors de la pose ou I'utilisation d’appareils supplémentaires. Ceci implique que les
compteurs et/ou coffrets de comptage peuvent toujours étre remis dans leur état d’origine, une
fixation permanente n’est donc pas autorisée. Les appareils complémentaires doivent pouvoir étre
enlevés de fagon simple et sans utilisation d’outils.

e Les missions confiées aux GRD doivent pouvoir étre exécutées sans encombre :

0 Le releveur de compteurs doit pouvoir effectuer aisément et de maniére précise la lecture du
(numéro de) compteur ou de I'index selon les régles standard du GRD.

0 Le releveur de compteurs ou le technicien doit toujours étre en mesure de scanner le code-
barres du compteur sans étre géné par la présence d'appareillage périphérique.

0 Les techniciens doivent pouvoir effectuer toutes les interventions techniques sur et autour
du compteur sans entrave.

0 Si, en raison de I'appareillage périphérique, des paramétres/index de compteurs ne sont pas
ou pas suffisamment lisibles ou que d’autres activités du GRD sont entravées (y compris la
détection de tentatives de fraude, ou d’autres interventions sur le coffret de comptage ou sur
le raccordement), le personnel compétent du GRD enlévera cet appareillage. Le GRD n’est
pas tenu d’en informer 'URD ni aucune autre partie.

o0 Laremise en place correcte de cet appareillage ne reléve pas de la responsabilité du GRD
(aussi bien lors du relevé des compteurs que lors des remplacements de compteurs ou
autres interventions).

o0 Enaucun cas, le GRD ne peut étre tenu responsable pour un éventuel dommage a cet
appareillage ou pour sa remise en place.
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Le fonctionnement correct du compteur du GRD ne peut pas étre perturbé par I'appareillage
périphérique (par exemple par un champ magnétique). Le GRD se réserve le droit de controler
I'appareillage périphérique se trouvant sur ou a proximité de I'équipement de mesure,
éventuellement dans un laboratoire, afin de détecter les influences possibles sur le fonctionnement
du compteur. A cette fin, le GRD peut également réclamer un prototype de I'appareillage
périphérique.

Pour le contrdle de I'étanchéité de l'installation intérieure a la pression de service, la lecture précise
des indications qui se trouvent sur le dernier rouleau est indispensable pour le GRD. Pour le surplus,
les prescriptions du GRD relatives au compteur de gaz doivent étre strictement respectées

Les céables de I'appareillage périphérique et leurs attaches ne peuvent pas étre fixés sur les
éléments du raccordement en amont du compteur (tuyauterie, robinets...).

Le GRD n’est en aucun cas responsable du bon fonctionnement de I'appareillage périphérique ni de
I'exactitude des données qui sont éventuellement fournies au client final par ce biais. Le GRD ne
peut pas étre tenu pour responsable si, aprés une intervention du GRD, I'appareillage ne fonctionne
plus ou que l'information n’est plus disponible.

La Iégislation et la réglementation existantes ne peuvent en aucun cas étre violées entre autres les
reglements techniques, les reglements de raccordement, les prescriptions techniques de pose, de
construction et de locaux du GRD...

Le point réfléchissant n'est pas présent sur tous les compteurs de gaz et n'est pas exigé dans les
spécifications d'achat des GRD ni dans la nhorme européenne

La garantie du compteur ne peut pas devenir caduque en raison du placement de I'appareillage
périphérique.

Seules les données de comptage validées par le GRD sur base de ses propres relevés font foi dans
le cadre du fonctionnement du marché de I'énergie. Aucun processus de marché ne peut se
développer sur base de données qui ne sont pas prélevées et validées par un GRD. Les données
éventuellement communiquées a I'URD sur base d'un appareillage extérieur ne peuvent en aucun
cas étre utilisées pour contester les index transmis par le GRD conformément aux procédures de
marché. A ce sujet, I'élément suivant doit étre pris en considération : lors du remplacement d’'un
compteur, certains parametres techniques peuvent changer (présence d'un miroir sur le dernier
rouleau).

Enfin, une éventuelle adaptation des regles actuellement en vigueur ne conférera aucun droit a 'URD ni a
aucune autre partie sur les compteurs et autres installations du GRD, et notamment aucun droit sur le
maintien de compteurs et installations compatibles avec le placement de dispositifs extérieurs ou avec le
fonctionnement de ceux-ci. A fortiori, aucune exclusivité ni priorité ne peut étre donnée par le GRD a un
acteur particulier, par rapport a d’autres acteurs qui souhaiteraient installer des appareils similaires.
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