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Les soudeurs PE engagés dans la pose de canalisations de gaz naturel pour les GRD doivent être qualifié selon la prescription Synergrid G1/13.1. Les échantillons de soudure PE réalisés pour l’examen pratique doivent être évalués par des laboratoires d’essai conformes aux exigences de la norme NBN T42-011. La liste de contrôle ci-dessous est un outil pour documenter cette conformité.
	Laboratoire d’essai PE

	Nom:
	Click here to enter text.	Tf.:
	Click here to enter text.
	Personne de contact:
	Click here to enter text.	Email:
	Click here to enter text.
	Adresse:
	Click here to enter text.	Site web:
	Click here to enter text.


	Général

	#
	Sujet
	Check
[OK/NOK]
	Remarque

	1
	Disposer des normes NBN T42-011, ISO 13953, ISO 13954, ISO 13955, ISO 13956
	☐	Click here to enter text.
	2
	Connaissance du site web de Synergrid 
	☐	Click here to enter text.
	3
	Participation au groupe de pilotage soudage PE organisé par la commission Synergrid CG1 
	☐	Click here to enter text.


	
	Dossier technique suivant la norme NBN T 42-011

	#
	Sujet:
	Date d’expiration:
	Remarque:

	1
	Accréditation par BELAC selon la norme NBN ISO IEC 17025[footnoteRef:2] [2:  À télécharger dans le dossier technique] 

	Enter a date.	Enter text.
	
	Lien URL vers l’accréditation sur le site de BELAC
	Click here to enter text.
	2
	Liste des prix des essaies
	☐	Click here to enter text.


	
	Scope de l’accréditation

	#
	Sujet:
	Date d’expiration:
	Remarque:

	1
	Vérification des soudures bout à bout selon la norme ISO 13953 (≥ DN110).
	Enter a date.	Enter text.
	2
	Vérification d’électro soudure de manchons PE selon la norme ISO 13954 (≥ DN90).
	Enter a date.	Enter text.
	3
	Scope de l’accréditation : vérification d’électrosoudure de manchons PE selon la norme ISO 13955 (< DN90).
	Enter a date.	Enter text.
	4
	Scope de l’accréditation : vérification d’électrosoudure de selle PE selon la norme ISO 13956.
	Enter a date.	Enter text.



	Signatures:

	Personne de contact du laboratoire d’essai:
	Membre-auditeur de CG1:
	Président de CG1:

	Nom: Enter text.

	Nom: Enter text.

	Nom: Enter text.


	Signature:

	Signature:
	Signature:
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